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	средства массовой информации
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	СОВ
	станция очистки воды
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	специализированное экологическое предприятие

	ТБО
	твердые бытовые отходы

	ТО
	территориальный отдел

	ТУ
	территориальное управление 

	ТЭО
	технико-экономическое обоснование

	ТЭЦ
	теплоэлектроцентраль

	УГМС
	Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

	УРЭиК
	Управление ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций  

	ФЗ
	Федеральный закон

	ЭМИ
	электромагнитное излучение


Введение

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду (ОС) планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Анализ экологических последствий и обоснование необходимых природоохранных мероприятий проекта дается в разделе «Охрана окружающей среды» (ООС).

Разработка раздела «ОВОС и ООС» осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства, в частности «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Минприроды РФ 29.12.95 г., Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» от 16.05.2000 г. 

Генеральный план г. Нижнекамска разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании титульного списка Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, письма-заказа Администрации г. Нижнекамска № 219 от 13.08.1999 г., задания согласованного с Министерством строительства  и жилищно-коммунального хозяйства РТ и утвержденного Главой администрации Нижнекамского района и города Нижнекамска 16.11.2000 г.

Главной целью генерального плана развития г. Нижнекамска является создание градорегулирующего документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности города и направленного на создание благоприятной окружающей среды в существующих социально-экономических и природно-климатических условиях.

Целью данной работы является выявление наиболее значимых экологических последствий и проведение оценки воздействия на основные компоненты ОС и здоровье населения при реализации мероприятий генерального плана.

В ходе работы решались следующие задачи: 

1. оценка состояния основных компонентов ОС на территории реализации проектных предложений генерального плана;

2. характеристика проектных предложений с учетом существующей экологической ситуации на территории города;

3. выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических воздействий на компоненты ОС после реализации мероприятий генерального плана;

4. комплексная оценка состояния ОС;

5. анализ возможных аварийных ситуаций, их причин и экологических последствий;

6. интегральная оценка воздействия на ОС проектных предложений генерального плана.

Разделы выполнялись с учетом требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (2002 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.) и других нормативно-правовых актов.

1. Современное использование и архитектурно-планировочная
организация территории

Генеральный план г. Нижнекамска представляет собой преемственное развитие функционально-планировочной структуры, заложенной в предыдущем генеральном плане города. Весь промышленно-градостроительный комплекс представляет собой две четко разграниченные зоны: промышленную и селитебную. В промышленной зоне сосредоточены все предприятия города, сгруппированные в зависимости от специализации на три промышленных района:
1. Восточный промышленный район. 
2. Южный промышленный район, где расположены предприятия пищевой промышленности и коммунально-складская зона.
3. Юго-Восточный промышленный район, где размещены предприятия стройиндустрии.
Территория селитебной зоны города имеет строго очерченные границы: с севера и запада город окружают лес и пойменные террасы р. Кама, с юга рост города ограничен глубокими оврагами и транспортными коммуникациями, с востока – санитарно-защитной зоной Восточного промышленного района. 

Таким образом, дальнейшее освоение территории под жилую застройку планируется осуществлять на резервных территориях в юго-западном и северо-западном направлениях от существующих жилых районов. 

Площадки, расположенные на высоких отметках со спокойным рельефом, примыкающие к лесному массиву, а также территории, расположенные на второй надпойменной террасе р. Камы, используются для организации жилых районов. Их планировочную структуру предлагается организовать многоэтажной застройкой с понижением этажности в направлении лесопарковой зоны.

Малоэтажной застройкой смешанного типа (блокированная, ковровая, индивидуальная) предлагается освоение территорий, расположенных вдоль лесопарковой зоны, территорий в районе старой протоки на р. Кама, где в настоящее время находятся коллективные сады, а также в северо-восточном направлении за ул. Лесная. 

Общегородской центр носит линейный характер и развивается, в основном, вдоль пр. Шинников в существующей застройке и далее вдоль пр. Мира в проектируемой части города. 

В период расчетного срока реализации генерального плана намечено освоение территории ядра общегородского центра, местоположение которого сохраняется в соответствии с ранее разработанной проектной документацией в границах ул. Урманче, пр. Шинников, ул. Менделеева, пр. Химиков. В состав ядра общегородского центра входит центральный городской парк. Генеральным планом сохраняется положение главной улицы города – пр. Шинников, вдоль которой предусмотрено строительство предприятий торгового и культурно-бытового обслуживания городского значения.

В новой части города на пересечении пр. Мира и ул. Южной также предусмотрен крупный общественный центр. Система скверов и бульваров связывает общественные центры с зоной отдыха – городским лесопарком.

Городской парк свободной планировки, примыкающий к лесному массиву «Корабельная роща», организуется на свободных территориях и включает ряд участков для размещения общественных объектов городского значения, а также скверов и объектов спортивного назначения в прилегающих жилых районах.

Крупная зона отдыха планируется в восточном направлении от селитебной территории, где предлагается создание гидропарка с пляжами на берегу р. Кама и острова Песчаный. 

2. Физико-географическая характеристика территории
г. Нижнекамска
При разработке раздела были использованы материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ» (г. Набережные Челны), ОАО «Гипрокаучук» (г. Москва), отчеты инженерно-геологических изысканий фондов ГУП «Татинвестгражданпроект», ООО «Стройпроектизыскания» (г. Нижнекамск), а также материалы проекта Генерального плана г. Нижнекамск (1969 г.).
2.1. Геологическое строение

В геологическом строении территории г. Нижнекамск на глубину, влияющую на условия проектирования и строительства, а также эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Мощная толща осадочных пород девонского, каменноугольного, пермского и третичного (неогенового) возраста, залегающих на кристаллическом фундаменте, покрыта чехлом четвертичных отложений. Общая мощность осадочной толщи составляет около 2000 м, а мощность чехла четвертичных осадков - от 2 до 20 м.

Наиболее древними образованиями осадочной толщи являются породы девонского возраста, выраженные в нижней части толщи песчано-глинистыми отложениями (песчаниками, аргиллитами, алевролитами с прослоями известняков), а в верхней части толщи - преимущественно известняками и с прослоями мергелей, алевролитов. Общая мощность девонских отложений - около 300 м. Эти породы перекрываются отложениями каменноугольного возраста, выраженными, в основном, известняками, реже доломитами, мергелями, терригенными образованиями общей мощностью около 1500 м. Девонские и каменноугольные отложения нефтеносны.

Толща пород верхнего карбона перекрывается осадками нижней и верхней перми.

Нижнепермские (сакмарские и кунгурские) отложения представлены известняками, доломитами и мергелями с прослоями гипса и ангидрита. Общая мощность нижнепермских пород достигает 120 м.

Верхнепермские отложения представлены красноцветными породами уфимской свиты и казанского яруса - в основном, глинами с прослоями песчаника и известняка.

Кровля верхнепермских отложений в пределах водораздела залегает на глубинах от нескольких сантиметров до 10-15 м в древних эрозионных врезах.

В зоне жилой застройки глубина залегания кровли верхнепермских отложений достигает 25-30 м и более. В пределах древнего вреза долины р. Камы они размыты на глубину до 100 м и слагают борта палеодолины.

Породы казанского яруса представлены переслаивающимися между собой глинами, песчаниками, известняками, мергелями.

Мощность уфимских отложений составляет около 70 м, казанских – около 50 м.

Неогеновые отложения заполняют эрозионный врез палеодолины р. Камы, пересекающий территорию города в юго-западном направлении. Основными породами неогенового возраста являются глины серые, темно-серые, с прослоями и линзами песков.

На сильно денудированной поверхности коренных пород залегает толща осадков четвертичного возраста. Они представлены элювиально–делювиальными образованиями, выраженными, в основном, суглинками с линзовидными прослоями глин, пылеватых супесей, тонко- и мелкозернистых кварцево-палевошпатовых песков. До глубины 10 м суглинки макропористые, лессовидные, иногда песчанистые, глубже 10 м – обычно более плотные, глинистые. Мощность суглинков колеблется от 2-5 до 14-20 м.

В период 1991-1993 гг. ГУП «Татинвестгражданпроект» были проведены инженерно-геологические изыскания на различных участках территории г. Нижнекамска (таблица 1). 
Таблица 1

Инженерно-геологические разрезы различных участков
 территории г. Нижнекамска
	№ ИГЭ
	Описание грунтов
	Мощность ИГЭ, м

	
	
	от
	до

	Район улиц Ленина и Бызова

	1
	Насыпной грунт суглинистый, песчаный, слежавшийся, со щебнем до 10-15 %, со щебнем до 15-25%, со строительными отходами, коричневый, серый
	0,6
	1,3

	2
	Суглинок, грунт твердый, просадочный, светло-коричневый, коричневый, макропористый, слюдистый, ожелезненный, с включением гнезд и прослоек песка с включением гнезд извести
	0,9
	1,9

	2а
	Суглинок, грунт твердый, полутвердый, серовато-коричневый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, с включением гнезд и прослоек песка
	0,2
	12,9

	2б
	Суглинок, грунт тугопластичный, темно-коричневый, серовато-желтый, слюдистый, ожелезненный, с включением гнезд и прослоек песка
	0,5
	6,5

	2в
	Суглинок, грунт мягкопластичный, серовато-коричневый, с включением гнезд и прослоек песка
	4,1
	4,1

	3а
	Глина, грунт полутвердый, темно-коричневый, с включением гнезд и прослоек песка
	2,0
	2,0

	3б
	Глина, грунт тугопластичный, коричневый, темно-серый, слюдистый ожелезненный, с включением гнезд и прослоек песка
	0,3
	2,0

	4а
	Супесь, грунт твердый, темно-коричневый, коричневый, светло-коричневый, темно-серый, слюдистый, ожелезненный, с включением гнезд и прослоек песка
	0,5
	2,0

	5а
	Песок мелкий, грунт водонасыщенный, плотный и средней плотности, серовато-коричневый, темно-коричневый, с включением гнезд суглинка
	2,0
	2,0

	6а
	Песок средней крупности, грунт водонасыщенный, плотный и средней плотности, коричневый, серовато-зеленый, серовато-коричневый, серовато-желтый, ожелезненный. С включением гнезд суглинка с включением глины
	1,5
	3,5

	7а
	Песок пылеватый, грунт водонасыщенный, средней плотности, серовато-коричневый, коричневый
	0,8
	1,3

	Микрорайоны №17-18

	I
	Почвенно-растительный слой, темно-коричневый, суглинистый, с корнями растений
	0,3
	0,5

	Ia
	Насыпь представляющая собой свалку суглинистого грунта с обломками кирпича и щебня до 5%, слежавшаяся
	-
	0.4

	2
	Суглинок просадочный, коричневый, твердый, макропористый, слюдистый, известковистый, участками ожелезненный, местами с включением гнезд и прослоек песка мелкого, маловлажного
	1,0
	4,2

	3
	Суглинок коричневый, твердый и полутвердый, макропористый, слюдистый, известковистый, ожелезненный, с включением гнезд и прослоек песка мелкого, маловлажного
	1,5
	6,5

	4
	Суглинок коричневый, тугопластичный, слюдистый, участками макропористый, ожелезненный, с включением гнезд и прослоек песка мелкого, маловлажного, местами с корнями растений
	0,9
	2,2

	5
	Супесь коричневая, твердая, слюдистая, ожелезненная, местами с включением гнезд и прослоек песка мелкого, маловлажного
	1,4
	4,2

	6
	Песок мелкий, коричневый, средней плотности, плотный, водонасыщенный
	1,3
	4,0

	7
	Песок средней крупности, коричневый, средней плотности, плотный водонасыщенный
	1,2
	6,2

	Район ул. Спортивная

	I
	Насыпь, представляющая собой свалку суглинистого полутвердого грунта со строительным мусором до 25%, слежавшаяся, перекрыта асфальтом и бетоном мощностью 0,3 м
	3,5
	4,0

	2
	Песок пылеватый, маловлажный, средней плотности, желтовато-коричневый
	
	1,4

	3
	Суглинок твердый, полутвердый, коричневый, с включением гнезд и прослоек песка
	1,0
	2,1

	4
	Суглинок мягкопластичный, коричневый, с включением гнезд и прослоек песка
	2,5
	3,5

	5
	Супесь пластичная, коричневая, с включением гнезд и прослоек песка
	2,5
	3,5

	Промышленная зона г. Нижнекамска

	1
	Насыпь представляющая собой свалку суглинистого и глинистого, твердого и полутвердого грунта со строительным мусором до 20%, грунт коричневый, красновато-коричневый, слежавшийся, насыпь перекрыта асфальтом и бетоном мощностью 0,2 м
	2,3
	2,5

	2
	Глина твердая, полутвердая, красновато-коричневая, известковистая, со щебнем и дресвой до 15-25%, трещиноватая, с прослоями песчаника и алевролита
	7,5
	7,7

	Жилой район №3

	I
	Почвенно-растительный слой суглинистый, темно-бурый до черного, с корнями растений (чернозем)
	0,8
	0,9

	2
	Суглинок просадочный коричневый, макропористый, твердый, участками опесчаненный, с прослоями песка мелкого. 
	0,6
	1,7

	3
	Суглинок коричневый, твердый и полутвердый, опесчаненный, участками макропористый, с прослоями песка мощностью 1-5 см, встречен повсеместно
	0,9
	6,5

	4
	Суглинок коричневый, мягкопластичный, участками с прослоями песка мелкого и влажного и водо-насыщенного мощностью 2-5 мм, опесчаненный
	1,2
	2,2

	5
	Суглинок коричневый, тугопластичный, участками опесчаненный, с прослоями песка мелкого и влажного
	1,2
	1,5


В таблице 2 представлены физико-механические свойства выделенных инженерно-геологических элементов. 
Таблица 2
Физико-механические свойства грунтов

	ИГЭ/физико-механические свойства
	Природная влажность, дол.ед.
	Полная возможная влажность, дол.ед.
	Влажность на границе текучести, дол.ед.
	Влажность на границе раскатывания, дол.ед.
	Число пластичности, дол.ед.
	Показатель текучести, б.р.
	Показатель текучести при полной возможной влажности, б.р.
	Степень влажности, б.р.
	Плотность частиц грунта, г/см3
	Плотность грунта, г/см3
	Плотность сухого грунта, г/см3
	Плотность при полной возможной влажности, г/см3
	Пористость, %
	Коэффициент пористости, б.р.
	Относительная просадочность при давлении 0,2 мпа
	Угол внутр. трения  в водонасыщенном состоянии, град.
	Угол внутр. трения при природной влажности, град.
	Удельное сцепление в водонасыщенном состоянии, кпа
	Удельное сцепление при природной влажности, кпа
	Модуль общей деформации природной влажности при 0,1-0,2 мпа, мпа
	Модуль общей деформации в водонасыщенном состоянии при 0,1-0,2 мпа, мпа
	Коэффициент фильтрации, м/сут.
	Относительное свободное набухание, дол.ед.
	Угол естественного откоса сухого
	Начальное просадочное давление
	Угол естественного откоса под водой
	Относительная просадочность при давлении 0,3 мпа

	Район улиц Ленина и Бызова

	Насыпь неоднородная
	0,205
	
	
	
	
	
	
	0,69
	
	
	1,495
	
	
	0,785
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суглинок просадочный, твердый
	0,163
	0,313
	
	
	
	
	0,89
	0,51
	2,71
	1,70
	1,44
	1,89
	
	0,85
	0,005
	14
	23
	18
	27
	12
	5
	
	
	
	12
	
	

	Суглинок твердый, 
полутвердый
	0,170
	0,23
	
	
	
	0,42
	
	0,78
	2,71
	1,97
	1,68
	2,06
	
	0,61
	
	23
	25
	18
	35
	15
	14
	
	
	
	
	
	

	Суглинок тугопластичный
	0,202
	0,23
	
	
	
	0,50
	
	0,89
	2,71
	2,01
	1,68
	2,06
	
	0,62
	
	24
	24
	30
	30
	13
	7
	
	
	
	
	
	

	Суглинок мягкопластичный с прослоями песка
	0,236
	0,273
	
	
	
	0,94
	
	0,87
	2,71
	1,93
	1,57
	1,99
	
	0,74
	
	16
	16
	18
	18
	8
	8
	
	
	
	
	
	

	Глина полутвердая
	0,199
	0,249
	
	
	
	0,31
	
	0,82
	2,73
	1,95
	1,63
	2,03
	
	0,68
	
	17
	20
	18
	38
	16
	12
	
	
	
	
	
	

	Глина тугопластичная
	0,235
	0,260
	
	
	
	0,42
	
	0,91
	2,73
	1,98
	1,60
	2,01
	
	0,71
	
	17
	17
	18
	18
	12
	12
	
	
	
	
	
	

	Супесь твердая
	0,135
	0,230
	
	
	
	1,17
	
	0,61
	2,69
	1,89
	1,72
	2,11
	
	0,62
	
	20
	25
	11
	17
	14
	9
	
	
	
	
	
	

	Песок мелкий 
водонасыщенный
	0,21
	
	
	
	
	
	
	0,88
	2,66
	1,94
	1,60
	1,96
	
	0,65
	
	
	30
	
	1,5
	19
	
	
	
	
	
	
	

	Песок средней крупности водонасыщенный
	0,21
	
	
	
	
	
	
	0,88
	2,66
	2,01
	1,66
	2,03
	
	0,59
	
	
	36
	
	2,7
	40
	
	
	
	
	
	
	

	Песок пылеватый, 
водонасыщенный
	0,22
	
	
	
	
	
	
	0,90
	2,66
	2,00
	1,70
	2,00
	
	0,65
	
	
	31
	
	4
	18
	
	
	
	
	
	
	

	Микрорайоны №17-18

	Суглинок просадочный твердый
	0,14
	0,3
	
	
	
	1,13
	
	0,43
	2,705
	1,70
	1,49
	1,95
	
	0,83
	
	21
	24
	24
	26
	13,4
	5,0
	0,03
	
	
	0,12
	
	

	Суглинок твердый и 
полутвердый
	0,20
	0,24
	
	
	
	0,45
	
	0,75
	2,71
	1,94
	1,62
	2,04
	
	0,66
	
	22
	24
	20
	32
	15,2
	11,4
	0,03
	
	
	
	
	

	Суглинок тугопластичный
	0,23
	0,28
	
	
	
	0,905
	
	0,85
	2,01
	1,92
	1,56
	2,03
	
	0,74
	
	15
	21
	12
	28
	11,8
	10,0
	0,03
	
	
	
	
	

	Супесь твердая 
	0,14
	0,23
	
	
	
	1,08
	
	0,65
	2,69
	1,91
	1,69
	2,04
	
	0,61
	
	20
	25
	11
	16
	12,4
	10,0
	0,265
	
	
	
	
	

	Песок мелкий 
водонасыщенный
	0,21
	
	
	
	
	
	
	0,88
	2,66
	1,94
	1,60
	1,96
	
	0,65
	
	
	32
	
	2,0
	26,0
	
	2,68
	
	32,5
	
	25
	

	Песок средней крупности водонасыщенный
	0,21
	
	
	
	
	
	
	0,88
	2,66
	2,01
	1,66
	2,03
	
	0,59
	
	
	34
	
	0,5
	28,0
	
	4,08
	
	35,5
	
	29
	

	Район ул. Спортивная

	насыпь
	0,22
	0,26
	0,36
	0,20
	0,16
	0,15
	0,40
	0,85
	2,71
	1,94
	1,58
	2,00
	41,5
	0,71
	0,002
	23
	23
	28
	33
	9,0
	8,4
	
	
	
	
	
	

	Песок пылеватый, маловлажный (содержание частиц размером > 0,1 мм 34,2%)
	0,09
	0,28
	0,28
	0,26
	
	
	0,32
	
	
	1,66
	1,52
	1,95
	42,9
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суглинок
мягкопластичный 
	0,24
	0,25
	0,27
	0,17
	0,10
	0,61
	0,76
	0,95
	2,71
	2,00
	1,62
	2,02
	40,2
	0,68
	
	
	22
	
	17
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	Суглинок твердый, 
полутвердый
	0,18
	0,21
	0,27
	0,17
	0,09
	
	0,40
	0,87
	2,71
	2,05
	1,74
	2,10
	35,8
	0,56
	
	
	24
	
	27
	16
	13
	
	
	
	
	
	

	Супесь пластичная 
	0,20
	0,21
	0,24
	0,18
	0,06
	
	
	0,92
	2,70
	2,06
	1,71
	2,08
	36,5
	0,58
	
	
	27
	
	11
	18
	18
	
	
	
	
	
	

	Промышленная зона г. Нижнекамска

	насыпь
	0,26
	0,29
	0,42
	0,23
	0,19
	0,35
	
	0,88
	2,73
	1,91
	1,52
	1,96
	44,2
	0,

80
	
	
	15
	
	47
	11
	10
	
	
	
	
	
	

	Глина твердая, 
полутвердая 
	0,18
	0,26
	0,36
	0,21
	0,15
	
	
	0,67
	2,73
	1,89
	1,61
	2,02
	41,0
	0,70
	
	
	22
	
	56
	22
	21
	
	
	
	
	
	

	Жилой район №3

	Суглинок просадочный твердый
	0,16
	0,31
	0,31
	0,20
	0,11
	
	1,04
	0,53
	2,71
	1,71
	1,46
	1,92
	46,0
	0,853
	0,024
	24
	25
	30
	23
	7,2
	4,8
	
	
	
	0,12
	
	

	Суглинок твердый и 
полутвердый
	0,18
	0,28
	0,30
	0,19
	0,11
	
	
	0,65
	2,71
	1,83
	1,55
	1,98
	42,8
	0,752
	0,0052
	23
	24
	38
	32
	12,9
	8,1
	
	
	
	
	
	

	Суглинок 
мягкопластичный
	0,24
	0,25
	0,27
	0,20
	0,07
	0,62
	0,70
	0,97
	2,71
	2,01
	1,61
	2,02
	40,3
	0,678
	0,0004
	26
	
	13
	
	6,0
	5,1
	
	
	
	
	
	

	Суглинок 
тугопластичный
	0,20
	0,24
	0,26
	0,15
	0,10
	0,42
	0,84
	0,82
	2,71
	1,96
	1,63
	2,03
	39,6
	0,658
	
	
	
	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Рельеф

Нижнекамск расположен на левом берегу р. Камы, на участке Камско-Зайского водораздельного плато.

Абсолютные отметки поверхности варьируют в пределах от 80 до 134 м. Наиболее возвышенная часть города отмечается в районе Нижнекамского телецентра (134 м). Постепенно она понижается на север до абсолютных отметок 113-115 м, а также на юг, юго-восток до абсолютных отметок 80-110 м. Вдоль южной и юго-восточной границ города прослеживается седлообразное понижение, в морфологическом отношении приуроченное к древней погребённой палеодолине р. Кама, где интенсивно развита овражно-балочная сеть. Далее к юго-востоку эта седловина плавно переходит в северо-западный район водораздельной гряды с абсолютными отметками 145-148 м, разделяющей бассейны рек Камы и Зая.

В геоморфологическом отношении большая часть города расположена на третьей надпойменной террасе и частично - на первой и второй.

Долина р. Камы состоит из комплекса аллювиальных террас. Низкая пойма в настоящее время  затоплена, высокая пойма сохранилась местами в виде островов. Первая надпойменная терраса поднимается над поймой на 2-4 м, реже на 13-14 м, достигая ширины 1 км и более. Вторая надпойменная терраса имеет высоту 22 м над уровнем воды и прослеживается местами узкой полосой. Третья надпойменная терраса над урезом Камы поднимается на 36-55 м, в местах выхода к реке (у с. Нижнее Афанасово) образует уступ высотой в 43-45 м и крутизной до 44о.

Афанасовские и Омшанский овраги, расположенные вдоль южной, юго-восточной границ города отличаются большой разветвлённостью. Глубина Афанасовских оврагов варьирует от 3 до 8-9 м. Омшанский овраг имеет глубину от 5 до 10 м, ширину по верху - от 80 до 200 м.

По дну Омшанского оврага протекает ручей. Некоторые отвершки оврагов со стороны городской территории засыпаны.

2.3. Тектоника и сейсмичность

Территория г. Нижнекамска расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приурочена к зоне сочленения Северо-Татарского свода и Сарайлинского прогиба.

В тектоническом строении рассматриваемой территории выделяются два структурных этажа: нижний - кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Кристаллический фундамент имеет архейско-раннепротерозойский возраст и залегает на глубине порядка 1600-1700 м.

В строении кристаллического фундамента участвуют магматические и метаморфические породы архейско-раннепротерозойского возраста, представленные пара- и ортогнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами, габбро-диабазами, гранитами, габбро-норитами и пр.

На границе северного купола Татарского свода и Сарайлинской впадины проходит Прикамский глубинный разлом. Прикамский разлом имеет северо-восточное простирание, в рельефе фундамента разлом отражается в виде крутого уступа.

Разрывные нарушения Прикамского разлома в осадочном чехле отражаются в виде зон повышенной тектонической трещиноватости, к этим зонам приурочены неогеновые врезы (долины).

Кристаллический фундамент перекрыт чехлом осадочных пород палеозойского и кайнозойского возраста.

В структуре осадочного чехла, унаследованной от поверхности кристаллического фундамента, выделяются те же основные формы: Северо-Татарский свод с наличием структур более мелких порядков (Елабужская флексура и Елабужский вал) и Сарайлинский прогиб, соответствующий Прикамскому глубинному разлому.

Строение осадочного чехла довольно сложное, характеризуется наличием ряда стратиграфических несогласий.

В целом, на рассматриваемой территории наблюдается пологое залегание верхнепалеозойских образований с незначительным погружением на восток, юго-восток.

Характер сейсмических проявлений типичен для всего региона Восточно-Европейской платформы.

Причиной землетрясений являются очаги сейсмичности, располагающиеся как за пределами платформы, так и местные, находящиеся в земной коре самой платформы. Удаленные очаги расположены, в основном, в пределах Альпийского складчатого пояса. Максимальная интенсивность колебаний от землетрясений в этих зонах на территории Татарстана не превышает 3-х баллов.

По геолого-геофизическим и сейсмологическим данным Прикамский разлом вместе с серией окаймляющих и оперяющих его других разломов относится к категории сейсмогенных. О современной активности Прикамского глубинного разлома свидетельствует ряд локальных землетрясений, зарегистрированных в 80-е гг. XX века.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (1:2 500 000) и территории Татарстана (1:500 000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать степень сейсмической опасности на трех уровнях, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория г. Нижнекамска относится к 6-бальной зоне сейсмичности при работах по массовому строительству (карта А) и при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7-бальной при возведении особо ответственных объектов (карта С). 

К неблагоприятным в сейсмическом отношении факторам следует отнести:

· наличие огромной массы воды, сосредоточенной в Нижнекамском водохранилище. Перегрузка от веса воды, а также проникновение ее в толщи горных пород, изменение порового давления в геологической среде и уменьшение коэффициентов трения на разломах и трещинах способствуют увеличению сейсмической активности;

· наличие Прикамского сейсмогенерирующего глубинного разлома;

· наличие в пределах рассматриваемой территории III-ей категории грунтов по сейсмическим свойствам, что следует обязательно учитывать при проектировании и потребует микросейсмозонирования при размещении ответственных и особо ответственных объектов.

2.4. Климатическая характеристика
Климатическая характеристика территории г. Нижнекамска представлена по данным наблюдений УГМС РТ на метеостанции «Елабуга» (ввиду отсутствия собственной метеостанции в г. Нижнекамск).
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой, сравнительно короткой весной, коротким (около 2,5 месяцев) жарким летом и пасмурной дождливой осенью. Температурный режим характеризуется следующими величинами:
Таблица 3
Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-11,4
	-11,2
	-4,6
	4,9
	13,1
	17,8
	19,9
	16,8
	11,2
	3,8
	-4,1
	-9,5
	3,9


Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +19,9оС (таблица 3). Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца наблюдается также в июле и составляет +25,4оС.

Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой 
-11,4оС. 
Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет -17,1оС. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха не более -8оС достигает 211 суток. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха не более 0оС – 158 суток. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 547,2 мм. Суточный максимум осадков достигает 63,4 мм в июле (таблица 4).
Таблица 4
Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	39,9
	29,7
	22,3
	30,7
	43,7
	62,7
	63,4
	59,5
	58,9
	52,1
	42,6
	41,7
	547,2


Таблица 5
Число дней с осадками более 1,0 мм
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	10
	8
	7
	5
	8
	9
	7
	8
	7
	11
	10
	11
	101


Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 15 ноября, схода – 11 апреля. Средняя высота снежного покрова составляет 36 мм. Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности достигает около 150 кг. Глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов составляет 1,8 м.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с (таблица 6).

Преобладающие направления ветров на территории г. Нижнекамска – западное и юго-западное (таблица 7, рисунок 1).

В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра. Максимальная скорость ветра достигает 28-29 м/сек.

Таблица 6
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	2,6
	2,7
	2,7
	2,7
	2,9
	2,3
	2,0
	2,1
	2,2
	2,7
	2,6
	2,6
	2,5


Таблица 7
Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)
	месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	5
	6
	8
	11
	18
	24
	19
	9
	15

	II
	6
	5
	9
	14
	17
	21
	19
	9
	15

	III
	6
	7
	8
	15
	17
	18
	20
	9
	15

	IV
	9
	14
	12
	10
	10
	16
	18
	11
	13

	V
	12
	11
	8
	6
	10
	15
	20
	18
	12

	VI
	11
	12
	10
	8
	11
	13
	21
	14
	16

	VII
	13
	14
	10
	7
	9
	8
	19
	20
	18

	VIII
	14
	10
	8
	6
	8
	13
	21
	20
	16

	IX
	10
	9
	9
	6
	10
	15
	25
	16
	18

	X
	8
	6
	6
	7
	14
	23
	24
	12
	12

	XI
	6
	6
	7
	11
	16
	22
	23
	9
	10

	XII
	4
	7
	7
	10
	20
	26
	17
	9
	16

	год
	8
	9
	9
	9
	13
	18
	21
	13
	15
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Рисунок 1. Годовая повторяемость направлений ветра (м/с)

Таблица 8
Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24

	35,5
	38,5
	16,2
	5,9
	2,2
	0,9
	0,4
	0,2
	0,1
	-
	-


Таблица 9
Число дней с туманами
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	4


Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

· повторяемость приземных инверсий – 40 %,

· мощность приземных инверсий – 0,4 км,
· повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 35,5 %,
· продолжительность туманов – 19 часов.

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории г. Нижнекамска оценивается как умеренный (порядка 2,4-2,7), т.е. здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.
2.5. Гидрогеологические условия подземных вод

Гидрогеологическая характеристика верхнепермских, неогеновых и четвертичных отложений приводится по материалам геологосъемочных, поисково-оценочных и разведочных работ на воду с учетом положений сводной легенды Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200000, утвержденной НРС Геолкома России 23.04.1993 г. Согласно схеме гидрогеологического районирования район работ расположен в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочен к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка (см. приложение 1).

В изученной части разреза выделены следующие гидрогеологические подразделения (сверху-вниз):

· Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQ1-IV);

· Проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт (E);

· Водоносный (слабоводоносный) локально-водоупорный плиоценовый комплекс (N2);

· Проницаемый, локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный горизонт (P2ur);

· Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2);

· Водоносный нижнеказанский карбонатно-терриогенный комплекс, (P2kz11c-3);

· Водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт, (P2kz11«л»);

· Водоносный шешминский терригенный комплекс, (P2šš).

Водоносный нижнечетвертично-современный 
аллювиальный горизонт (ВГ aQ1-IV)

Водоносный нижнечетвертично-современный горизонт распространен в долинах рек Камы, Степного Зая, Уратьмы и их притоков. Отложения представлены аллювиальными образованиями: супесями, суглинками, песками с примесью гальки и гравия. Водоносными являются прослои песков, гравийно-галечно-песчаные смеси, мощности которых меняются в пределах 0,5-25,0 м. Максимальные мощности данных отложений отмечаются в долинах рек Камы, Степного Зая и приурочены к ранненеоплейстоценовому переуглублению.

Горизонт залегает первым от поверхности, кровля - на  глубине 0-10,0 м. Питание осуществляется за счет  инфильтрации атмосферных осадков, речных вод (при высоких уровнях), и за счет восходящей разгрузки подземных вод из нижележащих водоносных подразделений. По химическому составу воды аллювиального нижнечетвертично-современного горизонта гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, смешанные по катионам, иногда по анионам и катионам, с минерализацией 0,2-3,2 г/дм3, жесткостью 5,2-38,7 мг-экв./дм3. Значения pH изменяются в пределах 7,1-7,6.

Удельные дебиты в скважинах имеют значения 0,08-2,8 л/с, чаще 0,24-0,85 л/с, дебиты родников – 0,04-1,0 л/с.

Повышенные значения общей жесткости и минерализации наблюдаются на участках интенсивного техногенного загрязнения гидрогеологического подразделения.

Практическое значение для целей водоснабжения горизонт имеет в долинах рек Камы, Степного Зая, где описываемые образования каптированы колодцами, из которых осуществляется децентрализованное водоснабжение населенных пунктов, расположенных на надпойменных террасах. 

Проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт (E)

Проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт выделен на левобережье р. Камы между палео- и современной долинами р. Уратьмы.

Горизонт мощностью до 20 м сложен галечниками, гравием  и разнозернистыми песками, с залегающими на них глинами и супесями. Сведения о водоносности отсутствуют.

Водоносный (слабоводоносный) локально-водоупорный
плиоценовый терригенный комплекс (ВK N2)

Плиоценовый водоносный (слабоводоносный) локально-водоупорный  комплекс представлен неогеновыми отложениями, которые заполняют в различной степени углубленную сеть древних речных долин.

Разрезы, изученные по керну поисковых и разведочных скважин, сложены глинами серыми, темно-серыми, коричневыми, желто-коричневыми с прослоями серых и желтовато-серых песков.

Пачки преимущественно глинистого состава подстилаются базальными образованиями грубообломочных пород (галька, гравий, щебень местных пород). Водоносными являются пески, пески с гравием и гальками, мощность от первых метров до 22,5 м в основании разрезов.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод, а также за счет перетоков подземных вод из смежных горизонтов.

Подземные воды из верхних водопроводящих слоев перетекают к залегающим в основании водоносного комплекса базальным образованиям грубообломочных пород (пески, гальки, гравий, щебень), по которым отводятся к областям разгрузки, т.е. к долинам и руслам рек Камы и Степного Зая.

Статический уровень устанавливается на глубинах 0,9-22,6 м, в зависимости от интервала залегания испытуемого водоносного пласта.

Удельные  дебиты варьируют в пределах 0,003-0,4 л/с, коэффициент фильтрации - 0,3-4,4 м/сут., водопроводимость - 3,0-20 м2/сут.

Химический состав подземных вод зависит от условий питания и стока. Воды комплекса пресные с минерализацией 0,3-0,9 г/дм3, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, при благоприятной геохимической и экологической ситуации могут использоваться для местного (децентрализованного) водоснабжения.

Проницаемый локально-водоносный уржумский 
терригенный горизонт (ВГ P2ur)

Проницаемый локально-водоносный горизонт распространен на плоских водоразделах рек Степного Зая и Уратьмы. Подошва горизонта расположена на абсолютных отметках 110,0-165,0 м, кровля – на абсолютных отметках 120,0-220,0 м. Описываемое подразделение залегает первым от поверхности с кровлей на глубине 0,0-20,0 м, породы представлены песчаниками, глинами, известняками. Мощность горизонта достигает 47 м, суммарная мощность водовмещающих прослоев составляет до 20 % от его общей мощности. Водоносный горизонт залегает высоко над урезами водотоков района работ. Воды субнапорные ввиду отсутствия выдержанного перекрывающего водоупора. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Разгрузка происходит субаэрально, в виде нисходящих родников с дебитом до 0,1 л/с, на локальных участках - субаквально (верховья руч. Лузинки, верховья притоков р. Уратьмы), а также посредством перетоков в нижезалегающий водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс.

По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые или магниево-кальциевые с общей минерализацией 0,4–0,6 г/дм3, общей жесткостью 5,3-8,9 мг–экв/дм3.

Поскольку водоносный горизонт не перекрыт выдержанным водоупором, на площадях, испытывающих техногенные нагрузки, наблюдается ухудшение  качества вод: повышение минерализации до 5,6 г/дм3 и общей жесткости до 37,5 мг-экв/дм3.

Подземные воды могут быть использованы для мелкого децентрализованного водоснабжения. В малонаселенных деревнях, таких как Кзыл-Юл, они являются единственным источником водоснабжения. Ресурсы подземных вод водоносного горизонта P2ur весьма ограничены и являются, прежде всего, одной из составляющих, формирующих ресурсы подземных вод нижезалегающих комплексов.

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный

комплекс (ВК  P2kz2)

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс распространен повсеместно, за исключением переуглубленных частей неогеновых палеоврезов и долины р. Камы, выходит на поверхность в бортах долин водотоков  и на низких водоразделах, перекрывается проницаемым локально водоносным уржумским горизонтом, водоносным плиоценовым комплексом и водоносным нижнечетвертично-современным аллювиальным горизонтом; подстилается образованиями нижнеказанского комплекса. 

В стратиграфически полных разрезах мощность отложений верхнеказанского водоносного комплекса составляет 95,0-115,0 м.

В разрезе водоносного комплекса отмечается гранулометрическая цикличность, согласно которой его можно расчленить на три или четыре ритмопачки. Разрез каждой пачки представляет собой гранулометрический ритм с водоносными песчаниками в основании, на которых залегают глины с алевролитами и с прослоями водоносных известняков. Преобладают разрезы двучленного строения с песчаниками внизу и глинами над ними. В некоторых разрезах наблюдаются прослои известняков, мергелей. Максимальные мощности базальных песчаников достигают 13 м. Прослои известняков имеют мощность от первых см до 1,5-5,0 м.

Суммарная мощность водовмещающих пород по данным ранее проведенных работ достигает 26 м.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетоков из перекрывающего уржумского проницаемого локально водоносного горизонта. На склонах долин и низких водоразделах, где комплекс залегает первым от поверхности, питание происходит за счет атмосферных осадков (реже – за счет инфильтрации речных вод).

Разгрузка водоносного комплекса P2kz2 происходит в речную сеть, а также в виде родников на склонах оврагов и родников, в виде перетоков в нижележащий нижнеказанский водоносный комплекс.

По результатам разведочных работ, ранее проведенных на участке «Степной», удельные дебиты скважин, каптирующих водоносный комплекс P2kz2, составили 0,01-3,0 л/с, на участке «Ташлыкский» – 0,01-2,2 л/с. Такие данные свидетельствуют об изменчивости фильтрационных свойств водопроводящих пластов и наличии участков, где проводимость пластов достаточно высокая.

По химическому составу подземные воды комплекса пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 жесткостью 3,7-7,4 мг-экв./дм3.

В районе работ подземные воды водоносного комплекса P2kz2 населением используются для децентрализованного водоснабжения посредством каптажа родников и эксплуатации отдельных водозаборных скважин.

Таким образом, подземные воды водоносного комплекса P2kz2 могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный 
комплекс (ВК P2kz11c-3)

За исключением площадей неогеновых переуглублений водоносный комплекс P2kz11c-3 распространен повсеместно. В его составе выделяются нерасчлененные отложения второй и третьей пачек, а так же маркирующий горизонт «cреднеспириферовый известняк» первой пачки нижнеказанского подъяруса. Верхняя часть разреза водоносного комплекса на дневную поверхность выходит в основаниях бортов долин рек Камы, Степного Зая, Зычи.  В строении описываемого комплекса участвуют глины, известняки, песчаники, алевролиты. Наиболее распространенным типом разрезов является обломочно-глинисто-карбонатный, в котором песчаники последовательно сменяются глинами, а затем известняками. В глинисто-карбонатных разрезах отсутствуют слои песчаников. 

Питание  комплекса осуществляется за счет перетоков из вышележащих водоносных комплексов, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков. Общая мощность водоносного нижнеказанского карбонатно-терригенного комплекса составляет 31,0-48,0 м. В его составе выделяются водоносные пласты песчаников и водовмещающие известняки с суммарной мощностью до 30 м. Мощность водоносного пласта «среднеспириферовый известняк», залегающего в основании описываемого комплекса, составляет 1,0-5,0 м, чаще 1,5-2,0 м. В кровле комплекса выделяется водоносный пласт трещиноватых известняков с прерывистым в плане залеганием (верхнеспириферовый известняк) мощностью до 5,0 м. Количество водоносных пластов песчаников в составе комплекса выделяется от одного до трех, мощность каждого - от 1,0-1,5 до 5,0-8,0 м. 

Удовлетворительное качество, значительные величины ресурсов, защищенность от процессов антропо- и техногенеза позволяют рассматривать подземные воды водоносного комплекса P2kz11с-3 в качестве основного источника крупного централизованного водоснабжения.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, смешанные по анионам и катионам, с минерализацией 0,7-0,8 г/дм3, общей жесткостью 3,65-6,79 мг-экв/дм3.

Подземные воды комплекса на месторождениях Усть-Зайской площади рекомендованы для организации централизованного водоснабжения п.г.т. Камские Поляны, г. Заинска, г. Нижнекамска.

Водоупорный  локально водоносный нижнеказанский

горизонт (ВГ P2kz11л)

Рассматриваемый  горизонт сложен «лингуловыми глинами». Подстилает зону активного водообмена и, таким образом, отделяет пресные воды от солоноватых и соленых.

Водоносный шешминский терригенный комплекс (ВК P2šš) 

В районе г. Нижнекамска водоносный шешминский терригенный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса и базальным песчаникам нулевой пачки (бугульминской толщи) нижнеказанского подъяруса (P2kz1о). Комплекс распространен повсеместно, за исключением неогеновых переуглублений. Разрез комплекса построен в виде чередования пачек песчаников, алевролитов и глин. Водоносными являются трещиноватые и рыхлые песчаники. Мощность комплекса составляет 43,0-80,0 м.

Питание подземных вод описываемого подразделения осуществляется за счет перетоков из выше- и нижележащих отложений, а также  за счет прямой инфильтрации атмосферных осадков (участки выходов комплекса на дневную поверхность). Водоупорный горизонт «лингуловые глины», под  которым залегает комплекс, затрудняет его питание и разгрузку. Химический состав подземных вод описываемого подразделения зависит от условий циркуляции, которая, в свою очередь, зависит от тектонического строения района работ.

Подземные воды описываемого комплекса гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с общей жесткостью 2,5-8,3 мг-экв/дм3 и минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Участки выходов шешминских образований на дневную поверхность являются местными областями питания подземных вод комплекса. С увеличением глубины залегания водоносного комплекса P2šš подземные воды его становятся сульфатными, кальциевыми с минерализацией до 4,0 г/дм3, общей жесткостью до 35 мг-экв/дм3 и непригодными для хозяйственно-питьевых целей.

Завершая характеристику гидрогеологических условий, необходимо отметить следующее:

1. Исследованная территория представляет собой фрагмент многоплановой гидрогеологической системы, для разреза которой характерно чередование субнапорных водопроводящих пластов, разделенных относительно водоупорными пластами.

2. В разрезе охарактеризованной гидрогеологической системы присутствует региональный водоупор «лингуловые глины», подстилающий зону активного водообмена и, таким образом, отделяющий пресные воды от солоноватых и соленых.

3. С учетом фильтрационных и гидрогеохимических особенностей в качестве целевых могут рассматриваться водоносные пласты, распространенные среди верхне- и нижнеказанских отложений, залегающих выше регионального водоупора «лингуловых глин».

2.6. Поверхностные водные объекты
На расстоянии 1,0-2,0 км в северном направлении от г. Нижнекамска протекает р. Кама. Пойма левобережной части долины р. Камы в районе города имеет ширину от 150 м (район совхоза «Красный ключ») до 2,0 км с абсолютными отметками от 55 до 65 м. Поверхность поймы неровная, осложнённая старицами, гривками, грядами, заболоченностями.

Средняя глубина реки составляет 6,12 м, ширина 0,6-1,0 км, дебит 1050-1200 м3/сек. Минимальный пропуск из Нижнекамского водохранилища - 600 м3/сек, средняя скорость течения - 0,5 м3/сек. Для данного участка р. Кама характерна система островов, образовавшихся за счет миграции русла. 

Кама относится к рекам преимущественно со снеговым питанием. Весной во время половодья проходит 60-70 % годового стока реки. Летом и осенью река дополнительно получает питание за счет подземных вод.

Площадь водосбора составляет 370000 км2.

По данным многолетних наблюдений средний уровень воды в реке в период половодья имеет отметку 59,0 м, наивысший уровень – 60,98 м, минимальный меженный уровень – 56,31 м.

Максимальная амплитуда колебаний уровней воды в р. Кама составила 10,0 м (по замерам 1949 г.), минимальная – 5,45 м – в 1935 г.

После создания Нижнекамского и Воткинского водохранилищ средний уровень половодий несколько понизился в связи с зарегулированием стока и составил 58,89 м. Средний уровень весеннего ледохода, наоборот, повысился на 92 см, в период открытого русла - на 166 см. Средняя амплитуда колебаний уровня воды составляет 6,91 м. Осенний ледоход, в среднем, начинается 6 ноября и продолжается от 2 до 13 дней. 

Ледостав, в среднем, наступает 19 ноября. Продолжительность его колеблется от 126 до 178 дней. Средняя толщина льда - 70 см, наибольшая достигает 105 см.

Весеннее половодье на р. Кама начинается в конце марта - начале апреля, на притоках – на 1-2 недели раньше. Подъем уровней воды в реке продолжается 40 дней. Пик половодья наблюдается во второй декаде мая, на притоках – во второй и третей декадах апреля. Спад уровней на р. Кама продолжается около 50 дней. Средняя продолжительность половодья в нижнем течении реки составляет около 3 месяцев.

Около 60-70 % годового стока приходится на долю весеннего половодья (IV-VI). Сток летне-осеннего (VII-X) и зимнего (XI-XII) меженных периодов составляет в среднем 15-20 % и 5-12 % соответственно. 

Средние многолетние расходы взвешенных наносов изменяются от 600 до 1800 кг/с. Годовой сток взвешенных наносов, в среднем, составляет 6300 тыс. тонн, изменяясь от 3500 до 7900 тыс. тонн.

Минерализация воды изменяется от 500 до 2000 мг/л. Воды рек по химическому составу относятся к нескольким типам: хлоридно-гидрокарбонатно-натриевому, гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевому и т.д.

В границах г. Нижнекамска в Каму впадают реки Степной Зай, Простинка, Аланка, Омшанка, Субайка, Тунгача, Кашаево. Густота речной сети составляет 0,2-0,5 км/км2.
2.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир
В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Республики Татарстан г. Нижнекамск расположен в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, широколиственной ландшафтной подзоны, Нижнекамского ландшафтного района.
Нижнекамский ландшафтный район является возвышенным 
(140-160 м) с окско-волжско-камскими дубовыми, вязовыми и приволжскими липово-дубовыми лесами (на юге) на светло-серых, серых лесных и аллювиальных дерново-насыщенных почвах.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный и рекреационный типы ландшафта. 

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает жилую застройку, производственные и коммунальные объекты, расположенные на территории города. 

Рекреационный тип ландшафта представлен природными территориями и объектами озеленения общего пользования. 

Природный потенциал Нижнекамского ландшафтного района в целом оценивается как средний, что связано, прежде всего, с интенсивными техногенными нагрузками, приводящими к потере устойчивости ландшафта.

Почвенный покров
На территории г. Нижнекамска преобладающими являются два типа почв:

· серые лесные суглинистые в сочетании с выщелоченными глинистыми и тяжелосуглинистыми чернозёмами;
· дерново-подзолистые.

Серые лесные почвы представлены светло-серыми и серыми лесными  подтипами. Серые лесные почвы развиты на возвышенных местах со спокойным рельефом. Почвы обладают большим запасом азота и поглощённого калия. Светло-серые лесные почвы развиты на неровных междуречьях, межовражных плато и верхних участках пологих склонов, характеризуются разной степенью смытости. Почвы бедны подвижными соединениями фосфора и калия и по физико-химическим свойствам близки к дерново-подзолистым.

Чернозёмы выщелоченные мощные и среднемощные характеризуются мощностью гумусового горизонта от 35 до 80 см, содержанием гумуса от 7,5 до 11,5%.

Дерново-подзолистые почвы представлены дерново-сильно-, средне- и слабоподзолистыми. Дерново-сильноподзолистые и дерново-среднеподзолистые характеризуются малым содержанием элементов питания для растений, плохими водно-физическими свойствами. Дерново-слабоподзолистые по механическому составу песчаные и супесчаные. Этот тип почв развит на левобережье р. Кама.

По механическому составу преобладают почвы глинистые, тяжелосуглинистые и суглинистые.

Растительный мир
Нижнекамск расположен в лесостепной зоне. В настоящее время значительная часть территории города урбанизирована и освоена под селитебные и промышленные зоны. Леса, расположенные вдоль западной и северной границы города, представлены в основном широколиственными насаждениями. 

Породный состав древесно-кустарниковой растительности разнообразен и представлен 26 родами и 54 видами растений: акация жёлтая, арония черноплодная, берёза бородавчатая, пушистая, боярышник кроваво-красный, вишня, вяз гладкий, мелколистный, ильм шершавый, дуб черешчатый, ель европейская, голубая, жимолость татарская, ива, калина обыкновенная, клен остролистный, американский, татарский, липа мелколистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная, яблоня, туя западная, каштан конский и др. Особенно разнообразен видовой и породный состав насаждений на территориях ограниченного пользования (территории школ, техникумов, больниц, санаториев).

Породный состав насаждений общего пользования представлен, в основном, такими видами растений, как берёза бородавчатая, липа, тополь, клен, рябина, пузыреплодник.

Верховые луговые угодья представлены типчаково-степно-разнотравными, типчаково-мятликово-разнотравными и узколистно-мятликово-разнотравными лугами и используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Болота занимают небольшую площадь и являются, в основном, низинными.

Животный мир
Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые. 

Основные виды рыб, обитающих в водных объектах, - лещ, судак, щука, налим, жерех и др. 

Фауна наземных позвоночных представлена синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок др. 
2.8. Ограничения для строительства по природным условиям
Нижнекамск находится в пределах Камского геоморфологического района.

Территория жилой застройки расположена, в основном, в пределах надпойменных левобережных аккумулятивных террас р. Камы, осложненных долиной ручья Омшанки.

Промышленная зона г. Нижнекамска приурочена к водораздельному пространству рек Камы и Зая, представляющему собой плоско-выпуклую равнину, расчлененную сетью эрозионных врезов (реки Аланка и Тунгуча – притоки р. Зай, Стрелочный лог, Казаринский лог и др.).

Из специфических грунтов, требующих специального подхода при проектировании и оказывающих влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов, в пределах рассматриваемой территории распространены элювиальные, просадочные и, в меньшей степени, набухающие грунты.

Просадочные грунты – суглинки, супеси, реже глины, а также пески пылеватые - распространены в верхней части четвертичных отложений в северо–западной части жилой застройки (см. схему природных ограничений, том 8 «Графические материалы»).

Мощность просадочных грунтов колеблется от нескольких десятков сантиметров до 10-15 м. Тип грунтовых условий по просадочности, в основном, первый, т.е. просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см.

«Пятна» второго типа грунтовых условий по просадочности имеют ограниченное распространение в центральной части жилой застройки (21, 27 микрорайоны).

На подтопленных территориях просадочные грунты при замачивании теряют структурную прочность и переходят в разряд слабых по несущей способности грунтов ослабленных консистенций, что также является негативным фактором.

Набухающие грунты (как правило, слабо- и средненабухающие суглинки и глины) развиты локально, в виде линз.

С гидрогеологической точки зрения для инженерно-хозяйственной деятельности наибольшее значение имеет первый от дневной поверхности постоянный водоносный горизонт инфильтрационного происхождения со свободным уровнем.

Глубина залегания уровня подземных вод (УПВ) колеблется от 2-4 м (промплощадка АО «Нижнекамскнефтехим», АО «Нижнекамскшина», ЗАО «ННПЗ», юго–восточная часть жилой застройки) до 20-25 м в центральной и северо-западной частях жилой застройки.

Почти на всей территории города наблюдается подъем уровня подземных вод, скорость подъема различна, определяется природными (геолого-литологическое строение, наличие водоупора, дренирующих песчаных слоев) и техногенными факторами, достигая на некоторых площадках 0,6-0,8 м/год.

Под влиянием природно-техногенных факторов периодически образуется верховодка, часто играющая значительную роль в ухудшении состояния и несущих свойств грунтов.

По химическому составу подземные воды, преимущественно, гидрокарбонатно-кальциевые, обладают слабой агрессивной активностью по pH к бетонам с нормальной водонепроницаемостью.

Опасные геологические и инженерно-геологические
процессы и явления
При строительстве особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Ниже дается краткое описание развитых на территории города опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (подтопление, карст, оползни, эрозия, переработка берегов и др.) с указанием ориентировочных границ зон развития этих процессов на схеме природных ограничений.
Однако следует отметить, что границы зон развитых на территории г. Нижнекамска опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений показаны ориентировочно и требуют уточнения и детализации при дальнейшем проведении специальных исследований.

Подтопление
Интенсивная городская и промышленная застройка территории вызвали развитие процесса подтопления территории подземными водами.

Наличие переслаивающихся хорошо водопроницаемых песчаных и фильтрационно-анизатропных глинистых грунтов является основной причиной техно-природного обводнения слоев. 

К техногенным причинам подтопления относятся утечки из густой сети подземных водонесущих коммуникаций (водо- и теплоснабжение, канализация, ливнеотводные коллекторы и т.п.), высокая плотность застройки с наличием заасфальтированных участков, что резко уменьшает естественное испарение, засыпка при вертикальной планировке естественных дрен (оврагов и балок) без учета фильтрационных свойств грунтов обратных засыпок, недостаточная организация поверхностного стока атмосферных вод.

Негативными последствиями подтопления являются:

· снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, обладающих просадочностью;

· затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

· возникновение и активизация опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

· изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

· повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим свойствам при их водонасыщении;

· ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

В пределах жилой застройки подтоплена юго-восточная часть города (микрорайоны 11, 14, 14а ,36 ,37 и т.д.). Активно развивается процесс подтопления в микрорайоне 35 А, вдоль пр. Химиков, где скорость подтопления на одной из строительных площадок составила 0,87 м/год.

Практически полностью подтоплена промышленная зона (ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», железнодорожная станция Биклянь, строящийся комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Нижнекамского НПЗ).

На территории г. Нижнекамска необходимо организовать мониторинг за уровнем подземных вод, на основании полученных данных разработать мероприятия по приостановлению процесса подтопления, а местами и по искусственному понижению уровня подземных вод.

Просадочность
Одним из основных негативных факторов, оказывающих решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов является наличие просадочных грунтов.

На исследованной территории просадочные грунты имеют широкое распространение в северо-западной части жилой застройки и представлены, в основном, суглинками и супесями.

Инженерно-геологическими изысканиями ОАО «КамТИСИЗ» в центральной и северо-западной частях (21, 27, 36 и др. микрорайоны) выявлены «пятна» второго типа грунтовых условий по просадочности на общем фоне первого типа грунтовых условий.

На отдельных площадях в результате замачивания верховодкой (подтопление сверху) и поднимающимся постоянным водоносным горизонтом (подтопление снизу) происходит деградация просадочных свойств грунтов, сопровождающаяся ухудшением их состояния и несущих свойств.

Эрозионные процессы
В долине р. Кама простирается овражно-балочная сеть (Стрелочный лог, Казаринский лог и др.), включающая овраги, активно развивающиеся по берегам рек Тунгучи и Аланки – притоков р. Зай. Глубина оврагов варьирует от 4-8 м до 30 м, борта в основном задернованы, местами залесены.

Усиление овражной и речной эрозии часто связано с антропогенной деятельностью: сброс отработанных вод, нарушение режима стока поверхностных дождевых и талых вод, нарушение защитного растительного покрова.

Для защиты склонов оврагов от дальнейшего разрушения следует предусмотреть мероприятия по сохранению защитного растительного покрова, укреплению участков активного размыва засыпкой промоин, устройству водорегулирующих сооружений для перехвата и замедления скорости поверхностного стока, а также увеличению его инфильтрации и т. п.

Карст.

На территории г. Нижнекамска каких-либо карстовых проявлений визуальным обследованием с дневной поверхности или вскрытых буровыми скважинами не обнаружено.

Из карстующихся пород в пределах города распространены только карбонатные – известняки, мергели.

В настоящее время на территории г. Нижнекамска благоприятные условия для развития карста отсутствуют. Однако следует учитывать, что при изменении гидрогеохимической обстановки (появление в подземных водах агрессивной углекислоты) возможна активизация карстообразовательных явлений.

Для окончательных выводов необходимо детальное изучение известняков с целью выявления зон повышенной трещиноватости, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера заполнения трещин и т.д.

В случае обнаружения зон повышенной кавернозности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений.

Оползневые явления.

Геолого-литологическое строение территории (разнообразный литологический состав отложений, большая высота и крутизна склонов, значительная обводненность, колебания уровня подземных вод) благоприятны для развития оползневых процессов и явлений.

Из оползневых явлений можно отметить проявления солифлюкции, сплывов и оплывин, развивающихся на крутых склонах оврагов и балок.

Выявление оползнеопасных участков, организация предупредительных мер и противооползневых мероприятий являются важной частью мероприятий, обеспечивающих безопасное строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

В соответствии с градостроительной классификацией выделяется три категории территорий по степени их пригодности для застройки:

· территории, пригодные для застройки;

· территории, ограниченно пригодные для застройки;

· территории, не пригодные для застройки.

Большая часть существующей территории города и площадки, предлагаемые генеральным планом под развитие нового жилищного строительства, являются пригодными для застройки, т.е. характеризуются спокойным рельефом с уклонами поверхности от 0,5 до 10% и глубиной залегания грунтовых вод 2 м и более.

Ограниченно пригодными для застройки территориями являются:

· подтопляемые участки;

· территории с развитием просадочных грунтов.

Территории, не пригодные для строительства, включают:

· пойменные террасы, ежегодно затапливаемые паводковыми водами;

· овраги и балки;

· оползневые участки.

В целом необходимо отметить, что в связи с широким распространением опасных инженерно-геологических процессов и явлений на территории г. Нижнекамска следует организовать систему комплексного мониторинга геологических, инженерно-геологических и техногенных процессов. Кроме того, на последующих стадиях проектирования и строительства необходимо обязательное проведение детальных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

3. Экологические ограничения, использованные

при выполнении оценки воздействия на окружающую среду и

охраны окружающей среды (ОВОС)
При разработке ОВОС использовались экологические ограничения, регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:

По атмосферному воздуху:

· ПДК для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 1995);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.11.1992;
По природным водам:

· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.11.1992;

· Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

По почвам: 

· Требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейшего использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85;

· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.11.1992;
· По растительному покрову: 
· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»;
· Лесной кодекс РФ;
· ГОСТ 28329 «Озеленение городов»;
По электромагнитному воздействию:

· Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи переменного тока промышленной частоты (1985);

· Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-98, 

· Пособие по проектированию городских поселковых электрических сетей (ВСН 97-83);

По шумовому и вибрационному воздействию:

· Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

По радиоактивному воздействию:

· Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99.

4. Состояние окружающей среды

Для разработки данного раздела использовались следующие материалы:

· анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района за период 2003-2006 гг.;

· письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске за период 2003-2006 гг.;
· письма Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан за период 2003-2006 гг.;

· письма государственного ветеринарного объединения Нижнекамского района за период 2003-2006 гг.;

· Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан за период 2003-2006 гг.

4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха
Нижнекамск является наиболее загрязненным городом Закамского региона с точки зрения объемов суммарных выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу. По состоянию на 2006 г. на предприятиях города учтено 3894 стационарных источника выбросов, масса выбросов ЗВ составляет 90,059 тыс. т, уловлено и обезврежено 173,447 тыс. т ЗВ (Государственный доклад…, 2007). Данные о динамике изменения выбросов ЗВ за период 2004-2006 гг. представлены в таблице 13.

Таблица 13
Сведения о количестве источников и массе выбросов загрязняющих

веществ в г. Нижнекамске
	Город
	Количество

источников
	Масса выбросов ЗВ, тыс.т
	Поступило

на очистку, тыс.т
	Уловлено и обезврежено ЗВ, тыс. т
	Уловлено,

%

	
	
	2004
	2005
	2006
	
	
	

	Нижнекамск
	3894
	69,055
	70,076
	90,059
	180,948
	173,447
	65,8


Предприятия г. Нижнекамска представлены достаточно широким разнообразием отраслей: химической, нефтехимической, теплоэнергетической, строительной, деревообрабатывающей и др. Из них наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия химической отрасли (67,1%), теплоэнергетики (29,9%), топливной (1,7%), строительной (0,5%), агропромышленной (0,4%) отраслей и ЖКХ (0,3%).

Основные вещества, загрязняющие атмосферный воздух (тыс. т): ЛОС – 40,373; диоксид серы – 16,718; оксиды азота – 12,611; оксид углерода – 11,734; углеводороды (без ЛОС) – 4,647; прочие – 2,445; твердые вещества – 2,351.

По данным ТО ТУ Роспотребнадзора в Нижнекамском районе и Закамского ТУ МЭиПР РТ основная масса выбросов ЗВ в атмосферный воздух приходится на долю стационарных источников предприятий ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамсктехуглерод», НФ ОАО «ТАИФ», Нижнекамская ТЭЦ-1, Нижнекамская ТЭЦ-2, ЗАО «Петрокам» и др. (таблица 14). Увеличение выбросов на 28% в 2006 г. по сравнению с 2005 г. связано с вводом новых производств ОАО «ТАИФ-НК» (завод бензинов, завод газового конденсата), заводом полиолефинов ОАО «Нижнекамскнефтехим», а также с увеличением доли сжигания мазута в общем топливном балансе на Нижнекамской ТЭЦ с 0,47% в 2005 г. до 7,5% в 2006 г. (таблица 13). 
Выбросы от автотранспорта по г. Нижнекамску в 2006 г. составили 16,8 тыс. т (в 2005 г. - 17,478 тыс.т). 
Данные по общему количеству автотранспорта, зарегистрированного в г. Нижнекамске, представлены в таблице 15, по числу автомашин на газовом топливе – в таблице 16.
Таблица 14
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от основных стационарных источников
г. Нижнекамска (данные 2003 г.), т/год
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Всего
	в том  числе
	из них
	ЛОС
	Прочие
	Источники

	
	
	
	твёрдые
	газообр-е и жидкие
	сернистый ангидрид
	оксид углерода
	оксиды азота
	углеводороды
	
	
	Всего
	организованные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	МПО "Жилкомхоз", Камские Поляны
	398,045
	0,386
	397,659
	6,931
	296,4
	72,686
	0,04
	0,27
	21,332
	37
	17

	2
	ОАО "Нижнекамское ПАТП-1"
	22,438
	2,192
	20,246
	0,0524
	5,591
	0,168
	8,718
	5,705
	0,012
	24
	20

	3
	Нижнекамский механический завод
	6,566
	1,95
	4,616
	0,001
	2,805
	0,696
	0,121
	0,714
	0,279
	49
	48


	4
	Нижнекамские электрические сети
	28,708
	6,728
	21,98
	0,003
	16,909
	0,466
	1,857
	2,248
	0,497
	12
	8

	5
	Нижнекамское КУ ПАТП-2
	31,608
	3,122
	28,486
	0,436
	12,897
	1.043
	8,507
	3,29
	2,313
	30
	26

	6
	Шереметьевское МПП ЖКХ
	46,4
	15,66
	30,774
	9,6
	15,7
	4,61
	0,43
	
	0.4
	9
	8


	7
	ОАО "Железобетон"
	66,042
	55,89
	10,152
	0,002
	7,4
	0,364
	0,324
	2,06
	0,002
	50
	31

	8
	ДООО "Кирпичный завод"
	51,629
	6,22
	45,409
	0,057
	35,369
	9,973
	0,009
	
	0,001
	18
	10

	9
	ОАО "Завод Эластик"
	6,203
	0,931
	5,272
	
	1,805
	0,015
	1,094
	2,014
	0.344
	24
	22

	11
	НФ ОАО "ТАИФ-НК"
	8094,355
	0,174
	8094,181
	3027,67
	68,04
	236,29
	4601,49
	143,77
	16,921
	24
	7

	12
	Нижнекамская кустовая база сжиженного газа
	12,726
	0,001
	12,725
	0,003
	0,202
	0,012
	12,508
	
	
	12
	9

	13
	ООО "Нефтехимагропром"
	125,275
	
	125,275
	
	0,805
	0,101
	3,065
	
	121,304
	5
	4

	14
	ООО "ОЙЛ-ИНФО"
	45,467
	0,012
	45,455
	0,005
	1,038
	0,031
	36,497
	1,884
	
	21
	17

	15
	ЗАО "Каминтерхим"
	79,121
	
	79,121
	
	0,019
	
	0,002
	79,1
	
	7
	1

	16
	Нижнекамская ТЭЦ-1
	28217,692
	81,569
	28136,123
	11335,08
	866,9
	15830,94
	103.2
	
	0,003
	46
	4

	17
	Нижнекамское ПЭ и ТС
	94,449
	0,166
	94,283
	0,001
	71,387
	22,208
	0,158
	0,529
	
	26
	13

	18
	ДООО "ЗЖБИиК"
	25,06
	24,58
	0,48
	
	0,387
	0.027
	0,066
	
	
	16
	13

	19
	ОАО"Нижнекамскшина"
	2038,215
	77,646
	1960,569
	76,955
	69,544
	15,91
	476,248
	1317,121
	4.791
	577
	557

	20
	Совхоз "Шинник"
	128,756
	0,409
	128,347
	0,653
	1,668
	0,323
	
	0,877
	124.826
	51
	47

	21
	ОАО ПАТО "Нижнекамскст."
	8,806
	0,894
	7,912
	
	2,28
	0,209
	0,033
	5,377
	0,013
	49
	40

	22
	ДООО "Завод КПД"
	119,72
	119,313
	0,407
	0,07
	0,258
	0,055
	0,001
	0,005
	0,018
	31
	30

	23
	ГУП "Камэнергостройпром"
	445,12
	83,825
	361,295
	286,66
	59,742
	10,338
	2,625
	1,839
	0.091
	160
	148

	24
	СПК ООО "Регина-ТС"
	130,909
	33,436
	97,473
	0.007
	54,251
	14,084
	0,022
	4,393
	24,716
	127
	119

	25
	ОАО"Нижнекамскнефтехим"
	46418,762
	977,468
	45441,294
	64.58
	3929,8
	2567
	17451,69
	20320,453
	1107,771
	604
	304

	26
	Нижнекамская ТЭЦ-2
	10499,808
	24,381
	10475.427
	5351,121
	343,677
	4749,489
	31,14
	
	
	16
	10

	27
	ЗАО"Петрокам"
	193,637
	
	193,637
	
	0,024
	
	0,003
	193,61
	
	7
	

	28
	ОАО"НКТУ"
	3054,928
	147.822
	2907,106
	1201,742
	1539,931
	115,513
	33.25
	4,563
	12,107
	25
	22

	29
	ДОК
	3,389
	янв.00
	1,079
	0,016
	0,125
	0,035
	0,189
	0,694
	0,02
	26
	19

	
	ИТОГО (по г. Нижнекамску)
	100495,363
	1718,166
	98777,197
	21361,65
	7426,251
	23660,81
	22773,29
	22097,113
	1458,087
	2137
	1600


Таблица 15
Динамика численности автотранспортных средств в г. Нижнекамске
	Автотранспортные средства
	Количество единиц по годам

	
	2003
	2004
	2005
	2006

	А/м в госсобственности
	6732
	6245
	4632
	6324

	А/м индивидуальные
	48953
	46402
	51750
	48134


Таблица 16

Сведения о наличии автомашин, работающих на газовом топливе в 

г. Нижнекамске
	Вид топлива
	Количество автомобилей, ед.

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	а/м на сжатом природном газе
	56
	66
	73
	23
	27

	а/м на сжиженном нефтяном газе
	308
	389
	530
	195
	169

	газодизельные а/м
	0
	2
	2
	0
	0


Общий валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников по г. Нижнекамску в 2006 г. составил 106,859 тыс. т.
Система мониторинга состояния воздушного бассейна г. Нижнекамска,
результаты контроля загрязнения атмосферы. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г. Нижнекамска проводятся Набережночелнинским отделением комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды (ОКЛМС) ГУ «УГМС РТ», лабораторией Федерального Государственного Управления здравоохранения г. Нижнекамска и Нижнекамского м.р., а также санитарно-промышленной лабораторией ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 2006 г. Набережночелнинским отделением комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды (стационарный пост наблюдения на пересечении пр. Химиков и Строителей) было отобрано и проанализировано 8619 проб атмосферного воздуха (в 2005 г. – 8046 проб). Превышения ПДК были зафиксированы в 154 пробах (1,8 %), в 2005 г. – в 229 пробах (2,8 %), из них: 3 случая превышения ПДК по двуокиси азота (в 2005 г. - 72), 45 случаев превышения ПДК по формальдегиду (в 2005 г. - 141), 7 случаев превышения ПДК по сероводороду (в 2005 г. – 1), 96 случаев превышения ПДК по фенолу (в 2005 г. – 14), 1 случай превышения ПДК по взвешенным веществам и аммиаку (в 2005 г. не фиксировались).

В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Нижнекамске, начиная с 2003 г., оценивается как высокий. В 2006 г. содержание фенола практически достигло уровня высокого загрязнения и составило 9,7 ПДКм.р. в юго-западной части города и 9,3 ПДКм.р. в северо-западной части города. Экстремально высоких уровней загрязнения, а также аварийных выбросов в атмосферный воздух города в 2006 г. не зафиксировано. Среднегодовая концентрация формальдегида понизилась и составляет 0,013 мг/м3  (4,3 ПДК), в 2005 г. – 0,018 (7,3 ПДК). Среднегодовая концентрация диоксида азота составила 0,006 мг/м3  (1,15 ПДК). 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» Нижнекамского м.р. и г. Нижнекамска также проводит контроль за состоянием атмосферного воздуха на маршрутных точках и автомагистралях. Отбор проб производится на определение 21 ингредиента. В 2006 г. проанализировано 2336 проб атмосферного воздуха (в 2005 г. – 395 проб): 1602 пробы отобраны в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и на стационарных постах (в 2005 г. – 338 проб) и 734 пробы - на автомагистралях в зоне жилой застройки (в 2005 г. – 57 проб). Превышения ПДК зафиксированы в 36 пробах – 1,54 % (в 2005 г. – 10 проб - 2,9 %), из них: 20 проб (1,2 %) - в зоне промышленных предприятий и на стационарных постах селитебной зоны (в 2005 г. – 7 проб – 2,1 %); 16 проб – 2,18 % на автомагистралях (в 2005 г. – 3 пробы – 5,3 %).

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» Нижнекамского м.р. и г. Нижнекамска случаи превышения ПДК определяемых ингредиентов из суммарного количества проанализированных проб в 2006 г. отмечены по диоксиду серы - 3 из 131 (в 2005 г. – 3 из 24) и формальдегиду - 3 из 126.

Ведомственные наблюдения санитарно-промышленной лаборатории ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2006 г. в контрольной точке жилой зоны города (пр. Вахитова и пр. Химиков) выявили превышения ПДК по диоксиду азота – 1 случай (в 2005 г. - 10 случаев), аммиаку – 10 случаев (в 2005 г. – 6 случаев), формальдегиду – 12 случаев (в 2005 г. – 4 случая), этилбензолу – 1 случай (в 2005 г. – 3 случая) из 6494 проанализированных проб атмосферного воздуха. Превышения ПДК составили: по диоксиду азота 1,7 ПДК (в 2005 г. – 3,1 ПДК), аммиаку 4,1 ПДК (в 2005 г. – 1,7 ПДК), этилбензолу 4,9 ПДК (в 2005 г. – 1,8 ПДК).

Результаты исследований концентраций ЗВ на автомагистралях, проводимые ТО Управления Роспотребнадзора по Нижнекамскому району и г. Нижнекамску, представлены в таблице 17.
Таблица 17
Состояние атмосферного воздуха на автомагистралях
	Точка отбора проб
	Наименование определяемого ингредиента
	Результат исследования концентрации в единицах измерения (максимально-разовая), мг/м3

	
	
	обнаруженная
	ПДК

	пр.Химиков, 97
	оксид углерода
	0,4
	5,0

	
	диоксид азота
	0,069
	0,085

	
	оксид азота
	0,092
	0,4

	
	диоксид серы
	-
	0,5

	
	аммиак
	-
	0,2

	
	формальдегид
	<0,01
	0,035

	
	сероводород
	-
	0,008

	
	сажа
	0,054
	0,15

	
	пыль
	0,82
	0,5 (превыш-е в 1,5 раза)

	
	фенол
	<0,004
	0,01

	
	озон
	-
	0,16

	
	( у/в
	0,9
	50,0

	
	хром
	-
	0,015

	
	серная кислота
	0,042
	0,3

	Пр. Химиков, 27
	оксид углерода
	3,0
	

	
	диоксид азота
	0,1
	0,085 (превыш-е в 1,2 раза)

	
	оксид азота
	0,05
	

	
	формальдегид
	0,024
	

	
	сажа
	0,054
	

	
	пыль
	0,73
	0,5 (превыш-е в 1,5 раза)

	
	озон
	0,045
	

	
	хром
	0,0007
	

	
	серная кислота
	0,08
	

	
	свинец
	-
	

	
	( у/в
	3,9
	

	Пр. Шинников, 17
	оксид углерода
	0,4
	

	
	диоксид азота
	0,052
	

	
	оксид азота
	-
	

	
	диоксид серы
	0,29
	

	
	аммиак
	0,11
	

	
	формальдегид
	<0,01
	

	
	сероводород
	<0,004
	

	
	Сажа
	-
	

	
	пыль
	-
	

	
	фенол
	-
	

	
	озон
	0,04
	

	
	( у/в
	1,0
	

	
	хром
	<0,0004
	

	
	серная кислота
	-
	

	Пр. Строителей
	оксид углерода
	4,0
	5,0

	
	диоксид серы
	0,21
	0,5

	
	оксид азота
	<0,02
	0,085

	
	аммиак
	0,03
	0,2

	
	формальдегид
	<0,01
	0,035

	
	сероводород
	<0,004
	0,008

	
	фенол
	0,007
	0,01

	
	хлор
	<0,012
	0,1

	
	( у/в
	1,6
	50,0

	Пр. Вахитова
	оксид углерода
	0,7
	

	
	диоксид серы
	0,3
	

	
	оксид азота
	<0,02
	

	
	аммиак
	0,04
	

	
	формальдегид
	<0,01
	

	
	сероводород
	<0,004
	

	
	фенол
	0,004
	

	
	хлор
	<0,012
	

	
	( у/в
	1,9
	

	Пр. Мира,8
	оксид углерода
	3,0
	5,0

	
	диоксид азота
	<0,02
	0,085

	
	оксид азота
	0,03
	0,04

	
	формальдегид
	<0,01
	0,035

	
	сажа
	<0,0,025
	0,15

	
	пыль
	0,43
	0,5

	
	озон
	<0,03
	0,16

	
	хром
	<0,0004
	0,015

	
	серная кислота
	0,015
	0,3

	
	свинец
	-
	0,001

	
	( у/в
	4,1
	50,0

	Пр. Мира,68
	оксид углерода
	0,9
	5,0

	
	диоксид азота
	0,13
	0,085(превыш-е в 1,6 раза)

	
	оксид азота
	0,02
	0,4

	
	Формальдегид
	0,015
	0,035

	
	сажа
	0,11
	0,15

	
	пыль
	0,43
	0,5

	
	озон
	<0,03
	0,16

	
	хром
	<0,004
	0,015

	
	серная кислота
	<0,03
	0,3

	
	свинец
	-
	0,001

	
	(у/в
	2,1
	50,0


Результаты исследований концентраций ЗВ на автомагистралях показали, что в отдельных точках отбора наблюдается превышение максимально-разовых значений ПДК диоксида азота и пыли в 1,2-1,6 раза: пр. Химиков, 97 - концентрации пыли 0,82 мг/м3 (превышение  ПДКм.р. в 1,5 раза); пр. Химиков, 27 - концентрации диоксида азота 0,1 мг/м3 (превышение ПДКм.р. в 1,2 раза), концентрации пыли 0,73 мг/м3 (превышение ПДКм.р. в 1,5 раза); пр. Мира, 68 - концентрации диоксида азота 0,13 мг/м3 (превышение ПДКм.р. в 1,6 раза).

С использованием компьютерной программы «ПРИЗМА» «Автомагистраль-город» был произведен расчет воздействия транспортных потоков на состояние атмосферного воздуха на основных улицах города (Вахитова, Шинников, Химиков, Строителей, Мира, Спортивная, Юности, Корабельная) (см. приложение). Исходные данные по интенсивности транспортных потоков предоставлены ГИБДД г. Нижнекамска. 
Результаты выполненных расчетов отражены в таблицах 18-26.
Таблица 18
Результат расчета выбросов по ул. Вахитова

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     462.2206607
                
      85.4634430
      13.8878095
                
      70.6668464
       1.1668320
       0.0151688
       0.0589250
       1.6714868
       0.1801472
       0.0000371
	      14.6569210
                
       2.7100280
       0.4403795
                
       2.2408310
       0.0370000
       0.0004810
       0.0018685
       0.0530025
       0.0057124
       0.0000012


Таблица 19
Результат расчета выбросов по ул. Шинников

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     210.0264251
                
      45.8121159
       7.4444688
                
      28.1602920
       0.6668747
       0.0130848
       0.2295269
       1.1557526
       0.0738644
       0.0000158
	       6.6598942
                
       1.4526927
       0.2360626
                
       0.8929570
       0.0211465
       0.0004149
       0.0072782
       0.0366487
       0.0023422
       0.0000005


Таблица 20
Результат расчета выбросов по ул. Химиков

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	    1547.9316460
                
     371.9830141
      60.4472398
                
     204.1635279
      33.3362720
       0.0494011
       1.5428357
      12.2678241
       2.0441813
       0.0001458
	      49.0845905
                
      11.7955040
       1.9167694
                
       6.4739830
       1.0570863
       0.0015665
       0.0489230
       0.3890102
       0.0648206
       0.0000046


Таблица 21
Результат расчета выбросов по ул. Строителей

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 328 
 330 
 1325
 703 
	     268.7349438
                
      48.2736970
       7.8444758
                
      36.8195414
       0.2915109
       0.0655423
       1.0084372
       0.0892976
       0.0000199
	       8.5215292
                
       1.5307489
       0.2487467
                
       1.1675400
       0.0092438
       0.0020783
       0.0319773
       0.0028316
       0.0000006


Таблица 22
Результат расчета выбросов по ул. Мира

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     357.8605547
                
      75.4190798
      12.2556005
                
      47.7172004
       3.7845171
       0.0133240
       0.1890977
       1.9980815
       0.2837389
       0.0000303
	      11.3476838
                
       2.3915233
       0.3886225
                
       1.5131025
       0.1200063
       0.0004225
       0.0059962
       0.0633588
       0.0089973
       0.0000010


Таблица 23
Результат расчета выбросов по ул. Спортивная

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     468.5292325
                
      91.3841378
      14.8499224
                
      61.4330898
       4.9667426
       0.0354281
       0.2316451
       2.6359310
       0.3788161
       0.0000372
	      14.8569645
                
       2.8977720
       0.4708880
                
       1.9480305
       0.1574944
       0.0011234
       0.0073454
       0.0835848
       0.0120122
       0.0000012


Таблица 24
Результат расчета выбросов по ул. Юности

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 328 
 330 
 1325
 703 
	      44.8778173
                
      17.8214141
       2.8959798
                
       4.8029722
       2.3591884
       0.1137661
       0.6696157
       0.1218318
       0.0000060
	       1.4230663
                
       0.5651133
       0.0918309
                
       0.1523013
       0.0748094
       0.0036075
       0.0212334
       0.0038633
       0.0000002


Таблица 25
Результат расчета выбросов по ул. Корабельная

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 328 
 330 
 1325
 703 
	      23.9668081
                
      10.5856891
       1.7201745
                
       2.5029729
       1.6142490
       0.0745038
       0.4338605
       0.0838274
       0.0000036
	       0.7599825
                
       0.3356700
       0.0545464
                
       0.0793688
       0.0511875
       0.0023625
       0.0137576
       0.0026582
       0.0000001


Таблица 26
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ 
	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	    3384.1480881
                
     746.7425909
     121.3456710
                
     456.2664431
      48.1861868
       0.1264068
       2.5058427
      21.8409895
       3.2557047
       0.0002956
	     107.3106319
                
      23.6790522
       3.8478460
                
      14.4681140
       1.5279740
       0.0040083
       0.0794597
       0.6925732
       0.1032377
       0.0000094


В соответствии с результатами проведенных расчетов основными ЗВ, отходящими от автотранспорта, являются оксид углерода, диоксиды азота и углеводороды с преобладающим содержанием бензина и керосина (таблицы 18-26). Наиболее загрязненной улицей г. Нижнекамска является ул. Химиков, менее загрязненной – ул. Корабельная.

В настоящее время фирмой «ТАНЕКО» разработан проект единой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Нижнекамского НПЗ, прошедший 1 этап согласования в органах Роспотребнадзора и МЭиПР Республики Татарстан. Второй этап согласования проекта будет проведен по истечению 2 лет после проведения натурных наблюдений. В связи с этим в генеральном плане г. Нижнекамска не выполнялись сводные расчеты рассеивания выбросов ЗВ от стационарных источников, поскольку данные сведения в полной мере отражены в проекте СЗЗ. 

Предприятиями г. Нижнекамска выполняются воздухоохранные мероприятия (таблица 27).  
Таблица 27
Сведения о выполнении воздухоохранных мероприятий
в г. Нижнекамске в 2006 г.
	Наименование

предприятия
	Наименование

мероприятия
	Затраты на выполнение мероприятий,

тыс.руб.
	ЗВ
	Снижение выбросов, т/год
	Предотвращенный

экологический ущерб, тыс. руб

	
	
	
	
	план
	факт
	

	ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Завод СКИ

Завод СПС

Завод СПС
	Освоение технологии одностадийного синтеза
	539301
	Углеводороды
	300,0
	300,0
	65,1

	
	Замена насосов на герметичные в цехах №№ 2512, 2514
	809,3
	
	0,05
	0,05
	0,0

	
	Реконструкция установки очистки выбросов

вредных веществ
	13653,3
	
	0,280
	0,28
	0,1

	ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
	Замена рукавов
	14750
	Твердые вещества
	15,0
	15,0
	12,5

	
	Реконструкция реакторов
	8400
	
	20,0
	20,0
	16,7

	
	Совершенствование фильтра доулавливания ФР-650
	150,0
	
	10,0
	10,0
	8,4

	Нижнекамская ТЭЦ

ОАО «Генерирующая компания»
	Использование схемы рециркуляции дымовых газов
	1500,9
	NOx
	1500
	1388,48
	7098,3

	
	Работы по герметизации топок и газоходов на котлах
	2497,3
	NOx
	30,0
	30,0
	153,4

	ООО «Нижнекамск-Дивинил»
	Оптимизация процесса сгорания газа

(регулирование дополнительная подача кислорода), замена насосов (Р-105, Р-302, Р-401-А)
	3485,2
	Углеводороды
	391,23
	228,716
	49,6

	ОАО «ТАИФ-НК»

Завод газового конденсата
	Оснащение резервуаров V=20.0 понтонами типа «КонТэк» со степенью улавливания углеводородных паров до 99 %
	330,000
	Углеводороды
	5019,319
	1419,102
	307,8

	
	Строительство узла рекуперации углеводородных паров, образующихся при наливе нефтепродуктов в ж/д и автоцистерны
	3218,648
	Углеводороды
	1,577
	
	

	ОАО «Нижнекамскшина»

Завод массовых шин, завод грузовых шин
	Замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах
	1846,5
	Твердые вещества
	4,5
	4,5
	3,8

	
	Завершение работ по оснащению ПГУ барабанов сушки гранул
	391,1
	
	12,2
	12,2
	10,2

	ООО «Домостроительное объединение-НК»

Бетоносмесительный цех
	Реконструкция и наладка фильтров ФВК-90 и СМЦ-166
	15,8
	Твердые вещества
	3,0
	3,0
	2,5

	
	Замена изношенных участков цементапровода
	87,8
	
	2,0
	2,0
	1,7

	
	Проведена замена двух ходового переключателя ДП-200
	53,6
	
	3,0
	3,0
	2,5

	ООО «КамЭЖнергоремонт»

Транспортный цех
	Установка ГБО на 4 а/м (перевод на сжиженный газ)
	42,9
	Оксид углерода и диоксид азота
	14,080
	17,6
	46,1


Принимая во внимание экономическую целесообразность функционирования промышленных предприятий – загрязнителей атмосферного воздуха г. Нижнекамска, в целях охраны состояния воздушного бассейна необходимо проведение следующих мероприятий:

· по освоению и внедрению ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологических решений;

· по использованию высокоэффективных пылегазоочистных установок;

· по разработке проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров их СЗЗ с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

· по благоустройству и озеленению СЗЗ предприятий;

· по выполнению предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ.

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо разработать сводный том нормативов ПДВ г. Нижнекамска. Кроме того, следует развивать и совершенствовать сеть стационарных постов наблюдений за загрязнением. 

Планировать территории под строительство следует с учетом распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или ограничения строительства новых объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:

· контроль и регулировка топливной аппаратуры;

· перевод автотранспортных средств на газовое топливо;

· благоустройство дорог и озеленение магистралей древесно-кустарниковой растительностью.

4.2.Состояние и использование подземных вод

Для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения на территории г. Нижнекамска эксплуатируются 26 артезианских скважин. Разрешение на спецводопользование выдано для 15 скважин. Производительность применяемых насосов составляет 5,2-6,3 м3/час. Глубина скважин изменяется в пределах от 40 до 100 м. Каптированы водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1) и водоносный шешминский комплекс (P2šš). Большинство скважин пробурено возле центральных тепловых пунктов (ЦТП). Суммарный водоотбор составляет около 1100 м3/сут. Качественный состав воды артезианских скважин, пробуренных на территории г. Нижнекамска в качестве источников аварийного водоснабжения, не всегда соответствует нормативам СанПин 2.14.559-96 по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. В связи с этим в настоящее время 6 скважин ликвидировано.

Характеристика ряда подземных артезианских скважин г. Нижнекамска и пригородной зоны представлена в таблице 28. 

Таблица 28
Характеристика подземных артезианских скважин г. Нижнекамска и пригородной зоны

	№
	Месторасположение
	Ведомственная

принадлежность
	Тип использования
	Дебит

скважин
	Соответ-е

сан. правилам по хим. составу
	Жесткость воды/мг/дм
	Глубина

скважины

	1
	г. Нижнекамск

Мечеть
	ОАО «ВК и ЭХ»
	питьевой
	3-10 м3/час
	не соответ.

по Fe и мутности
	6,9 – 9,0
	60 м

	2
	г. Нижнекамск

ЦТП № 58
	ОАО «ВК и ЭХ»
	питьевой
	3-10 м3/час
	не соответ. по жесткости
	7,55
	60 м

	3
	Полигон пром. отходов
	ОАО «Нижнекамскшина»
	технич.
	6 м3/час
	соответ.
	4,3
	160 м

	4
	Цех 1044
	ОАО «Нижнекамскшина»
	питьевой
	2 м3/час
	соответ.
	1,9
	134 м

	5
	Б/о «Наратлык»
	ОАО «Нижнекамскшина»
	питьевой
	4,0 м3/час
	соответ.
	6,1
	80 м

	6
	Около поликлиники
	ОАО «Нижнекамскшина»
	питьевой
	6,25 м3/час
	соответ.
	4,8
	160 м

	7
	Филиал Дома иностранных специалистов
	ОАО «НКНХ»
	хоз. - питьев
	3 м3/час
	не соответ. по жест.
	7,1
	80 м

	8
	Б/о «Дубравушка»
	ОАО «НКНХ»
	хоз. - питьев
	10 м3/час
	соответ.
	6,4
	30 м

	9
	О/Л «Орленок»
	Нижнекамская ТЭЦ-2

филиал «Татэнерго»
	питьевой
	2,3 м3/час
	не соответ.

по содерж. Fe
	6,7
	40 м

	10
	ОАО «Ликеро-водочный завод», БСИ
	ОАО «Нижнекамский ЛВЗ»
	хоз. – питьев
	3 м3/час
	не соответ. по жест.
	8,0
	91 м



	11
	г. Нижнекамск БСИ
	ООО «Центрмонтажавтоматика»
	хоз. - питьев
	2,8 л/с
	не соответ. по жест.
	7,0
	86 м

	12
	г. Нижнекамск БСИ
	ООО «Нижнекамский завод Крупнопанельного домостроения»
	хоз. – питьев
	6,3 м3/час
	не соответ. цвет, жест. cод. Fe
	9,3
	93 м

	13
	Г. Нижнекамск ул. Ахтубинская
	ОАО «Татэнерго», Нижнекамские Электросети
	хоз. - питьев
	1,2  л/с
	соответ.
	5,0
	65 м

	14
	г. Нижнекамск  БСИ
	ОАО «Татэнерго»

Нижнекамские электросети
	хоз. - питьев
	1,2  л/с
	не соответ.
	8,7
	95 м

	15
	г. Нижнекамск
	ДУ «ПРСО Татавтодор»
	хоз. - питьев
	1,5  л/с
	соответ.
	6,7
	98 м

	16
	г. Нижнекамск БСИ
	ПАП ООО «Транспорт Экспресс»
	хоз. - питьев
	2,3  л/с
	не соответ.
	9,6
	116,5 м

	17
	г. Нижнекамск БСИ, сенажные башни
	ООО «Промсервис»
	хоз. - питьев
	5,4 м2/час
	соответ.
	6,7
	90 м


Для водоснабжения также используются одиночные водозаборные скважины, имеющие ведомственную принадлежность и расположенные на территориях различных предприятий (Нижнекамский ликероводочный завод, молкомбинат, хлебокомбинат, пивзавод, ДУ ПРСО «Татавтодор», ОАО «Нижнекамсккровля», «Агрохимсервис»).

На территории г. Нижнекамска имеются 12 родников, из них в благоустроенном состоянии находятся 10 ед.; не благоустроены – 2 (ул. Спортивная, Лесная). Требуется проведение текущего ремонта бетонированных оснований и отмостков у родников по ул. Чабьинская, Кайманова. 

По состоянию на 2004 г. удельный вес неудовлетворительных проб воды из родников г. Нижнекамска оставался стабильно высоким по микробиологическим показателям – 50 % (37,5% - 2003 г.) и санитарно-химическим показателям – 100% (жесткость, нитраты, железо) (таблица 29). 

Анализ качества воды родников и состава загрязняющих ингредиентов позволяет сделать вывод, что качество воды зависит от времени года и количества атмосферных осадков, условий соблюдения зон санитарной охраны и формирования водоносного слоя.

Мероприятия по охране подземных вод должны предусматривать:

· благоустройство артезианских скважин микрорайонов города;

· строительство артезианских скважин или иных источников водопользования в загородных детских оздоровительных учреждениях;

· строительство артезианских скважин в районе н.п. Ильинка для обеспечения населения г. Нижнекамска и н.п. Ильинка питьевой водой на месте проведения массовых мероприятий;

· решение вопроса введения в эксплуатацию артезианских скважин в районе ДМК.
Таблица 29
Состояние родников г. Нижнекамска
	№
	Наименование

родника
	Место расположения

в затопл. местах
	Наличие контакта
	Отмостка

благоустройства
	навес
	СЗЗ от

Магистр. 30м
	Качество воды на соответствие санитарным нормам

	
	
	
	
	
	
	
	Хим. анализ
	Бак. анализ

	1
	Родник п. Строителей около Кадетской школы
	+
	+
	+
	+
	-
	не соответ.

нитраты
	не соответ.

	2
	Родник «Святой Ключ» в пос. Красный ключ
	-
	+
	+
	+
	+
	не соответ.

нитраты
	соответ.

	3
	Родник у Дома Крыловых около здания администрации пос. Красный Ключ
	-
	-
	+
	+
	+
	не соответ.

кроме жест.
	соответ.

	4
	Родник у пристани
	-
	+
	+
	-
	-
	не соответ.

Жест. нитраты
	не соответ.

	5
	Родник за пристанью
	-
	-
	-
	-
	-
	не соответ.

Жест. нитраты
	не соответ.

	6
	Родник по ул. Каймановва № 1 «Ак Чишмэ»
	-
	+
	+
	+
	+
	соответ.

кроме жест.
	соответ.

	7
	Родник по ул. Кайманова №2 «Ак Чишмэ»
	-
	+
	+
	+
	+
	соответ.

кроме жест.
	соответ.

	8
	Родник по ул. Кайманова № 3 «Ак Чишмэ»
	-
	+
	+
	+
	+
	соответ.

кроме жест.
	соответ.

	9
	Родник по ул. Менделеева №1


	-
	+
	+
	+
	+
	соответ.

кроме жест.
	соответ.

	10
	Родник по ул. Лесная №1
	+
	-
	-
	-
	-
	соответ.

кроме жест.
	соответ.

	11
	Родники по ул. Чабьинская
	-
	+
	+
	+
	+
	соответ.

кроме жест.
	не соответ.

	12
	Родники по ул. Спортивная
	-
	-
	-
	-
	-
	соответ.

кроме жест.
	не соответ.


4.3. Состояние и использование поверхностных вод
Река Кама относится к крупным рекам со значительным стоком в течение всего года, регулируемым Нижнекамским водохранилищем.

Способность рек к самоочищению зависит от водности и температурного режима реки (периода, когда температура воды  выше 160 и активизируются биологические процессы) и для р. Кама она оценивается как умеренная. В определенной степени положительным является и факт ежегодного сброса большого количества воды в весенний период, что способствует некоторой «промывке» нижнего бьефа.

Что касается других водоемов, как правобережных, так и особенно левобережных, то их самоочищающая способность крайне низка даже в естественных условиях, а в условиях значительной урбанизации водосборных площадей, изменяющих водный и гидрохимический режим водоемов, практически сводится к нулю.

Размещение на берегу реки крупного промышленного города с водоемкой промышленностью приводит к значительной антропогенной нагрузке на водоемы, причинами которой являются:

· нерациональная хозяйственная деятельность на водосборной площади рек без учета водоохранных мероприятий;

· сброс в водоемы загрязненных сточных хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых вод.

Водоснабжение города осуществляется и контролируется «Управлением водоканализации и очистки сточных вод» (УВК и ОСВ) и «Камским управлением водоканализации и эксплуатационного хозяйства» (КУПВК и ЭХ). 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Нижнекамска обеспечивается, в основном, за счет поверхностных вод (80 тыс. м3/сут.) и, в значительно меньшей степени, за счет подземных вод, добываемых из одиночных эксплуатационных скважин (1,1 тыс. м3/сут., или 1,8% от общего водопотребления). 

Поверхностные воды отбирают из р. Кама посредством водозаборов, расположенных в г. Набережные Челны, и промводозабора ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО НКНХ), расположенного в п. Красный Ключ, в 0,5 км от речного порта г. Нижнекамска выше по течению р. Кама. Хозяйственно-питьевая вода (ХПВ) из г. Набережные Челны (водозабор УПТЖ) поступает по Камскому водопроводу, протяженность которого составляет более 40 км, на предприятия г. Нижнекамска и в коммунальную разводящую водопроводную сеть в количестве 64,5 тыс. м3/сут. Из этого количества на коммунальный сектор приходится 48 тыс. м3/сут. 

Техническая вода, отбираемая водозабором ОАО «Нижнекамскнефтехим» в количестве 211 тыс.м3/сут., поступает, в основном, на предприятия города и частично, после предварительной водоподготовки, в коммунальную водопроводную сеть. Коммунальный сектор потребляет 32 тыс.м3/сут. воды, подаваемой с водозабора ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Таким образом, расход воды на хозяйственно-питьевые цели составляет 80 тыс.м3/сут. Суммарное потребление поверхностных вод в г. Нижнекамске составляет около 276 тыс. м3/сут. 

Предварительная водоподготовка осуществляется с применением горизонтальных отстойников, песчано-гравийных фильтров и коагулянтов. В качестве коагулянта применяется сернокислый алюминий (Al2(SO4)3) из расчёта 288 кг на 7200 м3 речной воды. Цех водоподготовки «Управления водоканализации и очистки сточных вод» использует шесть песчано-гравийных фильтров производительностью по 980 м3/час и горизонтальные отстойники общим объёмом 48000 м3. 

В настоящее время качество питьевой воды, подаваемой населению г. Нижнекамска, не отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 по мутности, цветности, жесткости, сульфатам, железу, остаточному хлору, ОКБ, ТКБ. По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск» в 2005 г. 4,8% отработанных проб признаны неудовлетворительными по микробиологическим показателям и 19,9 % - по санитарно-химическим показателям (6,9% и 50,8% в 2004 г. соответственно).

Вода, подаваемая в настоящее время для хозяйственно-питьевых целей, характеризуется весьма низким качеством по следующим причинам:

1. Существенная загрязненность воды р. Кама и Нижнекамского водохранилища, где содержание ряда химических элементов и их соединений превышают ПДК: Mn и Cu – в 5-8 раз; ПАВ – в 5-10; фенолов – в 8; нефтепродуктов – в 10 раз. 

2. Ухудшение качества воды в процессе ее транспортировки по металлическим трубопроводам (усугубляющее обстоятельство – гидравлические удары, возникающие при сбоях в работе насосного оборудования).

3. Невозможность очистки воды от фенолов, ряда органических соединений и прочих веществ, вследствие отсутствия промышленных технологий такой очистки.  

В бассейне р. Кама в составе Нижнекамского промышленного узла, кроме крупнейших комплексов нефтехимических производств, расположены предприятия теплоэнергетики ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Крупнейшие потребители воды - предприятия стройиндустрии, пищевой промышленности, бытового обслуживания населения, развитое транспортное хозяйство (предприятия авто-, железнодорожного и горэлектротранспорта) и др. Здесь также расположены предприятия по выпуску сельскохозяйственной продукции: СПК «Регина-ТС», ООО «Нефтехимагропром», совхоз «Нижнекамский», «Шинник» и др.

В таблице 30 представлены показатели потребления и использования воды в г. Нижнекамске по состоянию на 2006 г.
Таблица 30
Показатели потребления и использования воды в 2006 г., млн. м3
	Кол-во п-тий
	Забрано воды
	Использовано на нужды

	
	
	всего
	хоз.-быт.
	производств-е

	21
	87,57
	96,25
	27,21
	69,05


В 2006 г. объемы использованной воды в г. Нижнекамске составили 96,25 млн. м3. В целом по сравнению с 2005 г. произошло увеличение объемов использованной воды по региону на 1,63 млн. м3, что обусловлено ростом выпуска продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 14%, а также вводом ряда новых производств ОАО «ТАИФ-НК».

Расход воды в системах оборотного и повторного водоснабжения в 2006 г. составил 2034,209 млн. м3, что на 85,18 млн. м3 больше, чем в 2005 г. (за счет увеличения расхода воды на предприятиях ОАО «Нижнекамскнефтехим», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»).

Увеличение объема воды в системах оборотного водоснабжения ОАО «Нижнекамскнефтехим» произошло в связи с пуском в эксплуатацию градирни на производстве полистирола. Уменьшение объема повторно использованной воды (с 1,782 до 0,590 млн. м3) связано с внедрением новой технологии, при которой невозможно использовать для подпитки градирен воду с высоким содержанием солей.

Увеличение расхода воды в системе оборотного водоснабжения Нижнекамской ТЭЦ-2 обусловлено увеличением выработки электроэнергии.

Водоснабжение основного технологического оборудования Нижнекамской ТЭЦ-1 организовано по оборотной схеме. Увеличение расхода воды в системах повторного водоснабжения произошло в результате выполнения комплекса мероприятий по снижению потерь пара и конденсата на 5,5 % и расхода воды на собственные нужды на 0,5 %.

ОАО «Нижнекамскшина» в полном объеме используют очищенные на механических очистных сооружениях и станциях доочистки производственные сточные воды. В 2006 г. на 0,494 млн. м3 увеличился объем воды, используемой предприятием в системе оборотного водоснабжения.
ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»  увеличил использование воды в системе оборотного водоснабжения в связи с вводом в эксплуатацию установок базового комплекса (с 14,206 до 26,945 млн. м3).

При оценке показателей водоотведения следует отметить, что контролю поддаются только организованные сбросы в поверхностные водные объекты. Вклад неорганизованных сбросов и сбросов, осуществляемых в малые водотоки города, может быть оценен лишь опосредованно. В 2006 г. водоотведение в поверхностные водные объекты г. Нижнекамска составило 64,43 млн. м3, что на 5,65 млн. м3 меньше по сравнению с 2005 г. (таблица 31). Сокращение количества сточных вод объясняется внедрением ресурсосберегающих технологий и выполнением комплекса природоохранных мероприятий предприятиями города, включающих внедрение схемы регулирования подачи речной воды в горизонтальные отстойники на узле 3-го водоподъема, а также внедрение энергосберегающей технологии одностадийного синтеза изопрена на ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Таблица 31
Водоотведение в г. Нижнекамске в 2006 г., млн. м3

	Сброс всего
	в т.ч в поверхностные водные объекты
	Оборотное и повторное водоснабжение

	
	всего
	загрязненные
	нормативно
	

	
	
	
	чистых
	очищенных
	

	2005
	2006
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2005
	2006

	70,08
	64,43
	64,42
	64,42
	0
	0
	2034,00
	1948,55


В г. Нижнекамске насчитывается 5 выпусков сточных вод в открытые водоемы, характеристика которых приведена в таблице 32.

Качественный состав отводимых в водоемы сточных вод отображен в таблице 33 (данные государственного статистического отчета «ТП Водхоз»).

Таблица 32
Характеристика сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Нижнекамске
	№
	Водоем/ кол-во

выпусков
	Предприятие
	Проектная мощность, тыс. м3/
сут.
	Фактическая мощность, тыс. м3/сут.
	Примечание

	1
	Река Кама (ниже г. Нижнекамска), 2 выпуска: 

1 выпуск расположен в районе острова «Золотой осередок»;

2 выпуск расположен в 1,5 км ниже по течении реки от д. Березовая Грива
	БОС ОАО «Нижнекаскнефтехим»
	259
	150,136
	Эффективность работы очистных сооружений по БПК5 – 94,3%, ХПК – 85%, взвешенным веществам – 77,8%, нефтепродуктам – 90,6%. По категории качества очищенные сточные воды относятся  к недостаточно-очищенным.

БОС эксплуатируются с 1966 г., устарела схема очистки, оборудование требует замены, фильтры доочистки задействованы не полностью. В 2003 г. часть продувочных вод ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 переведена на БОС, в связи с чем произошло увеличение поступающего количества загрязняющих веществ и минерализованных стоков. Ухудшение качественного состава сточных вод также связано с увеличением выработки глубокообессоленной воды на  ОАО «Нижнекамскнефтехим», переработки углеводородного сырья на заводе этилена, сброса сернисто-щелочных стоков, переработки серосодержащей нефти на ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод». Для улучшения работы БОС в 2003 г. велись работы по строительству установки обезвоживания сырого осадка с окончанием работ в 2004 г., а также ремонт аэротенков с заменой аэрирующих устройств, завершены работы по герметизации 4-го первичного отстойника, ремонт и замена технологического оборудования.

	2
	Выпуск промливневых сточных вод с I  зоны ОАО «Нижнекамскнефтехим»  через «Стрелочный лог» в р. Каму в районе д. Соболеково.
	ОАО «Нижнекамскнефтехим»
	4,8
	6,849
	Буферный пруд - отстойник на р. Стрелочный лог, предназначен для сбора и механической очистки условно чистых стоков с объектов 1-ой зоны и сточных вод сооружений водоподготовки узла 3-го водоподъема. Эффективность очистки по взвешенным веществам составляет 50%. Объем пруда составляет 45 тыс. м3. Пруд эксплуатируется с 1985 г., работы по его очистке не производились, заиливание произошло на 80% площади, что снижает эффективность очистки. Пруд не предназначен для очистки продувочных вод градирен, поступающих с 1-ой зоны ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2003 г. разработана программа очистки буферного пруда с выполнением работ в 2004 г. В  2003 г. превышение норм  ПДС отмечалось по нефтепродуктам и алюминию. 

	3
	Выпуск промышленно-ливневых сточных вод с территории II промзоны ОАО «Нижнекамскнефтехим» в р. Тунгуча.
	ОАО «Нижнекамскнефтехим»
	36
	11,8
	В 2003 г. эксплуатировался только пруд № 2 (пруд №1 - заилен), выполнена реконструкция водовыпуска из пруда № 2. Разработан план-график по введению узла внесения и дозирования хлора. В 2003 г. увеличилось поступление продувочных вод вследствие увеличения количества оборотной воды. В 2003 г. превышения норм ВСС отмечались по нефтепродуктам, сульфатам, хлоридам, алюминию, формальдегиду, метанолу. 

	4
	Река Субайка  (приток р. Камы) в районе д. Б. Афанасово
	Каскадные пруды ГУП «Камэнергостройпром»
	2,8
	1,589
	Три каскада пруда-отстойника предназначены для отстоя и осветления промышленно-ливневых сточных вод, поступающих с предприятий базы строительной индустрии г. Нижнекамска. Сбрасываемые сточные воды отнесены к категории «нормативно-очищенные», эффективность очистки – 100%.

	5
	Выпуск в р. Шешму
	БОС ООО «Комсервис-Водоканал»
	6,205
	4,600
	Эффективность очистки по БПК5 составляет 97,1%, ХПК – 89,1%, взвешенным веществам – 92,5%, нефтепродуктам – 89,3%. В 2003 г. значительно улучшился качественный состав очищенных сточных вод за счет реконструкции блока доочистки, ремонта технологического оборудования. Сброс недостаточно очищенных сточных вод производится через карьер гидромеханизации и далее в р. Шешму.

	6
	Деревня Верх. Уратьма с выпуском в р. Уратьму.
	БОС ООО «Нефтехимагропром» филиал «Дружба»
	100
	79,4
	БОС работают в режиме механической очистки промышленно-бытовых сточных вод, биологический ил отсутствует.



	7
	Село Шингальчи, выпуск в р. Кашаеву
	БОС ООО «Нижнекамское ЖКХ»
	50
	80
	Эффективность очистки по БПК5 составляет 62%, ХПК – 37,4%, взвешенным веществам – 59,2%, нефтепродуктам – 62,7%. 

	8
	Село Шереметьево
	БОС ООО «Нижнекамское ЖКХ»
	
	65,7
	В 2003 г. БОС работали в режиме механической очистки и не обеспечивали нормативное качество сточных вод.

	
	
	ООО «Нижнекамская нефтебаза» установка биологической очистки и ЛОС
	6
	25
	Хозяйственно-бытовые сточные воды предприятия очищаются на установке биологической очистке КОУ-6, производственные, ливневые и талые воды очищаются на ЛОС. Нормативы ПДС (ВСС) не разработаны. В результате недостаточной нагрузки на БОС активный ил погибает, что является причиной недостаточной очистки сточных вод. Проектная мощность ЛОС – 97 м3/сут., фактическая – 1,4 м3/сут. Сброс загрязняющих веществ производится на основании разрешения, установлены нормативы ПДС (ВСС).


Таблица 33
Качественный состав отводимых в водоёмы сточных вод 
	Показатели загрязняющих веществ
	Выпуск после БОС в р. Каму
	Выпуск после буферных прудов-отстойников в р. Тунгачу
	Выпуск после буферного пруда-отстойника ч/з “Стр.Лог” в р. Каму
	Выпуск после каскада прудов-отстойников ГУП”КЭСП” в 
р. Субайку

	
	факт. показ., мг/л
	ВСС, мг/л
	факт. показ., мг/л
	ВСС, мг/л
	факт. показ., мг/л
	ВСС, мг/л
	факт. показ.,мг/л
	ВСС, мг/л

	1.БПКп

2.сух.остаток

3.взв.в-ва

4.нефтепродукты

5.азот аммон.

6.азот нитрит.

7.азот нитрат.

8.хлориды

9.сульфаты

10.алюминий

11.хром+6

12.цинк

13.фенолы

14.фосфор

15.АСПАВ

16.формальдегид

17.метанол

18.бензол

19.железо

20.медь

21.этилбензол

22.стирол

23.ДМФА

24.серн.Na 9водн.
	8,9

667

9,0

0,16

1,36

0,13

2,7

89

193

0,17

0,00017

0,004

0,004

0,49

0,05

0,08

0,05

отс.

0,24

0,0005

отс.

отс.

0,15

0,003
	6

556

-

0,1

1,0

0,07

9,1

300

100

0,02

0,01

0,18

0,001

0,06

0,08

0,08

0,004

отс.

0,02

0,002

отс.

отс.

0,025

0,01
	10,2

548

6,0

0,89

0,54

0,04

0,55

59

121

0,05

0,003

0,16

0,001

0,004

0,04

0,04

0,19

отс.

0,14

0,001

отс.

отс.

отс.

отс.
	5

1000

10,8

0,1

0,4

0,02

9,1

70

270

0,04

0,02

0,07

0,001

0,2

0,5

0,1

0,1

0,5

0,1

0,001

0,001

0,1

-

0,01
	3,4

367

5,0

0,4

0,39

0,008

0.7

40

69

0,16

0,007

0,14

0,0003

0,01

-

-

-

-

0,22

0,0009

-

-

-

-
	3

1000

-

0,05

0,4

0,02

9,1

300

100

0,04

0,02

0,07

0,001

0,2

-

-

-

-

0,1

0,001

-

-

-

-
	2,69

526

6,14

0,067

0,46

0,016

1,25

96,14

48,25

-

-

-

-

-

0,014

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	3,0

1000

10

0,05

0.39

0,02

0,39

120

50

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Как следует из представленных данных, даже после прохождения очистки качественный состав отводимых сточных вод не отвечает утверждённым нормам временно-согласованных сбросов (ВСС) и предельно-допустимых сбросов (ПДС) по многим из определяемых показателей, что оказывает отрицательное влияние на гидрохимическое состояние вод рр. Кама и Тунгуча (ниже выпусков сточных вод после БОС и буферных прудов-отстойников на р. Тунгуча). Однако в расчётном створе отмечается незначительное влияние, что отражено в результатах анализов Закамской региональной СИАК (таблица 34).

Таблица 34
Качественный состав сточных вод, отводимых в р. Кама (2003-2004 гг.)
	Показатели загрязняющих веществ
	ВСС

мг/л
	Выпуск очищенных стоков после БОС в р. Каму, мг/л
	р. Кама выше выпуска сточных вод, мг/л
	р. Кама ниже выпуска сточных вод, мг/л

	1.pH

2.раствор.О2

3.ХПК

4.БПК5

5.взв.в-ва

6.Сух.остаток

7.Азот аммон.

8.Азот нитрит.

9.Азот нитрат.

10.Хлориды

11.Сульфаты

12.Фосфаты

13.Нефтепр-ты

14.АПАВ

15.Железо

16.Медь

17.Цинк

18.Хром+3

19.Хром+6

20.Фенолы

21.Алюминий

22.Формальдегид
	6,5-8,5

не <4

-

6,0

-

556

1

0,07

9,1

300

100

0,6

0,1

0,08

0,02

0,002

0,18

0,07

0,01

0,001

0,02

0,08
	6,8+-0,4

2,75+-0,28

65,9+-25,7

6,8+-0,6

12+-2

636+-57

7,2+-1,5

0,150+-0,009

3,7+-0,37

98+-1

112+-11

0,58+-0,06

0,3+-0,14

0,035+-0,016

0,36+-0,11

<0,002

<0,05

<0,01

0,05+-0,008

0,005+-0,0025

0,15+-0,03

0,03+-0,005
	7,5+-0,4

7,3+-0,7

17,7+-6,9

2,1+-0,36

5+-1

240+-22

0,33+-0,12

0,02+-0,003

0,14+-0,014

15+-2

38+-4

<0,02

0,09+-0,06

<0,015

<0,1

<0,002

<0,05

<0,01

0,01+-0,003

<0,001

<0,02

-
	7,5+-0,4

5,75+-0,58

18,5+-7,1

2,4+-0.4

7+-2

274+-25

0,48+-0,19

0,03+-0,003

0,14+-0,014

18+-2

42+-4

0,02+-0,02

0,1+-0,05

<0,015

<0,1

<0,002

<0,05

<0,01

<0,01

<0,001

<0,02

-


Результаты аналитического контроля показывают, что сточные воды после очистки на БОС являются нетоксичными, после буферных прудов «Стрелочный Лог» и р. Тунгачи - малотоксичными.

На балансе «Камского Управления водоканализации и эксплуатационного хозяйства» имеется 6 выпусков ливневых сточных вод с территории г. Нижнекамска, из них 4 выпуска в р. Омшанку (приток р. Камы) выше технического водозабора ОАО «Нижнекамскнефтехим», используемого для подпитки питьевого водоснабжения населения. Выпуск ливнестоков осуществляется без очистки.

Как показали анализы, ливневые сточные воды, отводимые с территории г. Нижнекамска, загрязнены органическими веществами по БПК5, нефтепродуктами, металлами (Fe, Cu, Zn, Cr6+), азотом аммонийным, содержание которых в ливнестоках выше норм ПДК.  Все это оказывает отрицательное влияние на гидрохимическое состояние вод р. Омшанка (притока р. Кама).

В 2006 г. поверхностные воды в районе г. Нижнекамска характеризовались как «грязные» 4 «а» класса качества. Основные ЗВ: нефтепродукты (превышение нормативов в 1,4 ПДК), фенолы (3-7 ПДК), медь (2,6 ПДК), соединения марганца (11,3 ПДК). 
В Нижнекамском муниципальном районе 743 га занято озёрами. Самые крупные из озёр: Соболековское, Каракуль, Долгое, Подборное и Плоское находятся в зоне отдыха г. Нижнекамска. По берегам этих озёр расположены комплексы садово-огородных участков. Водоохранные зоны в большинстве случаев не соблюдены, что оказывает значительное антропогенное воздействие на их состояние. Ранее эти озёра пополнялись из р. Кама в период весеннего половодья и подпитывались донными родниками. В настоящее в целях предотвращения затопления садовых участков в период половодья построена отсекающая дамба, поэтому подпитка их из р. Кама отсутствует, что приводит к уменьшению зеркала озёр, обмелению и может явиться причиной их заболачивания. Во избежание этих процессов подпитка озер производится из р. Кама через насосные станции предприятий, подающих воду для орошения садовых участков. В зимнее время для предотвращения заморных явлений на водоёмах проводится массовое бурение отверстий в ледяном покрове.

Озеро Лебяжье до 1994 г. использовалось для сброса сточных вод, отмывки гравия Котловской гравийно-сортировочной фабрики ГУП «Камэнергостройпром», после чего произошло его заиление, площадь зеркала сократилась в 6,7 раз, объём - в 6,2 раза (с 0,437 до 0,065 км2). В результате изменения естественных условий существования озера Лебяжье возникла угроза его сохранения в качестве водного объекта. Глубина озера уменьшилась с 1,3 до 0,2 м. Институтом «Татводпроект» выданы рекомендации по комплексному восстановлению оз. Лебяжье Нижнекамского м.р. Институтами «Татводпроект» и «Волгогипрозём» были выполнены проекты установления водоохранных зон малых и средних рек. В 1998 г. принято Постановление главы администрации г. Нижнекамска № 671 от 11.06.98 г. «О неотложных мерах по охране малых рек и водоёмов г. Нижнекамска». Постановлением был определён перечень работ по охране малых рек с привязкой к водоёмам и хозяйствам района по рекам Степной Зай, Шешма, Уратьма. В рамках проекта были намечены работы по залужению, посадке зелёных насаждений, выносу объектов-загрязнителей за пределы водоохранных зон, обвалованию объектов-загрязнителей, обустройству водоохранных зон малых рек и защитных полос водоохранными знаками утверждённого образца, прекращение распашки земель до уреза воды. В результате реализации этого проекта залужение пашни было выполнено на площади 13,6 га, посадка лесонасаждений - 25 га, вынесено за пределы водоохранных зон 11 объектов-загрязнителей, обваловано 23 объекта-загрязнителя. Распашка земель до уреза воды не производится. Выполнение работ по охране малых рек значительно ниже запланированных, что объясняется отсутствием средств на проведение работ.

Одной из самых серьёзных проблем в г. Нижнекамске является обеспечение населения экологически чистой водой. По причине недостатка в обеспечении водой питьевого качества, подаваемой населению через водозабор «Белоусовский» на р. Кама (Тукаевский м.р.), в сеть питьевого водоснабжения подаётся до 50% осветлённой воды технического водозабора. 

Институтом «Союзводоканалпроект» (г. Москва) разработан  проект строительства в г. Нижнекамске станции очистки воды мощностью 140 тыс.м3/сут. В настоящее время ведется строительство I очереди мощностью 125 тыс.м3/сут. с блоком глубокой доочистки воды.
Для уменьшения загрязнения р. Кама сточными водами прекращен сброс недостаточно очищенных сточных вод ОАО «Нижнекамскшина» в количестве 1,5 млн.м3/год в связи с вводом в эксплуатацию сооружений по переводу сточных вод  на БОС ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Одной из значимых проблем в области охраны окружающей среды г. Нижнекамска является утилизация шламов биологических очистных сооружений.

Существующие карты шламоотвала заполнены максимально. Между ОАО «Нижнекамскнефтехим» и «Союзхимпромпроектом» заключён договор на разработку ТЭО строительства установки обезвоживания шламов.

Институтом «Союзводоканалпроект» разработан проект строительства БОС для очистки стоков предприятий нефтехимии с расположением их непосредственно на промплощадке ОАО «Нижнекамскнефтехим», полным 100% использованием очищенных стоков в системе оборотного водоснабжения предприятия и ликвидацией выпуска стоков в р. Тунгачу. Первым этапом строительства является узел сбора и распределения сточных вод, строительство которого ведется с 1999 г. Ввод в действие этого узла позволит направлять недостаточно очищенные сточные воды после буферных прудов-отстойников р. Тунгачи на существующие БОС.

На Нижнекамской ТЭЦ-1 для уменьшения солесодержания и количества сточных вод введена в эксплуатацию установка обратного осмоса в схеме водоподготовки производительностью 166 м3/час. Установка сдана под пуско-наладочные работы. Продолжаются работы по монтажу ещё одной установки обратного осмоса производительностью 200 м3/час. При условии получения положительных результатов их работы будет решаться вопрос дальнейшего внедрения установок обратного осмоса для подготовки воды.
Сведения о выполнении других мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов в 2006 г. представлены в таблице 35.
Таблица 35
Сведения о мероприятиях по охране и рациональному использованию водных ресурсов в 2006 г., реализованных в г. Нижнекамске
	Предприятие
	Мероприятие
	Состояние выполнения
	Снижение сброса ЗВ или др. показатели
	Предотвращенный экологический ущерб, 

тыс. руб

	г. Нижнекамск

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Модернизация системы учета и контроля за использованием воды (4 прибора на водовыпусках, 1 на подаче речной воды потребителям, 2 – на подпитке водооборотных систем)
	Установ. 2 прибора на выпуске в р.Тунгуча, 1- на выпуске в р.Стрелочный Лог, 2 – на подпитке тит. 792/1, 782/1,2
	Уменьшение расхода воды и сточных вод на 40 тыс. м³/год
	*

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Реконструкция градирен А3 систем оборотного водоснабжения В-8/1, тит. 792/2
	Произведена реконструкция на тит. 792/2, на В-8/1 ведется демонтаж деревянных и металлических конструкций
	Уменьшение использования оборотной воды за счет более эффективного снижения ее температуры

на 5 млн. м³/год
	*

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Строительство сооружений по повторному использованию регенерационных (промывных) вод
	Закуплено оборудование, закончен монтаж сгустителей осадка, произведена прокладка подземных трубопроводов
	Ожидаемое уменьшение сброса сточных вод в р.Кама на 2 млн.м³/год
	**

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Реконструкция водовыпуска из буферного пруда № 2 на р.Тунгуча
	Разработан проект, находится на рассмотрении ГЭЭ
	Предотвращение возможных аварий по утечке осадков
	*

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Ремонтно-восстановительные работы по канализационным сетям
	Проведены капремонт колодцев ХЗК, ремонт ливн. канализации, промывка и чистка трубопроводов, перевод части стоков на БОС
	Снижение сброса в р.Тунгуча:

-БПК – 34 т;

-нефтепрод. – 0,55 т,

-фенолы -23,2 т,

-формальдегид-0,353
	419264,7

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Установка регулирующей аппаратуры на линии подачи речной воды в горизонтальные отстойники на станции водоподготовки

(III водоподъема)
	Выполнено
	Сокращение сброса в рр.Стрелочн. Лог и Кама на 2,55 млн. м³,

сокращение сброса ЗВ:

К-БПК - 4,89 т/год;

нефтепрод. – 0,3 т/год;

нитраты – 0,967 т/год;

алюминий – 1,87 т/год
	311,9

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Реконструкция двух аэротенков БОС
	Выполнено
	Снижение сброса в р.Кама формальдегида – 16,37 т/год
	48209,2

	ОАО «Нижне-камскнефтехим»
	Замена механических граблей на приеме коммунального стока на более эффективные
	Работа выполнена, проводится пуско-наладка
	-
	**

	Филиал ОАО «Генерирующая компания» - Нижнекамская ТЭЦ
	Повторное использование очищенных замазученных сточных вод в системе технического водоснабжения ПТК-1
	Выполнено
	Повторное использование сточных вод в системе водоснабжения 

290,282 тыс.м³
	**

	
	Изменение схемы повторного использования вод с дренажных приямков №№ 1,2,9 на ХВО-1
	Работы выполнены
	Экономия воды на 9,18 тыс.м³/год
	**

	ОАО «Нижнекамск

шина»
	Перевод чистого конденсата на подпитку деаэратора в зимний период вместо хозяйственно-питьевой воды
	Работы выполнены
	Экономия хозяйственно-питьевой воды на 20 тыс.м³/год
	*

	ОАО «Нижнекамск

шина»
	Замена аварийных участков трубопроводов хозяйственно-питьевой воды
	Выполнено (500 м)
	Экономия 10 тыс.м³/год хозяйственно-питьевой воды
	*

	ОАО «Нижнекамск

шина»
	Замена сальников и манжет на цилиндрах, редукторах форматоров-вулканизаторов, уплотнений на клапанах и насосах гидростанций на прессах ДО
	Выполнено
	Снижение загрязнения сточных вод нефтепродуктами 

на 2,0 т/год
	1308,9

	ОАО «Нижнекамск

шина»
	Ревизия и капитальный ремонт технологических и гидравлических гребенок (9-й ряд), отсекающих клапанов на гребенках ВПМ № 1-8
	Выполнено
	Экономия оборотной воды на 50 тыс. м³/год
	*

	ОАО «Нижнекамсктех-углерод»
	Очистка прудов-накопителей от шлама
	Выполнено
	Снижение загрязнения сточных вод взв. вещ-вами – 27,5 т/год
	135,0

	ОАО ТАИФ-НК» – завод по переработке газового конденсата
	Монтаж системы оборотного водоснабжения
	Выполнено
	Использовано 1255,1 тыс.м³/год оборотной воды
	*

	
	Строительство локальных очистных сооружений
	Выполнено
	Снижение сброса:

нефтепрод. – 86,4 т/год,

взв. веществ – 1245,6 т/год
	62657,2


Примечания:

* - По данному мероприятию отсутствуют методы расчета предотвращенного ущерба.

** - Переходящий объект.

Для охраны водных ресурсов г. Нижнекамска необходимо предусмотреть мероприятия:
· по ускорению строительства водоочистных сооружений;
· по проектированию, строительству магистральных водопроводных сетей взамен изношенных с учётом перспективного плана развития города;
· по строительству сооружений по сбору и очистке городских сбросов ливневой канализации;
· по продолжению внедрения компактных блочных установок для очистки воды в лечебно профилактических учреждений (ЛПУ), ДДУ (детских дошкольных учреждений), объектах общепита.

4.4. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления, биологические отходы
Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Загрязнение почвенного покрова территории г. Нижнекамска обусловлено значительными площадями территорий промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, сетью транспортных магистралей с интенсивными транспортными потоками, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей. 

Сильное загрязнение почв носит очаговый характер и приурочено к территории промышленного узла ОАО «Нижнекамскнефтехим», а размеры и конфигурация очага за пределами промплощадки определяются характером переносов организованных и неорганизованных выбросов.

Техногенная нагрузка на территории г. Нижнекамска превышает потенциал самоочищения почв. Снижается их плодородие и, прежде всего, содержание гумуса, развиваются эрозионные процессы. Изменением биотического компонента отличается зона прямого воздействия нефтехимического комплекса. Так, в 10-километровой зоне выбросов наблюдается токсикация почв.

Загрязнение почвы бытовыми, особенно токсичными, отходами ежегодно возрастает, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований почвы. В 2006 г. ТО Управления Роспотребнадзора было исследовано 47 проб по микробиологическим показателям, из них 4,2 % не соответствуют санитарным требованиям. По гельминтологическим показателям не соответствуют 3 % проб, по санитарно-техническим показателям - 1,5 %.

В г. Нижнекамске выделены локальные участки с высокими и умеренными нагрузками на почвенный покров. К последним относятся городской парк, территории ограниченного пользования (детские сады, территории санаториев, внутришкольные территории и т. д.).

Участками с высокими нагрузками на почвенный покров являются 10-ти метровая зона от основных автомагистралей и улиц города (пересечение пр. Мира и ул. Б. Урманче, ул. Ахтубинская, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Студенческая), а также площадки для складирования снега, где при таянии происходит попадание в почву значительных концентраций загрязняющих веществ.

Результаты анализов снеговой воды показывают превышения ПДК (средние значения) по нефтепродуктам в 200 раз, по азоту аммонийному в 2 раза, по азоту нитритов в 2 раза, по меди в 12 раз, по цинку в 3,5 раза, по железу  в 11 раз, по алюминию в 1,5 раза.

Промышленные и бытовые отходы. 

По состоянию на 2006 г. в г. Нижнекамске действуют 360 контейнерных площадок, установлено 653 контейнера, обеспеченность составляет 100%. Количество мусоровозных машин – 43 единиц.

Вывозом основного объема ТБО в городе занимается специализированная организация ООО «САПСО», которой разработана схема уборки и маршрут движения автотранспорта по городу. Организован вывоз мусора с садоводческих массивов и населенных пунктов Нижнекамского м.р. Кроме ООО «САПСО» вывозом мусора в городе занимаются ОАО «Нижнекамскнефтехим», УСР ОАО «НКНХ», ТЭЦ-2.

В 2 км западнее д. Сарсаз-Бли Нижнекамского м.р. располагается санкционированная свалка ТБО, эксплуатируемая с 1986 г. Балансодержатель санкционированной свалки – ГУП «ДЕЗ». Общая площадь свалки - 10,0 га, заполнение объекта - 100%. За период эксплуатации на полигоне утилизировано порядка 6,672 млн. м3 бытовых отходов. 
В 5 км юго-восточнее н.п. Б. Афанасово и в 1,25 км западнее н.п. Сарсаз-Бли (севернее существующей свалки ТБО) размещен строящийся полигон ТБО г. Нижнекамск. Балансодержателем полигона ТБО также является ГУП «ДЕЗ». Общая площадь участка составляет 23,0 га. Фактическая вместимость полигона ТБО - 1741,27 тыс. м3 - должна обеспечить функционирование полигона на срок не менее 15 лет. В настоящее время проведены работы по снятию растительного слоя, устройству кавальеров грунта, ведется разработка 2-х котлованов, начата вертикальная планировка. На территории строящегося полигона ТБО предусматривается строительство мусороперерабатывающего завода.

На балансе ОАО «Нижнекамскнефтехим» существуют три объекта размещения отходов: полигон промышленных отходов, ило- и шламонакопители.

Полигон промышленных отходов расположен на расстоянии 2 км от н.п. Иштеряково Тукаевского м.р. Год ввода в эксплуатацию – 1979 г., планируемый год окончания эксплуатации – 2015 г., площадь объекта составляет 38,14 га, размер санитарно-защитной зоны - 500 м.  Вместимость полигона – 685000 т, мощность – 20000 т/год. На конец 2006 г. на объекте накоплено порядка 480,554 тыс. т промышленных отходов. Проведены работы по ремонту и восстановлению действующего полигона промышленных отходов (проложены железобетонные и полиэтиленовые трубы диаметром 789 м и 300 м соответственно). 

Для контроля качества грунтовых вод по периметру полигона пробурено 12 скважин на расстоянии 12-15 м от ограждения и 20 скважин на расстоянии 170-190 м. Контроль качества грунтовых вод ведется санитарно-промышленной лабораторией ОАО «Нижнекамскнефтехим» и аналитической лабораторией Закамского ТУ МЭиПР РТ. Разработан проект реконструкции полигона, под строительство которого отведено 16 га земель.

Захоронению на полигоне подлежат три группы отходов:

· 1 группа, объемом 16341 м3/год, в которую входят пыль с электрофильтров, технический углерод, мел, канифоль, тальк;

· 2-я группа, объемом 7826 м3/год, в которую входят обрезиненный металлокорд, обрезки резины, крошка, строительно-бытовой мусор;

· 3-я группа, объемом 6549 м3/год, в которую входят покрышки, диафрагмы, упаковочный материал, бумажные мешки и др.

Все виды отходов общим объемом 30716 м3/год относятся к 4-му классу опасности.

Данные о количестве отходов, образовавшихся в г. Нижнекамске за 2006 г., представлены в таблице 36.

Таблица 36
Количество отходов, размещенных на санкционированной 
свалке ТБО, тыс. м3
	Наименование полигона (свалки)
	Принято ТБО, тыс.м3

	
	всего
	в т.ч. от населения
	в т.ч. от предприятия

	Свалка ТБО
	421,1
	294,8
	126,3


На основании постановления Главы администрации Нижнекамского м.р. и г. Нижнекамска № 621 от 03.09.2002 г. был разработан план мероприятий по решению вопроса сбора, утилизации и переработки отходов во вторичную продукцию. Генеральным заказчиком утилизационного комплекса является ООО «ПЖКХ-Сервис». В таблице 37 представлен перечень основных предприятий г. Нижнекамска, занимающихся сбором, переработкой и утилизацией отходов производства и потребления. 
Таблица 37
Перечень предприятий, занимающихся сбором, переработкой и 

утилизацией отходов (по состоянию на 2003 г.)
	Наименование предприятия-приемщика отходов
	Вид отхода
	Принято, т

	ООО ”Экология”
	масла отработанные

лампы отработанные люминесцентные

отходы завода СПС

аккумуляторы

изношенные шины

строительные отходы
	216,670

15,489

300,000

97,462

58,000

7223,113

	ОАО ”Эластик”
	отходы полиэтилена и полипропилена
	41,688

	ООО ”Пластик”
	отходы полиэтилена
	200,000

	НПФ ”Химотех”
	отходы полиэтилена
	31,770

	ЗАО ”Камские экологические технологии”
	изношенные шины

отходы РТИ
	1263,400

190,000


Прием вторичного сырья от населения и предприятий г. Нижнекамска осуществляется НФ ОАО «Татвториндустрия». За 2006 г. НФ ОАО «Татвториндустрия» принято 1855,28 т вторичного сырья. В городских домоуправлениях организован селективный сбор ТБО с последующей сдачей вторичных отходов в пункты приема вторичного сырья.

С 2006 г. в г. Нижнекамске дополнительно функционируют три пункта сбора вторсырья ООО «Кама-Ресурс». За период работы в 2006 г. было принято 236,925 т вторсырья. 

В 2006 г. предприятиями, занимающимися сбором и переработкой вторичных материальных ресурсов, принято 14,108 тыс. т вторичных ресурсов, переработано 3,3027 тыс. т. Произошло снижение приема лома черного металла ООО «Металл-НК» в связи с увеличением частных пунктов приема лома металла, частичным прекращением деятельности ООО «Спецнефтегазтехнология» и ООО «Пластик» и полным прекращением работы ЗАО «КамЭкоТех».
В границах города и пригородной зоны выявлено около 7 га захламлённых отходами земель. Наибольшему загрязнению подвержены земли совхоза «Нижнекамский» и лесопарковой части зелёной зоны г. Нижнекамска. В границах города значительные площади захламлённых земель расположены за ДОО «Кирпичный завод», в районе гаражных кооперативов.

Биологические отходы

По данным Нижнекамского городского государственного ветеринарного объедения на территории г. Нижнекамска находится два сибиреязвенных скотомогильника, расположенные по адресу:

1. ул. Школьный бульвар (захоронение 1967 г.).

2. 36-ой микрорайон в зоне коттеджной застройки (захоронение 1952 г.).

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры СЗЗ скотомогильников составляют 1000 м.  

Существование сибиреязвенных скотомогильников на территории г. Нижнекамска создает серьезную угрозу заражения животных и здоровью населения. Проведение почвенных работ в СЗЗ скотомогильников представляет постоянный риск эпидемических осложнений.

Главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан принято Постановление от 26.03.2002 г. №5 «Об усилении эпидемиологического надзора за сибирской язвой», в котором главам МО республики даны предложения принять конкретные меры о приведении сибиреязвенных скотомогильников в соответствие ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

По сведениям ТУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан независимо от срока давности захоронения сибиреязвенные скотомогильники являются очагом заражения почвы особо опасной инфекцией. Сибиреязвенная палочка устойчива в объектах окружающей среды и имеет длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет). 

В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по исключению возможности распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения:

1. обеспечить укрытие почвенного очага со всех сторон (в т.ч. и дна) железобетонным каркасом (саркофагом);

2. нанести на опорный план границы скотомогильников;

3. обваловать почвенные очаги сибирской язвы по периметру, обнести надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»;

4. организовать лабораторный контроль почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с ТУ Роспотребнадзора по РТ.

Согласно требований Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами производства и потребления в г. Нижнекамске требуется:

· завершить строительство полигона ТБО;

· внедрить систему селективного сбора твердых бытовых отходов на полигоне ТБО, организовать ручную либо механизированную сортировку отходов, использовать ряд ТБО в качестве вторичного сырья;

· построить типовой полигон для складирования снега;

· ликвидировать все несанкционированные свалки с последующим проведением рекультивации земель;

· построить контейнерные площадки в садовых обществах, гаражных кооперативах.
4.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения
Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения г. Нижнекамска вносят коммунальные, торговые, промышленные предприятия, инженерное оборудование жилых домов, а также магистрали городского значения.

Согласно материалам ТО Управления Роспотребнадзора в Нижнекамском м.р. и г. Нижнекамске всего по городу проведено 49 (точек) измерений шума в зоне жилой застройки и на автомагистралях. По результатам проведенных измерений получено: 

· 30,6% - эквивалетный уровень шума в норме,

· 30,6% - предельно-допустимый уровень шума превышает от 1 до 10 дБА,

· 38,8% - предельно-допустимый уровень эквивалентного шума превышает 10 дБА.
Превышение предельно допустимого уровня (ПДУ) эквивалентного уровня шума от 1 до 10 дБА зафиксировано по улицам: 30 лет Победы, Южная, Сююмбике, Чишмеле, Муродьяна, Бызова, Шинников, Лесная и Гагарина.

Превышение ПДУ эквивалентного уровня шума более 10 дБА зафиксировано по пр. Строителей, Мира, Химиков, ул. Корабельная, Менделеева, Студенческая, Юности, Школьный Бульвар, Спортивная и Вокзальная.

На всех указанных участках требуется проведение специальных шумозащитных мероприятий, которые обеспечат снижение шума до нормативной величины. К таким мероприятиям относятся: посадка зеленых насаждений вдоль автодорог; использование специальных экранов и оконных конструкций с усиленной звукоизоляцией.

За период с 2004 по 2006 гг. на территории г. Нижнекамска проводилась оценка гамма-фона в двух контрольных точках: № 1 - ул. Ахтубинская, д.18, № 2 ул. Гагарина, д.54 (таблица 38).

Таблица 38
Гамма-фон территории г. Нижнекамска (2004-2006 гг.)
	Год
	Количество замеров гамма-фона
	Среднее значение гамма-фона (мкЗв/ч)

	2004
	472
	0,069-0,071

	2005
	480
	0,067-0,070

	2006
	476
	0,068-0,070


Как показал анализ, средние показатели гамма-фона исследуемой территории не превышают установленный критерий допустимых значений – 0,134 мкЗв/час.
По данным органов Роспотребнадзора на территории г. Нижнекамска выделено 72 радиотехнических объектов, на каждый из которых имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и паспорт, выданные после контрольных замеров электромагнитного излучения. 

Измерения электромагнитного излучения на территории города (радиотелевизионные станции) осуществляет лаборатория электромагнитных полей и других физических факторов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ».

4.6. Состояние и охрана озелененных территорий

Нижнекамск расположен в лесостепной зоне, характеризуется чередованием участков леса, степи, лугов. Лесная растительность приурочена к водоразделам с хорошо дренируемыми серыми лесными почвами и деградированными чернозёмами. Естественная растительность сохранилась, главным образом, на неудобьях и охраняемых территориях.

Площадь озелененных территорий (в рамках генерального плана) города Нижнекамска составляет 517,6 га из них:

· леса – 291,2 га;

· озелененные территории специального назначения (санитарно-защитное озеленение) – 167,1 га;
· озеленение общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 59,3 га.

Обеспеченность населения г. Нижнекамска зелеными насаждениями общего пользования в настоящее время составляет 2,6 м2/чел. (из расчета: 593000 кв.м на 226,6 тыс чел.), что не соответствует установленным нормам в 10 м2/чел. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах города не превышает 7,2 %. Данный показатель также не соответствует нормативу 40-% обеспеченности, установленному СНиП 2.07.01-89*.

Санитарное состояние насаждений варьирует от нормального до угнетения в сильной степени. Наиболее устойчивы насаждения среднего возраста (25-30 лет), насаждения, произрастающие в местах с ограниченной антропогенной нагрузкой (территории школ, техникумов, больниц, санаториев). 
Сильной степени угнетения подвержены молодые насаждения, посаженные вдоль автодорог.

В центральной части города располагается городской парк, представленный деревьями и кустарниками различных пород. Таксационное описание насаждений парка представлено в таблице 39.
Таблица 39
Таксационное описание насаждений городского парка г. Нижнекамска
	№ выдела
	S, площадь выдела, м²
	Описание
	Рекомендации

	1
	7000
	Лиственные культуры, черемухи, липы
	Сохранить с целью дальнейшей пересадки

	2
	36000
	Рядовая посадка берез, возраст 25-30 лет
	Сохранить

	3
	11050
	Смешанные березово-кленовые насаждения порослевого происхождения
	Вырубка

	4
	27900
	Рядовая посадка берез, возраст 25-30 лет
	Сохранить

	5
	44800
	Кленовые насаждения порослевого происхождения
	Оставление наиболее ценных куртин, вырубка нежелательной растительности

	6
	28600
	Рядовая посадка берез, возраст 25-30 лет
	Сохранить

	7
	14400
	Смешанные насаждения из клена и ольхи порослевого происхождения
	Оставление наиболее ценных куртин, вырубка нежелательной растительности

	8
	5400
	Смешанные насаждения ольхи, клена, лещины, расположенные куртинами
	Выборочное сохранение наиболее ценных куртин

	9
	9600
	Рядовая посадка берез и ветел, возраст 25 лет
	Частичное сохранение —   реконструктивная рубка

	10
	48000
	Рядовая посадка берез, ветел, тополей, ив, возраст 25 лет
	Частичное сохранение — реконструктивная рубка

	11
	4900
	Смешанные насаждения порослевого происхождения
	Реконструктивная рубка

	12
	16200
	Рядовая сосновая посадка, возраст 18-20 лет
	Сохранение

	13
	35200
	Рядовая посадка тополя, ивы и березы, много нежелательной растительности порослевого происхождения
	Интенсивные 

реконструктивные рубки

	14
	10800
	Посадка тополя, возраст 20-25 лет
	Не является ценным насаждением

	15
	3000
	Рядовая посадка ветел, возраст 25-30 лет
	Вырубка

	16
	4900
	Смешанные насаждения из тополя клена, березы порослевого происхождения
	Вырубка

	17
	4200
	Рядовая посадка берез, возраст 20 лет
	Сохранение

	18
	260
	Рядовая посадка тополя, возраст 25 лет, защитная полоса вдоль магистральной дороги
	Сохранение

	Итого
	312210
	
	

	Пустырь
	26790
	Молодые посадки саженцев берез и рябин, возраст 10 -15 лет
	Сохранить с целью 

дальнейшей пересадки

	Всего
	339000
	
	


Необходимо отметить, что парковая территория не благоустроена, однако активно используется жителями города в качестве зоны отдыха.

Для улучшения состояния зеленого фонда в г. Нижнекамске необходимо решение следующих вопросов:

· проведение учета объектов зеленого фонда, их паспортизации с установлением градостроительных регламентов в части их использования;

· утверждение схемы озелененных территорий общего пользования;

· формирование плодородного почвенного слоя;

· соблюдение технологии посадки озеленительного материала и ухода за ними;

· введение новых пород деревьев и кустарников, среди которых наиболее предпочтительными являются: береза, вишня, ель, вяз, клен, липа, лиственница, тополь, черемуха, ясень, боярышник, барбарис, бузина, бересклет, ирга, жимолость, сирень, спирея, смородина, туя и др.;

· в связи с необходимостью сохранения существующих лесонасаждений и целенаправленного ведения паркового хозяйства требуется создать городское лесопарковое лесничество;

· создать питомник для обновления зеленых насаждений.

4.7. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населения г. Нижнекамска
В таблицах 40, 41 приведены основные санитарно-демографические параметры населения г. Нижнекамска. 
Таблица 40

Санитарно-демографические параметры населения г. Нижнекамска

	№
	Показатели
	2004
	2005
	2006

	1
	Рождаемость на 1000 нас.
	12,1
	11,4
	11,0

	2
	Общая смертность
	9,4
	9,4
	9,0

	3
	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми
	8,5
	6,3
	5,9

	4
	Естественный прирост
	2,7
	2,0
	2,0


Таблица 41

Санитарно-демографические параметры детского населения г. Нижнекамска

	№
	Возрастная группа детей
	2005
	2006

	1
	Дети до 1 года
	2788
	2684

	2
	Дети от 1 до 14 лет 
	46487
	45873

	3
	Подростки 15-17 лет
	14921
	13565


Как следует из представленных данных, в городе наблюдается положительный естественный прирост, однако его значения являются низкими в связи с высоким уровнем смертности.

На состояние смертности и рождаемости воздействуют многие социально-экономические факторы. Среди них значительное влияние на состояние здоровья населения оказывает санитарно–эпидемиологическое благополучие населения, а именно:
· общее состояние здоровья населения;

· уровень и качество медицинского обслуживания населения города;

· состояние здоровья  населения, работающего  в различных сферах экономики;

· уровень инфекционной заболеваемости;

· состояние и качество питьевой воды;

· уровень и качество питания населения;

· состояние объектов пищевой промышленности;

· состояние объектов торговли;

· состояние условий труда;

· санитарно-гигиеническое состояние детских дошкольных учреждений;

· санитарно-гигиеническое состояние школ;

· санитарно–гигиеническое состояние условий отдыха и дополнительного образования;


· состояние иммунопрофилактики населения;

· санитарно-гигиеническое состояние лечебно-профилактических учреждений;

· работа в очагах инфекционных заболеваний;

· профилактическая дератизация, дезинфекция и дезинсекция;

· наличие объектов коммунально-бытового обслуживания.

Общее состояние здоровья населения

Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценить по количеству лиц, обратившихся в течение года за медицинской помощью и состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям (по основным возрастным группам на конец года). Данные о распространенности болезней среди основных возрастных групп населения, предоставленные Центральной районной больницей Нижнекамского м.р., отражены в таблице 42.
Таблица 42
Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения г. Нижнекамска (на 1000 населения)

	Наименование классов заболеваний
	Всего
	в том числе

	
	
	Дети
	Подростки
	Взрослые

	
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006

	Некоторые  инфекционные и паразитарные болезни
	58,6
	56,4
	56,5
	84,1
	87,8
	96,0
	40,6
	52,4
	39,1
	54,0
	49,5
	48,8

	Новообразования
	37,3
	36,7
	38,5
	5,3
	5,6
	5,4
	6,0
	4,0
	5,1
	47,4
	46,2
	48,1

	Болезни крови
	11,2
	12,2
	13,7
	27,2
	37,3
	34,7
	9,5
	13,3
	13,9
	7,5
	6,4
	9,1

	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
	34,8
	40,6
	41,1
	45,1
	48,6
	31,5
	46,8
	57,9
	56,0
	31,4
	37,5
	42,2

	Психические расстройства
	51,1
	50,2
	49,6
	33,2
	34,1
	34,2
	24,9
	17,8
	15,3
	57,5
	56,2
	55,3

	Болезни нервной системы
	53,3
	60,9
	53,1
	114,5
	137,2
	87,4
	83,5
	92,0
	94,5
	36,4
	41,2
	42,7

	Болезни глаза и его придатков
	114,8
	136,0
	131,5
	97,1
	129,7
	143,9
	143,4
	228,5
	244,1
	116,7
	130,6
	121,3

	Болезни уха и сосцевидного отростка
	44,4
	57,5
	50,5
	44,3
	70,7
	66,3
	29,4
	42,7
	28,0
	45,7
	55,6
	48,5

	Болезни системы кровообращения
	149,9
	185,5
	197,1
	59,7
	111,0
	82,3
	57,2
	94,5
	105,8
	178,8
	209,3
	228,7

	Болезни органов дыхания
	398,5
	439,8
	400,5
	964,1
	1177,3
	1178,3
	664,1
	713,8
	693,0
	212,8
	251,1
	207,8

	Болезни органов пищеварения
	88,3
	92,5
	97,1
	87,9
	95,7
	125,1
	127,3
	149,2
	142,4
	85,2
	87,6
	87,9

	Болезни кожи и подкожной клетчатки
	55,5
	47,6
	58,8
	66,2
	65,7
	106,5
	74,8
	89,5
	92,1
	51,4
	40,4
	46,1

	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
	134,1
	158,9
	158,9
	50,1
	61,3
	74,3
	68,2
	77,3
	104,3
	159,3
	187,2
	181,4

	Болезни мочеполовой системы
	111,4
	111,0
	116,6
	54,0
	71,2
	81,0
	79,4
	84,8
	111,6
	127,6
	122,0
	124,8

	Осложнение беременности, родов и п.родового периода
	45,8
	71,9
	88,4
	0,1
	0,1
	0,6
	12,0
	18,4
	29,1
	49,0
	77,1
	93,6

	Заболеваемость перинатального периода
	824,5
	1026,9
	875,6
	824,5
	1026,9
	875,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Врожденные аномалии
	8,9
	10,5
	13,0
	33,8
	41,3
	55,4
	24,9
	34,7
	40,5
	1,7
	1,7
	1,7

	Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
	46,8
	68,7
	48,5
	73,1
	131,6
	48,9
	54,6
	107,0
	51,8
	39,0
	51,6
	48,2

	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
	133,8
	96,5
	90,2
	123,7
	141,0
	132,8
	189,0
	106,7
	146,7
	131,8
	85,6
	76,9

	ВСЕГО
	1557,4
	1694,8
	1651,2
	2016,1
	2508,7
	2435,5
	1729,4
	1975,3
	1998,3
	1434,7
	1488,2
	1453,4


Показатели здоровья населения зависят от уровня и качества медицинского обслуживания, что можно оценить по обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, мощности медицинских учреждений, их эффективному использованию. Данные об уровне и качестве медицинского обслуживания населения представлены в таблице 43.

Таблица 43
Уровень и качество медицинского обслуживания 
населения г. Нижнекамска
	Характеристика показателя
	2005
	2006

	врачей
	2,5
	2,5

	средних медицинских работников
	11,6
	8,8

	Обеспеченность больничными койками на 1000 жителей
	9,4
	10,4

	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену) на 1000 жителей
	26,5
	26,9

	Средняя занятость койки в году
	329
	349

	Среднее пребывание больного на койке
	11,6
	11,5

	Оборот койки
	28,5
	30,4

	Число жителей на 1 койку
	106
	96


4.8. Комплексная оценка территории г. Нижнекамска по природно-антропогенным и техногенным показателям

Методика комплексной оценки

За основу методики комплексной оценки территории были взяты разработки технологии оценки качества земель города, апробированные для группы типичных и представительных районов срединной части г. Москвы (Сизов, 2002).

Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: природно-антропогенные и техногенные показатели. Выбор показателей 

является принципиальным моментом и должен быть тщательно продуман, т.к. именно они отражают состояние окружающей среды. В качестве исходных данных для анализа были выбраны:

Природно-антропогенные показатели:

· факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

· ограничения по рельефу (территории, подверженные эрозионным процессам, участки потенциального проявления опасных геологических явлений);
· факторы, положительно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

· площадь зеленых насаждений (скверы, парки, бульвары);

· площадь коллективных садов и огородов;

· площадь лугов, лесов и пашен;
· площадь водных объектов;

· площадь лесов.

Техногенные показатели:

· факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

· площадь жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах производственных объектов и территорий специального назначения;

· площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий специального назначения;

· площадь дорожной сети.
Комплексная оценка экологической обстановки территории г. Нижнекамска проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов отражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (таблица 44). Величина коэффициентов базировалась на экспертной оценке для каждой функциональной зоны, исходя из значимости фактора для конкретной территории в зависимости от функционального назначения района (селитебной, производственной, производственно-селитебной, сельскохозяйственной).

Таблица 44
Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную оценку экологической обстановки районов г. Нижнекамска
	Показатели комплексной оценки
	районы

	
	селитебный
	производственный
	производственно-селитебный
	сельскохозяйственный

	Техногенные показатели
	

	 площадь жилых кварталов, расположенных в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения
	5
	1
	3
	1

	площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения
	5
	1
	3
	4

	дорожная сеть
	4
	1
	3
	3

	Природно-антропогенные показатели
	

	площадь зеленых насаждений
	5
	2
	4
	2

	площадь коллективных садов и огородов
	5
	1
	4
	5

	площадь водных объектов
	5
	1
	3
	2

	ограничения по рельефу
	5
	5
	5
	5

	леса
	5
	2
	5
	3

	Пашни, пастбища, луга
	1
	1
	1
	5


Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1.

Для районирования территории г. Нижнекамска была наложена сетка с размером квадратов 2*2 км, затем каждый район анализировался отдельно по показателям (таблица 45). На основе анализа вышеперечисленных показателей условно выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале (таблицы 46, 47).

Расчет комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм представлен ниже.

1. В каждом районе определяется площадь различных видов территорий (факторы воздействия), найденная площадь умножается на весовой коэффициент.

2. Производится сравнение экологической ситуации в районах по показателям одноименных территорий (по конкретному фактору) по пятибалльной шкале (сравнение осуществляется независимо по территориям различного функционального назначения). Разница между максимальным и минимальным значениями показателей, разделенная на 5, позволяет определить шаговое значение:

(max – min)/ 5

3. Каждому виду территорий присваивается определенный балл по пятибалльной системе.

4. Далее вычисляется средний балл для каждого района путем суммирования балльных оценок отдельно по техногенным и природно-антропогенным показателям и деления полученных значений на количество рассматриваемых показателей.

5. На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка в каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых значений на 5 групп по баллам вышеуказанной методики:

5 баллов – благоприятная экологическая обстановка;

4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка;

3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка;

2 балла – критическая экологическая обстановка;

1 балл – кризисная экологическая обстановка.

Результаты комплексной оценки по техногенным и природно-антропогенным показателям представлены в графическом виде на 2 карта-схемах, выполненных в масштабе 1:10000.

На следующем этапе была разработана схема конфликтов г. Нижнекамска, созданная на примере формирования территориальных комплексных схем охраны природы (ТерКСОП). Основная цель ТерКСОП – определение и территориальная привязка природоохранных мероприятий. Оценка и анализ конфликтов – отрицательных последствий взаимодействия между природопользователями - происходит на этапе анализа существующего состояния и выявления проблем охраны ОС (Территориальные комплексные схемы, 1986).

Основными конфликтами, свойственными территории г. Нижнекамска, являются жилая застройка и образовательные учреждения, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных, коммунально-складских, транспортно-коммуникационных объектов и территорий специального назначения; объекты озеленения общего пользования и коллективные сады, расположенные в санитарно-защитных зонах; скотомогильники, опасные инженерно-геологические процессы и т.п. Конфликты были отображены в виде ареалов и внемасштабных значков на схеме, выполненной в масштабе 1:10000.

Таблица 46
Комплексная оценка территории г. Нижнекамска  по техногенным и природно-антропогенным показателям
(количественная оценка, га)
	Показатель
	1 (С)
	2(С)
	3(С/х)
	4 (С)
	5 (С)
	6 (П)
	7 (С/Х)
	8 (П/С)
	9 (П)
	10 (С/Х)
	11 (П)

	площадь жилых кварталов, расположенных в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения
	0
	0
	0
	255,5
	295,5
	2,1
	15,9
	138
	2,1
	0
	0

	площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения
	0
	0
	1,6
	0
	69,5
	17,3
	0
	213
	89,2
	120,4
	29

	дорожная сеть
	66,4
	148
	24,3
	82
	128
	3,8
	20,4
	183
	13,1
	0
	2,6

	площадь зеленых насаждений
	0
	0
	0
	75
	121
	14,4
	0
	55,6
	0
	0
	0

	площадь коллективных садов и огородов
	0
	0
	0
	0
	0
	11,7
	0
	0
	159,2
	1223
	244,9

	площадь водных объектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ограничения по рельефу
	0
	0
	108,5
	0
	266,5
	280
	0
	0
	354
	385,5
	39,1

	леса
	1011,5
	340
	33,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пашни, пастбища, луга
	51,4
	35
	1342
	103,6
	26,5
	29,6
	1607
	7,4
	15
	0
	184,5


	Показатель
	12 (П)
	13(С/Х
	14(С)
	15 (П/С)
	16(П)
	17 (П)
	18(П)
	19 (П)
	20(П)
	21 (П)
	22(С/Х)

	площадь жилых кварталов, расположенных в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения
	0
	0
	472
	47,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения
	124,2
	109,2
	0
	150
	214,2
	165,9
	400,5
	400
	400
	130,6
	143,2

	дорожная сеть
	0
	0
	35,2
	21
	5
	10
	0
	0
	0
	0
	24,6

	площадь зеленых насаждений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	площадь коллективных садов и огородов
	0
	0
	265
	20
	17,4
	55,3
	0
	0
	0
	0
	0

	площадь водных объектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,8

	ограничения по рельефу
	378,5
	179
	239
	125
	0
	135,5
	0
	0
	0
	0
	580,5

	леса
	0
	0
	0
	0
	0
	163
	48,8
	0
	0
	231,4
	109,8

	Пашни, пастбища,луга
	174,5
	1546
	11,7
	6,6
	0
	12,7
	0
	0
	0
	0
	509,5


	Показатель
	23 (П)
	24(С/х
	25(П)
	26(П)
	27(П)
	28 (П)
	29(П)
	30 (П)

	площадь жилых кварталов, расположенных в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения
	14,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения
	172
	67,2
	143,7
	360
	177,7
	164,8
	156,5
	34,5

	дорожная сеть
	12,5
	0
	15
	10
	5
	7
	8
	6,5

	площадь зеленых насаждений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	площадь коллективных садов и огородов
	0
	111,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	площадь водных объектов
	0
	0
	0
	0
	6,7
	0
	4,2
	14,7

	ограничения по рельефу
	15
	220
	0
	0
	124
	0
	176
	134,5

	леса
	155
	366
	288,2
	30
	177,4
	439,2
	176
	235,8

	Пашни, пастбища,луга
	0
	685
	0
	0
	0
	0
	0
	59,7


* Примечание:

П - производственный район;

С - селитебный район;

П/С – производственно-селитебный район;

С/х – сельскохозяйственный район.
Таблица 47
Комплексная оценка территории г. Нижнекамска  по техногенным показателям

(качественная оценка, баллы)

	Показатель
	1 (С)
	2(С)
	3(С/х)
	4 (С)
	5 (С)
	6 (П)
	7 (С/Х)
	8 (П/С)
	9 (П)
	10 (С/Х)
	11 (П)

	Жилье в СЗЗ
	5
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	Пром.территории
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	4
	4
	5

	Дорожная сеть
	4
	1
	5
	3
	2
	5
	5
	1
	5
	5
	5

	Средний балл
	4,6
	3,6
	5
	3,6
	3
	5
	5
	2,6
	4,6
	4,6
	5

	итог
	5
	3
	5
	3
	1
	5
	5
	1
	5
	5
	5


	Показатель
	12 (П)
	13(С/Х
	14(С)
	15 (П/С)
	16(П)
	17 (П)
	18(П)
	19 (П)
	20(П)
	21 (П)
	22(С/Х)

	Жилье в СЗЗ
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Пром.территории
	4
	4
	5
	4
	4
	3
	1
	1
	1
	4
	4

	Дорожная сеть
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Средний балл
	4,6
	4,6
	3,6
	4,6
	4,6
	4,3
	3,6
	3,6
	3,6
	4,6
	4,6

	итог
	5
	5
	3
	5
	5
	4
	3
	3
	3
	5
	5


	Показатель
	23 (П)
	24(С/х
	25(П)
	26(П)
	27(П)
	28 (П)
	29(П)
	30 (П)

	Жилье в СЗЗ
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Пром.территории
	3
	5
	4
	1
	3
	3
	4
	5

	Дорожная сеть
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Средний балл
	4,3
	5
	4,6
	3,6
	4,3
	4,3
	4,6
	5

	итог
	4
	5
	5
	3
	4
	4
	5
	5


Таблица 48
Комплексная оценка территории г. Нижнекамска  по природно-антропогенным показателям

(качественная оценка, баллы)

	Показатель
	1 (С)
	2(С)
	3(С/х)
	4 (С)
	5 (С)
	6 (П)
	7 (С/Х)
	8 (П/С)
	9 (П)
	10 (С/Х)
	11 (П)

	Зеленые насаждения
	1
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	3
	1
	1
	1

	Коллективные сады
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2

	водные объекты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	огран. по рельефу
	5
	5
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	1
	4

	Леса
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Пашни, пастбища, луга
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1

	Средний балл
	2,3
	1,8
	2,3
	2,1
	2
	1,1
	2,3
	2
	1,5
	1,6
	1,6

	итог
	5
	3
	5
	5
	4
	1
	5
	4
	2
	3
	3


	Показатель
	12 (П)
	13(С/Х
	14(С)
	15 (П/С)
	16(П)
	17 (П)
	18(П)
	19 (П)
	20(П)
	21 (П)
	22(С/Х)

	Зеленые насаждения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Коллективные сады
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	водные объекты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	огран. по рельефу 
	2
	4
	1
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	1

	Леса
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1

	Пашни, пастбища,луга
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	Средний балл
	1,1
	2,1
	1,1
	1,5
	1,6
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	1,8
	1,6

	итог
	1
	4
	1
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3


	Показатель
	23 (П)
	24 (С/х
	25(П)
	26(П)
	27(П)
	28 (П)
	29(П)
	30 (П)

	Зеленые насаждения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Коллективные сады
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	водные объекты
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	5

	огран. по рельефу
	5
	2
	5
	5
	4
	5
	3
	3

	Леса
	1
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	2

	Пашни, пастбища,луга
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средний балл
	1,6
	1,6
	1,8
	1,6
	1,6
	2
	1,5
	2,1

	итог
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	5


Анализ полученных результатов

По результатам анализа схемы конфликтов г. Нижнекамска, на сегодняшний день на территории города существенная часть жилой застройки расположена в санитарно-защитных зонах производственных, коммунально-складских объектов и скотомогильников.

Общая площадь жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов, составляет 130061,8 м2, численность населения - 6779 чел. Также в санитарно-защитных зонах двух сибиреязвенных скотомогильников располагается жилая застройка общей площадью 461451,5 м2 с численностью проживающих 19103 человек. 

Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в городе – модернизации, совершенствовании используемых технологий на предприятиях либо выносе предприятий с существующего местоположения; выносе жилой застройки за пределы санитарно-защитных зон производственных объектов, проведении комплекса мероприятий по обеспечению технической безопасности скотомогильников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон.

По итоговым результатам комплексной оценки на территории г. Нижнекамска были выделены следующие районы по природно-антропогенным и техногенным показателям: 

По техногенным показателям:
· Благоприятная экологическая обстановка – районы № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 30;

· Критическая экологическая обстановка – районы № 2, 4, 14, 18, 19, 20, 26;

· Кризисная экологическая обстановка – районы № 5, 8;

· Удовлетворительная экологическая обстановка – районы № 17 ,23, 27, 28.
По природно-антропогенным показателям:
· Благоприятная экологическая обстановка – районы № 1, 3, 4, 7, 29, 30;
· Условно благоприятная экологическая обстановка – район № 5, 8, 13, 28;

· Удовлетворительная экологическая обстановка – районы № 2, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

· Критическая экологическая обстановка – районы № 9, 15, 17;

· Кризисная экологическая обстановка – районы № 6, 12, 14.

4.9. Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. (ред. от 31 декабря 2005 г.)  к зонам с особыми условиями использования территории относятся  охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Градостроительным кодексом РФ (2004 г.), Водным кодексом Российской Федерации (2006 г.), Лесным кодексом Российской Федерации (2006 г.) и др. установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских поселений и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

4.9.1. Санитарно-защитные зоны

В г. Нижнекамске расположены производственные и сельскохозяйственные предприятия, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны (см. приложение и том 8 «Графические материалы», схему зон с особыми условиями использования). 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон составляют:

· для предприятий первого класса – 1000 м;

· для предприятий второго класса –   500 м;

· для предприятий третьего класса –  300 м;

· для предприятий четвертого класса – 100 м;

· для предприятий пятого класса – 50 м.

По данным, представленным Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района, санитарно-защитная зона ОАО «Нижнекамскнефтехим» составляет 5 км. 
Таблица 49

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Санитарно-защитная зона производственных и иных объектов
	Не допускается размещение:

· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора​тории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со​оружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

	Санитарно-защитная зона скотомогильников
	В СЗЗ скотомогильника запрещается размещение:

· жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) в пределах 1000 м;

· скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м;

· автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в пределах 50-300 м.

*Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод  химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения.
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов

(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.)

(Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  Л.П. Гульченко)


4.9.2. Водохранные зоны

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса Российской Федерации  водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до 10 км - в размере 50 м;

· от 10 до 50 км - в размере 100 м;

· от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 
Водоохранные зоны для поверхностных водных объектов в г. Нижнекамске следующие: р. Кама -200 м, р. Омшанка – 50 м, о. Соболековское – 50 м, о. Каракуль – 50 м, о. Подборное – 50 м, о. Долгое – 50 м и о. Плоское – 50 м.
Таблица 50
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Водоохранная зона
	В границах ВОЗ запрещается:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области ООС.
	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ


	Прибрежная защитная полоса
	 В границах ПЗП наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
	


4.9.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

На территории г. Нижнекамска располагаются подземные источники водоснабжения, от которых устанавливаются пояса санитарной охраны, на использование территории которых также накладываются ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 51
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
	В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются:

*посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

*Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается:

*Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании  с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора).

*закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;

*размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод .

*размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

*применение удобрений и ядохимикатов;

*рубка леса главного пользования

В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

 
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г.

	Санитарно-защитная полоса водовода
	В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий
	


4.9.4. Леса

Леса, расположенные в пределах г. Нижнекамска, представлены следующими категориями: 
1.защитные леса:

· защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

· леса, расположенные в лесостепной зоне;

· зеленые зоны;

· лесопарковые зоны.

2. эксплуатационные леса. 
Таблица 52
	№п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Защитные леса 
	Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

	2
	Зеленые и лесопарковые зоны
	В  лесопарковых зонах запрещается:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

В зеленых зонах запрещается:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

4) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.
	

	2
	Эксплуатационные леса
	В эксплуатационных лесах допускается: 

1. заготовка древесины;

2. заготовка живицы;

3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5. ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6. ведение сельского хозяйства;

7. осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8. осуществление рекреационной деятельности;

9. создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11. выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13. строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14. переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15. осуществление религиозной деятельности;

16. использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.
	


5. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, условий жизнедеятельности в результате реализации 

положений генерального плана 

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды на территории г. Нижнекамска. Улучшение экологической обстановки, создание максимально комфортных условий отдыха и проживания населения будут являться условием устойчивого социально-экономического и экологического развития рассматриваемой территории.

5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана
В период строительства основное негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха будет обусловлено, в первую очередь, работой автотранспорта и дорожной спецтехники: самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и др. При устройстве отдельных сооружений возможно использование дизельных компрессоров, сварочных агрегатов и т.д. Поскольку строительные работы непродолжительны по времени, значимого воздействия на качество атмосферного воздуха, установленное действующими гигиеническими нормативами, не ожидается.

Предлагаемые объекты строительства на территории г. Нижнекамска не являются промышленными предприятиями, а, следовательно, их эксплуатация не приведет к выбросам загрязняющих веществ, специфичных для какой-либо производственной отрасли. Также необходимо отметить, что в генеральном плане выделены участки под развитие промышленности 3, 4 и 5 класса опасности. При размещении промышленных объектов необходимо учитывать санитарно-защитную зону до жилой застройки.

После завершения строительства основными источниками выбросов в атмосферный воздух останется автотранспорт (двигатели работающих автомобилей).

В период ведения строительных работ воздействие на поверхностные воды будет, прежде всего, связано с загрязнением бассейнов рек взвешенными веществами, поступающими с поверхностным стоком в результате проведения земляных работ. Наибольшая интенсивность этих процессов возможна в период весеннего снеготаяния, однако, это загрязнение можно оценить как незначительное из-за значительной удаленности участка проектирования от водных объектов и кратковременности поступления загрязнений, ограниченных периодом интенсивного весеннего таяния снега. 

Нарушение естественной поверхности территории, вызванное строительной деятельностью, также будет способствовать увеличению площади инфильтрации атмосферных осадков, что, в свою очередь, может привести к загрязнению подземных вод рядом загрязняющих веществ.

Шумовое и вибрационное воздействие на территорию проектирования в период строительства будет обусловлено работой строительной техники и непосредственно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и разгрузке строительных материалов. Перед началом строительства необходимо проведения расчетов по шумовому воздействию, а также натурных измерений непосредственно при застройке.

Кратковременность проведения строительных работ также позволяет сделать вывод об их незначительном влиянии на уровень шума в жилых зонах. Вибрационное воздействие, с учетом его интенсивного поглощения (1 дБ/м), не будет проявляться уже на расстоянии нескольких десятков метров от места строительства.

При эксплуатации объектов, расположенных на территории города, не прогнозируется использование какого-либо оборудования, способного вызвать существенное вибрационное воздействие. Вибрация в данный период будет обусловлена эксплуатацией инженерно-технического оборудования зданий, бытовых приборов, холодильного оборудования и т.д. Все данное оборудование должно соответствовать нормам вибрационной безопасности, изложенным в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Выезды с автостоянок и проезды по внутриквартальной территории легковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не превышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Таким образом, эксплуатация автостоянок и внутриквартальных дорог не приведет к увеличению шумовых нагрузок выше ПДУ, тем более что воздействие от них будет носить дискретный характер (в основном только утренние и вечерние часы – периоды максимального движения автотранспорта).

Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации) с последующим проведением натурных исследований и измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.6.). 
В период строительства причин для изменения радиационной обстановки нет, поскольку технологией проведения строительных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов. В период эксплуатации деятельность объектов, планируемых к размещению на территории проектирования, также не повлияет на радиационную обстановку. Электромагнитные излучения будут обусловлены работой разнообразной строительной техники, электромагнитные излучения от которой регламентируются соответствующей документацией.

При проведении строительных работ негативное воздействие на почвенный покров может быть обусловлено попаданием образующихся при этом строительных отходов и бытового мусора. Во избежание этого предлагаемый комплекс природоохранных мероприятий позволит исключить попадание отходов на прилегающий почвенный покров. 

В соответствии с существующими санитарно-экологическими требованиями временное хранение строительных отходов запланировано в местах их основного образования, т.е. на участках, непосредственно прилегающих к объекту строительства, что позволит максимально сократить площадь нарушаемых земель. Поскольку строительство будет вестись постадийно (одновременно будет строиться только часть из запланированных сооружений), общее количество единовременно хранящихся отходов составит незначительную величину, что предотвратит необходимость увеличения мест временного хранения отходов как в количественном, так и в площадном отношении.

Большинство видов образующихся строительных отходов будут инертными по отношению к компонентам окружающей среды (бой кирпича, отходы бетона, отходы ПГС и пр.). Следовательно, их негативное воздействие на окружающую среду может выражаться только с точки зрения возможности захламления территории, поэтому в данный период основное внимание должно быть уделено как предотвращению такой возможности, так и своевременной утилизации отходов с последующим благоустройством мест временного хранения по окончании строительства.

Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может сопровождаться в первую очередь:

· нарушением почвенного покрова в ходе проведения работ по ремонту внутренних трубопроводных систем (в первую очередь системы водопотребления и водоотведения);

· загрязнением и захламлением отходами, образующимися в результате эксплуатации объектов;

· выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Планируемое благоустройство города будет способствовать улучшению экологического состояния рассматриваемой территории. Тем не менее, как в период строительства, так и в период эксплуатации объектов, расположенных на территории города, растительный покров будет испытывать значительное воздействие. В период строительства это воздействие будет выражено в уничтожении растительности на площадках размещения отдельных объектов в результате их расчистки под строительство зданий, сооружений. В период эксплуатации оказываемое воздействие будет сведено, главным образом, к рекреационному использованию территории.

Воздействие на здоровье населения в периоды строительства будет связано: 

· с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники;

· с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в почвенном покрове;

· с организацией свалок строительного мусора;

· с физическими факторами воздействия (шумы, вибрация, ЭМИ, радиационная обстановка).

6.Мероприятия по оптимизации экологической ситуации на 

территории г. Нижнекамска
6.1.  Архитектурно-планировочные мероприятия

Анализ экологической ситуации, складывающейся на территории 
г. Нижнекамска, требует принятия планировочных, технологических и организационно-административных мероприятий по защите городской среды от негативного воздействия производственных объектов и опасных природных процессов. 

Генеральным планом разработаны мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства на промышленных предприятиях и коммунально-складских объектах, направленные на разрешение конфликтов, связанных с нарушениями режима использования территории в зонах действия экологических ограничений (таблица 53).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, установленный в соответствии санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на окружающую среду и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Кроме того, санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Таблица 53
Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских предприятий и объектов,, намеченных генеральным планом г. Нижнекамска

	
	Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на жилую застройку
	размер

СЗЗ
	Предлагаемые варианты мероприятий
	Сроки

реализации

	Мероприятия по промышленным территориям

	
	ГУП "Нижнекамское коммунальное унитарное ПАТП-2"
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2015

	
	ОАО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие №1"
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2015

	
	ГУП «Горэлектротранспорт»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 40 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2025

	
	ООО «Нижнекамскнефтехим»

Кирпичный завод

(в районе пос. Строителей)


	
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	

	
	ИП Гималтдинов Р.К.
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 30 м (Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2015

	
	ГУП Предприятие электрических и тепловых сетей
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 150 м (Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2015

	
	ООО «Водолей»
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 м (Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2015

	
	ООО «Нижнекамский кирпичный завод»
	300
	Перефункционирование территории предприятия. (Резерв территории для размещения предприятий 4-5 класса опасности).
	2015

	
	ООО «Нижнекамскнефтехим»
	5000
	Перефункционирование часть территории жилой застройки в микр. 9 и 10 в производственно деловую зону. Объекты в данной зоне следует размещать не выше 4-5 класса опасности, санитарно-защитные зоны которых не должны превышать границы санитарно-защитной зоны от ООО «Нижнекамскнефтехим».
	2025

	
	АЗС ООО «Ойл-инфо»
	100
	Перефункционирование территории объекта с последующим размещением учреждения здравоохранения (ул. Ахтубинская).
	2015

	
	ООО «Кампласт»
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 150 м (Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2025

	
	ОАО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие №1"
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50-80 м (Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2025

	
	ООО НПФ «Химотех»
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до жилой застройки (Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2025

	
	ООО «НК – РТИ –Сервис»
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до жилой застройки (Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*.
	2025

	
	ООО «Бахетле-Агро»
	500
	Прекращение обработки пестицидами и агрохимикатами (в том числе авиационном способом).
	2015

	
	ООО «Нижнекамскнефтехим»

Очистные сооружения

(в районе н.п. Нижнее Афанасово)


	500
	Перефункционирование части территории жилой застройки, пос. Нижнее Афанасово, располагающейся в санитарно-защитной зоне очистных сооружений.

Оптимизация производства: модернизация очистных сооружений с целью локализации неприятных запахов и использование данных очистных сооружений только для коммунально-бытовых стоков.

Размещение новых очистных сооружений для промышленных стоков в промышленной зоне. 
	2025

	
	ОАО «Татарстан - сэтэ»
	
	Перефункционирование территорий предприятий.

На освобождаемых территориях рекомендуется организовать резервные участки для размещения предприятий 3, 4, 5 классов  опасности, за исключением объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Резерв территории для размещения выносимых из санитарно-защитной зоны пищевых производств предусмотрен на территориях в юго-западном направлении от города между проектной объездной автодорогой и лесопарком.
	2025

	
	ОАО «Нижнекамский молочный комбинат»
	100
	
	

	
	СГК «Кама Хлебокомбинат»
	50
	
	

	
	ЗАО «Комбинат молочной продукции Эдельвейс»
	100
	
	

	
	ООО «Нижнекамское мясоперерабатывающее предприятие»
	300
	
	

	
	ООО «Нижнекамскнефтехим»
	5000
	Поселки Алань, Прости и часть территории поселков Мартыш и Иштеряково, а также коллективные сады располагаются в санитарно-защитной зоне ООО «Нижнекамскнефтехим». Мероприятия по данным территориям предлагается разработать после утверждения проекта обоснования санитарно-защитной зоны ООО «Нижнекамскнефтехим».
	2025

	
	Сибиреязвенный скотомогильник

(36-ой микрорайон в зоне коттеджей)
	1000
	Перефункционирование территории жилой застройки в 500-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника. Организация озелененных территорий специального назначения.
	2025

	
	Сибиреязвенный скотомогильник

(ул. Школьный бульвар)
	1000
	Перефункционирование территории жилой застройки и части территории больницы в 500-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника. Организация озелененных территорий специального назначения.
	2025

	Организация зон с особыми условиями использования территории от скотомогильников

(территории, градостроительное развитие которых возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности)

	
	Сибиреязвенный скотомогильник

(36-ой микрорайон в зоне коттеджей)
	1000
	Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекции сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника. В случае нереализации мероприятий проектом предлагается вынос жилой и общественной застройки, а также части территории больницы  расположенной в диапазоне санитарно-защитной зоны 500-1000 м от скотомогильника.
	2025

	
	Сибиреязвенный скотомогильник

(ул. Школьный бульвар)
	1000
	Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекции сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника. В случае нереализации мероприятий проектом предлагается вынос жилой и общественной застройки, а также коллективных садов расположенных в диапазоне санитарно-защитной зоны  500-1000 м от скотомогильника.
	2025

	Также в зону с особыми условиями использования территории включены

1. предприятия, не связанные с пищевой отраслью промышленности, расположенные в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Для определения возможности сохранения производственных объектов на территории санитарно-защитной зоны необходимо проведение лабораторных исследований почвы и грунтовых вод на химические вещества и спорообразующие возбудители сибирской язвы в аккредитованных лабораториях, и с полученными результатами обратиться в Управление Роспотрбнадзора по РТ;

2. жилая и общественная застройка, расположенная в первом ярусе санитарно-защитных зон (500-1000 метров) скотомогильников. Сохранение существующих объектов, как и проведение новых строительных работ, невозможно без подтверждения сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников. Без проведения специальных мероприятий сохранение жилой застройки, а также производственных объектов сельскохозяйственного профиля, расположенных в первом ярусе санитарно-защитных зон (500-1000 метров) скотомогильников, будет невозможно;

3. жилая и общественная застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах реорганизуемых предприятий. Предприятия должны обосновать меньшие размеры санитарно-защитных зон расчетами при разработке проектов обоснования размеров санитарно-защитных зон. Определить границы производственной зоны, в которой могут находиться предприятия со своими санитарно-защитными зонами. В случае нереализации мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон проектами предлагается осуществить перефункционирование жилой территории. До реализации мероприятий необходимо осуществлять компенсационные мероприятия на территории жилой и общественной застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах.


*Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны:

· уменьшение мощности, изменения состава, перепрофилирование производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

· внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже;

· внедрение эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на окружающую среду;
· установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников.
Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах до реализации мероприятий, намеченных генеральным планом г. Нижнекамска, необходимо проведение социально-ориентированных компенсационных мероприятий и системы обеспечения страховой защиты, включающей:

· экологическое страхование;

· страхование гражданской ответственности в связи с нанесением ущерба здоровью населения и окружающей среде при выполнении работ;

· добровольное медицинское страхование населения. 

Варианты компенсационных мероприятий:

· социально-экономические и жилищные компенсации;

· медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

· медико-экологическая реабилитация детского населения;

· наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах.

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В соответствии со статьей 18 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков.

Целью страхования ответственности за вред, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, является защита интересов хозяйствующих субъектов в связи с их обязательствами по возмещению вреда природной среде, вреда жизни и здоровью граждан, причиненному негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, а также создание условий для предупреждения возникновения загрязнения окружающей среды и ликвидации его последствий, посредством использования механизма страховой защиты (проект Федерального закона «Об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности»).

Согласно статье 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001, № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 44, статья 4147) о возмещении убытков при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в случае ограничения прав собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и ухудшения качества их земель: убытки возмещает либо государство, либо те организации и граждане, деятельность которых повлекла ухудшение земель или потребовала установления защитных, охранных, санитарных зон с особым режимом использования земель.

6.2. Мероприятия по благоустройству территории

Мероприятия по благоустройству территорий разработаны в соответствии с инженерно–геологическими условиями осваиваемой территории с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории города, принятых в генеральном плане.

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод

Территория г. Нижнекамска располагается в зоне развития просадочных грунтов. В связи с этим при строительстве новой застройки необходимо провести комплексное инженерно-геологическое обследование данной территории.

Учитывая высокое стояние уровня грунтовых вод на участке существующей жилой застройки (мкр.13, 14, 9, кв.9А, кв.7, кв.36А, мкр.36), осушение городской территории намечается путем устройства дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, организацией поверхностного стока и благоустройством территории. Проектом предлагается систематический дренаж, предназначенный для осушения сравнительно больших территорий с высоким уровнем стояния подземных вод. Сброс дренажных вод осуществляется в ливневую канализацию.

Дренажные системы необходимо уложить вдоль основных улиц с естественным уклоном в сторону Омшанского оврага. Внутриквартальный дренаж выполняется по свободным территориям с выходом на основные магистральные улицы. 

Благоустройство оврагов

Основным мероприятием в борьбе с овражной эрозией является тщательная организация поверхностного стока в зоне развития оврагов.

На приовражных полосах при проведении работ по вертикальной планировке следует создавать уклоны поверхности от бровок оврага.

Предлагаемая схема водоотвода на приовражной территории решена из условия отрегулирования поверхностного стока и обеспечения сброса воды по специальным водоотводным устройствам. Также следует укрепить склоны оврагов зелеными насаждениями. 

Мероприятия по борьбе с просадочными грунтами

По условиям распространения просадочных грунтов территория, предлагаемая генеральным планом под развитие жилищного строительства, является пригодной для застройки. Однако на последующих стадиях проектирования необходимо учесть развитие просадочных грунтов на территории г. Нижнекамска и проводить комплексное инженерно-геологическое обследование грунтов на участках нового строительства.

Организация пляжа

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрена организация городской пляжной зоны в границах береговой полосы р. Кама. Площадь проектируемого пляжа составит 2,72 га (в т.ч. подводная часть шириной 20 м.)

При организации пляжа необходимо провести работы по вертикальной планировке и песчаной подсыпке по всей территории пляжа.

Также одним из мероприятий генерального плана является освоение территории острова Песчаный. Предлагается создать зону отдыха с устройством пляжа в бухте западной части острова. 

В состав мероприятий по благоустройству данной территории входят расчистка береговой полосы и акватории, прилегающей к пляжу, от растительности, песчаная подсыпка по всей территории пляжа. Ширина пляжа острова принята 50 м, длина - 100 м.

6.3. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории г. Нижнекамска генеральным планом предлагается комплекс планировочных, технологических и организационно-административных мероприятий.

Планировочные мероприятия предусматривают оптимальное расположение предприятий и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветров. В Нижнекамске преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Территориальное развитие города предлагается в юго-западном и северо-западном направлениях, с наветренной стороны по отношению к основной производственной зоне.

Генеральным планом также предлагается  проведение мероприятий по перефункционированию и оптимизации производства на ряде промышленных и коммунально-складских объектов, и перефункционированию жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, по мере физического износа (таблица 53).

Инженерно-технические и технологические мероприятия включают:

· реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование производства на экологически чистое;

· совершенствование системы очистки выбросов от предприятий;

· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

· осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо.

Основными организационно-административными мероприятиями в области охраны атмосферного воздуха являются:

· разработка проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

· установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

· выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ;

· развитие сети стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы на границе санитарно-защитных зон, вдоль основных дорог и в жилых массивах г. Нижнекамск. 

6.4. Мероприятия по охране поверхностных вод

В связи с близостью расположения г. Нижнекамска к акватории р. Кама генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите поверхностных вод:

· соблюдение режима использования водоохранных зон (согласно Водному кодексу Российской Федерации водоохранная зона р. Кама составляет 200 м); 
· централизованное канализование жилых домов и благоустройство территории города;

· озеленение прибрежной части и создание рекреационной зоны;

· внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, утилизация отходов производства, обеспечение очистки промышленных, хозяйственно-бытовых стоков, строительство новых и увеличение производительности существующих локальных очистных сооружений.

6.5. Мероприятия по охране подземных вод

Для предотвращения загрязнения подземных вод приняты следующие мероприятия:

· организация поверхностного стока на всей территории города с учетом рельефа и назначением используемой территории;

· систематический дренаж, предназначенный для осушения сравнительно больших территорий с высоким уровнем горизонта подземных вод. Сброс дренажных вод осуществляется в ливневую канализацию;

· разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения г. Нижнекамска в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и соблюдение установленных режимов в них;
· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

6.6. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова и защите территории от загрязнения отходами

По защите почв от загрязнения и эрозионных процессов в генеральном плане г. Нижнекамска рекомендуется проведение следующих мероприятий:

· тщательная организация поверхностного стока в зоне развития овражных процессов;

· создание уклонов поверхности от бровок оврагов на приовражных полосах при проведении работ по вертикальной планировке;

· проведение инженерных работ по укреплению склонов (путем посадки трав и деревьев);

· планирование производства строительных работ без нарушения условий поверхностного стока и загрязнения, засорения и истощения;

· рекультивация земель после перефункционирования территорий предприятий с проведением лабораторных исследований;

· отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Согласно нормам накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*) в среднем на территории г. Нижнекамска необходимо установить 1628-4884 контейнеров на первую очередь и 1725-5120 контейнеров на расчетный срок (табл. 54).
Таблица 54
Санитарная очистка территории 

	Очередь строительства
	Численность населения, тыс. чел
	Кол-во тв. быт. отходов в год, м3/год
	Кол-во тв. быт. отходов в сут., л
	Кол-во контейнеров, летний период
	Кол-во контейнеров, зимний период

	Первая очередь
	237,710
	356565
	976890,41
	1628
	4884

	Расчетный срок
	249,214
	377821
	1035126,02
	1725
	5120


* Емкость стандартного контейнера 0,75 м3.

На территории г. Нижнекамска необходимо также предусмотреть:

· организацию базы уборочного транспорта;

· очистку улиц от снега с вывозом из районов застройки на территорию снежной свалки (точное местоположение снежной свалки необходимо согласовать с ТО Управления Роспотребнадзора в Нижнекамском м.р. и г. Нижнекамске);

· надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

6.7. Шумозащитные мероприятия

Выезды с автостоянок и проезды по внутриквартальной территории легковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не превышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Таким образом, эксплуатация автостоянок и внутриквартальных дорог не приведет к увеличению шумовых нагрузок выше предельно-допустимого уровня, тем более что воздействие от них будет носить дискретный характер (в основном только в утренние и вечерние часы – периоды максимального движения автотранспорта). 

В современном градостроительстве накоплен обширный комплекс архитектурно-планировочных методов снижения уровня шума в жилой застройке. К их числу относятся приемы, способствующие как снижению шума, так и повышению звукоизолирующей способности ограждающих конструкций.

Основными мероприятиями, позволяющими защитить от негативного шумового воздействия жилую застройку, являются:

· звукоизоляция окон;

· применение звукоизоляционных ограждающих конструкций;

· создание шумозащитного озеленения.

Высокая звукоизолирующая способность современных оконных конструкций (снижение эквивалентного уровня звука на 23-45 дБА в зависимости от конструкции окна) обеспечивается специальным акустическим двойным и даже тройным остеклением с уплотнением притворов, введением звукопоглощения по контуру в межоконном пространстве, увеличением толщины воздушного промежутка. Благодаря использованию таких оконных конструкций в помещениях достигается акустический комфорт. Использование окон с усиленной звукоизоляцией важно как для жилых домов, так и для самих объектов-источников шума.

Также возможно применение специальных акустических экранов, снижающих шум на пути от источника до защищаемого объекта.

Принцип работы акустического экрана основан на создании зоны звуковой тени за ним в результате частичного отражения звука от его поверхности. Звукоизолирующая эффективность экранов может достигать 16-19 дБА.

В качестве экранов проектом предлагаются здания, в помещениях которых допускаются уровни звука более 50 дБА, жилые здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций, жилые здания, в которых со стороны источников шума расположены окна подсобных помещений и одной жилой комнаты трехкомнатных квартир и квартир с большим числом комнат. 

Поскольку лиственный покров в нашей полосе сохраняется 4-5 месяцев в году, зеленый барьер не может являться решающим средством защиты. Звукоизолирующая эффективность зеленых насаждений составляет 4-12 дБА в зависимости от ширины посадки 10-30 м.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в поселениях и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

6.8.  Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировочной ситуации, в генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

· проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

· организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач;

· расчет и установление санитарно-защитных зон от источников электромагнитного излучения радиочастотного диапазона.

6.9. Мероприятия по защите населения от радиации

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки к расчетному сроку генерального плана не ожидается. Однако при выборе участков под строительство жилых домов, объектов образования и воспитания, а также объектов общественно-делового назначения в г. Нижнекамске в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

6.10. Формирование природно-экологического каркаса территории

Создание устойчиво развивающихся городов, населенных пунктов и их агломераций основывается на разработке природно-экологических каркасов. 

Формирование природного каркаса городов и окружающих их территорий осуществляется в виде территориально непрерывной системы природных и озелененных территорий, на базе гидрографической сети и природно-заповедных объектов, с расчленением городской застройки, с выделением за ее пределами зеленых поясов и обширных «природных зон». Территориальное развитие природного каркаса в городе, его природном окружении достигается путем расширения сети «зеленых связей», протяженных элементов этой системы – озелененных пешеходных дорог, прогулочных троп, велосипедных трасс (в виде самостоятельной инфраструктуры) с их территориальной привязкой к ООПТ; формированием экологических «осей» с учетом ландшафтных доминант; созданием защитных полос (ветро-, газо-, шумозащита) специальной структуры насаждений, а также водоохранных зон по берегам рек и водоемов (Москва-Париж…, 1997).

Экологический каркас – это вся совокупность геосистем в пределах какой-либо территории, выполняющих специфические экологические функции. Элементы экологического каркаса расценивают как логическое продолжение природного каркаса города (Маслов, 2002). 

В структуре природно-экологического каркаса г. Нижнекамска следующие территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций:

· ядра;

· прочие ключевые территории;

· экологические коридоры (природные, природно-антропогенные и антропогенные);

· буферные зоны.

Ядра природно-экологического каркаса (р. Кама) выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия на региональном уровне. 

Ключевые территории обеспечивают стабильность природной среды за счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем. Эти территории характеризуются относительно обедненным разнообразием биоты, имеют меньшую, по сравнению с ядрами, площадь, включают в себя территорию лесопарка, который вытянут вдоль города с юга на север.

Экологические коридоры связывают между собой ядра, ключевые и буферные территории в единую систему природных пространств, благодаря чему осуществляется биологический обмен между экосистемами различного уровня и обеспечивается целостность всей системы природно-экологического каркаса.

Экологические коридоры представлены территориями природного, природно-антропогенного и антропогенного характера. Они выполняют главным образом транзитные и защитные функции.

Природными коридорами являются реки, природно-антропогенными – озеленение водоохранных зон и оврагов, антропогенными – озеленение улиц и автомагистралей. 

Буферные зоны природно-экологического каркаса представляют собой все остальные озелененные территории г. Нижнекамска и прилегающих площадей (леса, парки, скверы, бульвары, озеленение CЗЗ, коллективные сады). Буферные зоны и экологические коридоры непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают значительные антропогенные нагрузки, что приводит к утрате и деградации природной среды.

В целом следует отметить, что экологическое равновесие может быть достигнуто при оптимальном соотношении интенсивно эксплуатируемых, экстенсивно используемых и особо охраняемых территорий (Основные направления…, 2003). 

Система зеленых насаждений.
Проектируемая система зеленых насаждений общего пользования подчинена идее архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации территории города в целом.

В состав городских зеленых насаждений общего пользования включены бульвары, скверы, парковые территории и лесопарки. 

Бульвары предусмотрены вдоль основных взаимно пересекающихся осей города: проектируемой главной улицы – пр. Мира, являющейся въездной автомагистралью в город со стороны г. Чистополь, а также вдоль автомагистралей, расположенных перпендикулярно к пр. Мира, связывающих существующие и проектируемые скверы с парками, формируемыми вдоль границы лесопарковой зоны – Афанасовской лесной дачи.

Положительное воздействие на состояние окружающей среды г.Нижнекамска оказывает лесной массив, расположенный вдоль западной границы города, общая площадь которого составляет 1693 га.

Крупная зона отдыха планируется на берегу р. Кама, в северо-восточном направлении от селитебной территории. Здесь предлагается организовать гидропарк, включающий пляжную зону на берегу р. Кама. 

В результате проведения мероприятий, предусмотренных генеральным планом, существенно увеличится общая площадь озелененных территорий различного назначения, которая составит 2246,9  га, в т.ч.: 

· лес – 145,8 га;

· озелененные территории общего пользования – 454,4 га: 

· на первую очередь реализации генерального плана – 142,7 га (в том числе 59,3 га существующее озеленение);

· на расчетный срок реализации генерального плана – 311,7 га;

· озелененные территории специального назначения 1646,7 га из них:

· озеленение санитарно-защитных зон – 1523,1 га (на расчетный срок реализации генерального плана);

· озеленение кладбищ – 23,6 га;

· питомник – 100 га.

Площадь озелененных территорий общего пользования составит 19,3 м2/чел. (из расчета: 4544000 м2 /249214 чел.) при нормативном показателе 10 м2/чел. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах города составит 19 %. Недостаток озеленения различного назначения компенсируется лесным массивом площадью 1693 га, расположенным вдоль западной границы города.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными свойствами, в то же время более устойчивы к задымленности и загазованности атмосферного воздуха.

Генеральным планом предлагается организовать питомник древесных и кустарниковых растений для обеспечения посадочным материалом города и сельских поселений, расположенных в районе г. Нижнекамска. Площадь питомника следует принимать из расчета 3-5 м2/чел. Соответственно для г. Нижнекамска требуется организовать питомник площадью 100 га.

Ориентировочные стоимости запланированных работ по озеленению приведены в таблице 55:

Таблица 55
Стоимость планируемых работ по озеленению территории
г. Нижнекамска (на первую очередь) 

	Озеленение
	Площадь, га
	Стоимость озеленения, тыс. руб./га
(в ценах на 2001г.)
	Сумма, т. руб (в ценах на 2001г.)
	Стоимость озеленения, тыс. руб./га
 (в ценах на 2006г.)
	Сумма, т. руб (в ценах на 2006г.)

	Озелененные территории  специального назначения
	100
	185,85
	18585
	656,05
	65605

	Озелененные территории общего пользования
	83,4
	626,58
	52256,7
	2211,82
	184465,7

	Итого
	183,4
	
	70841,7
	
	250070,7
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Приложение

Автомагистраль-город 

 ==================== 

  Программа реализует алгоритмы, заложенные в "Методике определения 

  выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения 

  атмосферы городов, Санкт-Петербург, 1999г. 

  Расчетные формулы 

  ----------------- 

  Перегон 

  ------- 

  Ml(i) =  Ml1(i) + Ml2(i) 

  Ml1(i) = (L-L(och1))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk1 * rvk1), г/с 

  Ml2(i) = (L-L(och2))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk2 * rvk2), г/с 

  Ql(i) = Ml(i) * 3600 * 24 * 365 / 1000000, тонн/год 

  где : 

  Ml(i)     - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали при 

              непрерывном движении транспортного потока, г/с 

  Ml1(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали 

              движущимся автотранспортом по правому направлению 

              движения, г/с 

  Ml2(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали 

              движущимся автотранспортом по левому направлению 

              движения, г/с 

  Ql(i)     - валовый выброс i-го загрязняющего вещества, полученный 

              пересчетом выброса г/с в тонн/год 

  Mk(i)     - пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества 

              автотранспортом k-й группы для городских условий 

              эксплуатации, г/км 

  Gk1,Gk2   - интенсивность движения автотранспорта k-й группы по 

              правому и левому направлениям движения, 1/час 

  rvk1,rvk2 - поправочные коэффициенты, учитывающие среднюю скорость 

              движения транспортного потока на правом и левом направлении 

  L         - протяженность участка магистрали, км 

  L(och1)   - протяженность очереди автотранспорта перед светофором 

              правого перекрестка, км 

  L(och2)   - протяженность очереди автотранспорта перед светофором 

              левого перекрестка, км 

  Перекресток (правый, левый) 

  --------------------------- 

  Mп(i) = P/40 * Nц * SUM(Mпk(i) * Gпk) / 60, г/с 

  Qп(i) = Mп(i) * 3600 * 24 * 365 / 1000000, тонн/год 

  где : 

  Mп(i)  - выброс i-го загрязняющего вещества в зоне перекрестка, г/час 

  Qп(i)  - валовый выброс i-го загрязняющего вещества, полученный 

           пересчетом выброса г/с в тонн/год 

  Mпk(i) - выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортом k-й группы, 

           находящимся в очереди у запрещающего сигнала светофора, г/мин 

  Gпk    - количество автотранспорта k-й группы, находящегося в очереди 

           у светофора за 20 минут 

  Nц     - количество циклов действия запрещающего сигнала светофора 

           за 20 минут 

  P      - продолжительность действия запрещающего сигнала светофора, мин 

  Примечание. 1.Нормирование выбросов оксидов азота с учетом их 

              трансформации в атмосферном воздухе в оксид и диоксид 

              азота производится в соотношении: 

              M(m)NO2 = 0.8 * M(m)NOx 

              M(m)NO  = 0.13 * M(m)NOx 

              2.Для оксидов азота значение rv принимается постоянным 

              и равным 1 до скорости 80 км/час. 

              3.Суммирование выбросов производится по всем группам 

              автотранспорта, принимающим участие в дорожном движении. 

              4.Для автотранспорта с бензиновыми двигателями выбросы 

              углеводородов нормируются по бензину, с дизельными 

              двигателями - по керосину, с газобалонными двигателями - 

              по метану. 

              5.Расчет выбросов соединений свинца производится в 

              случае использования в городе этилированного бензина. 

 ------------------------------------ 

 Город: Нижнекамск

 Доля этилированного бензина в общем потреблении бензина: 0.00

  Магистраль: Вахитова

  Номер магистрали: 1

   Участок магистрали: пр.Вахитова

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=2.370 [км] 

    L(och2)=0.1500 [км] 

    Легковые 

    Gk1=447 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=19.00 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*19*447*0.3=1.571205 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*19*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=49.5495209 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=1.800 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1=0.396936 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1*(3600*24*365/1000000)=12.5177737 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=1.800 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1=0.0645021 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1*(3600*24*365/1000000)=2.0341382 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk1=0.30

     Mk=2.10 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*2.1*447*0.3=0.1736595 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*2.1*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=5.476526 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.065 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.065*447*0.3=0.0053752 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.065*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1695115 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0060 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.006*447*0.3=0.0004962 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.006*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0156472 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0000017 [г/км] 

     Ml1(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000017*447*0.3=0.0000001 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000017*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000044 [т/год] 

    Легковые дизельные 

    Gk1=1 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=2.00 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*2*1*0.3=0.00037 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*2*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0116683 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=1.300 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1=0.0006413 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0202251 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=1.300 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1=0.0001042 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0032866 [т/год] 

     Углеводороды (керосин) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.25 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*0.25*1*0.3=0.0000463 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*0.25*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0014585 [т/год] 

     Сажа (C) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.100 [г/км] 

     Ml1(C)=(2.37-0.15)/3600*0.1*1*0.3=0.0000185 [г/сек] 

     Ql(C)=(2.37-0.15)/3600*0.1*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0005834 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.210 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.21*1*0.3=0.0000389 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.21*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0012252 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0030 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.003*1*0.3=0.0000006 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.003*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000175 [т/год] 

    Грузовые карбюраторные до 3 тонн и микроавтобусы 

    Gk1=117 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=69.40 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*69.4*117*0.3=1.502163 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*69.4*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=47.3722124 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=2.900 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1=0.167388 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1*(3600*24*365/1000000)=5.278748 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=2.900 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1=0.0272006 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1*(3600*24*365/1000000)=0.8577965 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk1=0.30

     Mk=11.50 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*11.5*117*0.3=0.2489175 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*11.5*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=7.8498623 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.200 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.2*117*0.3=0.004329 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.2*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1365193 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0200 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.02*117*0.3=0.0004329 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.02*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0136519 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0000045 [г/км] 

     Ml1(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000045*117*0.3=0.0000001 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000045*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000031 [т/год] 

    Грузовые карбюраторные грузоподъемностью более 3 т 

    Gk1=206 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=75.00 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*75*206*0.3=2.85825 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*75*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=90.137772 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=5.200 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1=0.5284587 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1*(3600*24*365/1000000)=16.6654725 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=5.200 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1=0.0858745 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1*(3600*24*365/1000000)=2.7081393 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk1=0.30

     Mk=13.40 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*206*0.3=0.510674 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=16.1046153 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.220 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.22*206*0.3=0.0083842 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.22*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.2644041 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0220 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.022*206*0.3=0.0008384 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.022*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0264404 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0000063 [г/км] 

     Ml1(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000063*206*0.3=0.0000002 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000063*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000076 [т/год] 

    Автобусы карбюраторные 

    Gk1=76 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=97.60 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*97.6*76*0.3=1.372256 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*97.6*76*0.3*(3600*24*365/1000000)=43.2754652 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=5.300 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.3*76*1=0.1987147 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.3*76*1*(3600*24*365/1000000)=6.2666657 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=5.300 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.3*76*1=0.0322911 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.3*76*1*(3600*24*365/1000000)=1.0183332 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk1=0.30

     Mk=13.40 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*76*0.3=0.188404 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*76*0.3*(3600*24*365/1000000)=5.9415085 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.320 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.32*76*0.3=0.0044992 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.32*76*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1418868 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0300 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.03*76*0.3=0.0004218 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.03*76*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0133019 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0000064 [г/км] 

     Ml1(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000064*76*0.3=0.0000001 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000064*76*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000028 [т/год] 

    Грузовые дизельные 

    Gk1=15 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=8.50 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.5*15*0.3=0.0235875 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.5*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.7438554 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=7.700 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1=0.05698 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1*(3600*24*365/1000000)=1.7969213 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=7.700 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1=0.0092593 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1*(3600*24*365/1000000)=0.2919997 [т/год] 

     Углеводороды (керосин) 

     rvk1=0.30

     Mk=6.00 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6*15*0.3=0.01665 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.5250744 [т/год] 

     Сажа (C) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.300 [г/км] 

     Ml1(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*15*0.3=0.0008325 [г/сек] 

     Ql(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0262537 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=1.250 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.25*15*0.3=0.0034688 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.25*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1093905 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.2100 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.21*15*0.3=0.0005827 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.21*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0183776 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0000065 [г/км] 

     Ml1(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000065*15*0.3=0 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000065*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000006 [т/год] 

    Автобусы дизельные 

    Gk1=2 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=8.80 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.8*2*0.3=0.003256 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.8*2*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1026812 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=8.000 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*8*2*1=0.0078933 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*8*2*1*(3600*24*365/1000000)=0.2489242 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=8.000 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*8*2*1=0.0012827 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*8*2*1*(3600*24*365/1000000)=0.0404502 [т/год] 

     Углеводороды (керосин) 

     rvk1=0.30

     Mk=6.50 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6.5*2*0.3=0.002405 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6.5*2*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0758441 [т/год] 

     Сажа (C) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.300 [г/км] 

     Ml1(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*2*0.3=0.000111 [г/сек] 

     Ql(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*2*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0035005 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=1.450 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.45*2*0.3=0.0005365 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.45*2*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0169191 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.3100 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.31*2*0.3=0.0001147 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.31*2*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0036172 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0000067 [г/км] 

     Ml1(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000067*2*0.3=0 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000067*2*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000001 [т/год] 

    Грузовые газобалонные на природном газе 

    Gk1=1 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk1=0.30

     Mk=39.00 [г/км] 

     Ml1(CO)=(2.37-0.15)/3600*39*1*0.3=0.007215 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*39*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.2275322 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk1=1.00

     Mk=2.600 [г/км] 

     Ml1(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1=0.0012827 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0404502 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk1=1.00

     Mk=2.600 [г/км] 

     Ml1(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1=0.0002084 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0065732 [т/год] 

     Углеводороды (метан) 

     rvk1=0.30

     Mk=1.30 [г/км] 

     Ml1(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*1.3*1*0.3=0.0002405 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*1.3*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0075844 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk1=0.30

     Mk=0.180 [г/км] 

     Ml1(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.18*1*0.3=0.0000333 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.18*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0010501 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0020 [г/км] 

     Ml1(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.002*1*0.3=0.0000004 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.002*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000117 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk1=0.30

     Mk=0.0000020 [г/км] 

     Ml1(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.000002*1*0.3=0 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.000002*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0 [т/год] 

    ------------------------------------ 

    левое направление 

    ----------------- 

    L=2.370 [км] 

    L(och1)=0.1500 [км] 

    Легковые 

    Gk2=447 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=19.00 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*19*447*0.3=1.571205 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*19*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=49.5495209 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=1.800 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1=0.396936 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1*(3600*24*365/1000000)=12.5177737 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=1.800 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1=0.0645021 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.8*447*1*(3600*24*365/1000000)=2.0341382 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk2=0.30

     Mk=2.10 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*2.1*447*0.3=0.1736595 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*2.1*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=5.476526 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.065 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.065*447*0.3=0.0053752 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.065*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1695115 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0060 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.006*447*0.3=0.0004962 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.006*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0156472 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0000017 [г/км] 

     Ml2(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000017*447*0.3=0.0000001 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000017*447*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000044 [т/год] 

    Легковые дизельные 

    Gk2=1 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=2.00 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*2*1*0.3=0.00037 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*2*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0116683 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=1.300 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1=0.0006413 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0202251 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=1.300 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1=0.0001042 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*1.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0032866 [т/год] 

     Углеводороды (керосин) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.25 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*0.25*1*0.3=0.0000463 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*0.25*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0014585 [т/год] 

     Сажа (C) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.100 [г/км] 

     Ml2(C)=(2.37-0.15)/3600*0.1*1*0.3=0.0000185 [г/сек] 

     Ql(C)=(2.37-0.15)/3600*0.1*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0005834 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.210 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.21*1*0.3=0.0000389 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.21*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0012252 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0030 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.003*1*0.3=0.0000006 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.003*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000175 [т/год] 

    Грузовые карбюраторные до 3 тонн и микроавтобусы 

    Gk2=117 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=69.40 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*69.4*117*0.3=1.502163 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*69.4*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=47.3722124 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=2.900 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1=0.167388 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1*(3600*24*365/1000000)=5.278748 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=2.900 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1=0.0272006 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.9*117*1*(3600*24*365/1000000)=0.8577965 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk2=0.30

     Mk=11.50 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*11.5*117*0.3=0.2489175 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*11.5*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=7.8498623 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.200 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.2*117*0.3=0.004329 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.2*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1365193 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0200 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.02*117*0.3=0.0004329 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.02*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0136519 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0000045 [г/км] 

     Ml2(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000045*117*0.3=0.0000001 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000045*117*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000031 [т/год] 

    Грузовые карбюраторные грузоподъемностью более 3 т 

    Gk2=206 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=75.00 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*75*206*0.3=2.85825 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*75*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=90.137772 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=5.200 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1=0.5284587 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1*(3600*24*365/1000000)=16.6654725 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=5.200 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1=0.0858745 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.2*206*1*(3600*24*365/1000000)=2.7081393 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk2=0.30

     Mk=13.40 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*206*0.3=0.510674 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=16.1046153 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.220 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.22*206*0.3=0.0083842 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.22*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.2644041 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0220 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.022*206*0.3=0.0008384 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.022*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0264404 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0000063 [г/км] 

     Ml2(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000063*206*0.3=0.0000002 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000063*206*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000076 [т/год] 

    Автобусы карбюраторные 

    Gk2=75 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=97.60 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*97.6*75*0.3=1.3542 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*97.6*75*0.3*(3600*24*365/1000000)=42.7060512 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=5.300 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.3*75*1=0.1961 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*5.3*75*1*(3600*24*365/1000000)=6.1842096 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=5.300 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.3*75*1=0.0318662 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*5.3*75*1*(3600*24*365/1000000)=1.0049341 [т/год] 

     Углеводороды (бензин) 

     rvk2=0.30

     Mk=13.40 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*75*0.3=0.185925 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*13.4*75*0.3*(3600*24*365/1000000)=5.8633308 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.320 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.32*75*0.3=0.00444 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.32*75*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1400198 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0300 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.03*75*0.3=0.0004163 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.03*75*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0131269 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0000064 [г/км] 

     Ml2(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000064*75*0.3=0.0000001 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000064*75*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000028 [т/год] 

    Грузовые дизельные 

    Gk2=15 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=8.50 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.5*15*0.3=0.0235875 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.5*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.7438554 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=7.700 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1=0.05698 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1*(3600*24*365/1000000)=1.7969213 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=7.700 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1=0.0092593 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*7.7*15*1*(3600*24*365/1000000)=0.2919997 [т/год] 

     Углеводороды (керосин) 

     rvk2=0.30

     Mk=6.00 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6*15*0.3=0.01665 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.5250744 [т/год] 

     Сажа (C) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.300 [г/км] 

     Ml2(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*15*0.3=0.0008325 [г/сек] 

     Ql(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0262537 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=1.250 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.25*15*0.3=0.0034688 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.25*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.1093905 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.2100 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.21*15*0.3=0.0005827 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.21*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0183776 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0000065 [г/км] 

     Ml2(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000065*15*0.3=0 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000065*15*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000006 [т/год] 

    Автобусы дизельные 

    Gk2=1 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=8.80 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.8*1*0.3=0.001628 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*8.8*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0513406 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=8.000 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*8*1*1=0.0039467 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*8*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.1244621 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=8.000 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*8*1*1=0.0006413 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*8*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0202251 [т/год] 

     Углеводороды (керосин) 

     rvk2=0.30

     Mk=6.50 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6.5*1*0.3=0.0012025 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*6.5*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.037922 [т/год] 

     Сажа (C) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.300 [г/км] 

     Ml2(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*1*0.3=0.0000555 [г/сек] 

     Ql(C)=(2.37-0.15)/3600*0.3*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0017502 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=1.450 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.45*1*0.3=0.0002682 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*1.45*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0084595 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.3100 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.31*1*0.3=0.0000574 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.31*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0018086 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0000067 [г/км] 

     Ml2(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000067*1*0.3=0 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.0000067*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0 [т/год] 

    Грузовые газобалонные на природном газе 

    Gk2=1 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

     Оксид углерода (CO) 

     rvk2=0.30

     Mk=39.00 [г/км] 

     Ml2(CO)=(2.37-0.15)/3600*39*1*0.3=0.007215 [г/сек] 

     Ql(CO)=(2.37-0.15)/3600*39*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.2275322 [т/год] 

     Диоксид азота (NO2) 

     rvk2=1.00

     Mk=2.600 [г/км] 

     Ml2(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1=0.0012827 [г/сек] 

     Ql(NO2)=0.8*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0404502 [т/год] 

     Оксид азота (NO) 

     rvk2=1.00

     Mk=2.600 [г/км] 

     Ml2(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1=0.0002084 [г/сек] 

     Ql(NO)=0.13*(2.37-0.15)/3600*2.6*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0065732 [т/год] 

     Углеводороды (метан) 

     rvk2=0.30

     Mk=1.30 [г/км] 

     Ml2(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*1.3*1*0.3=0.0002405 [г/сек] 

     Ql(углеводороды)=(2.37-0.15)/3600*1.3*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0075844 [т/год] 

     Диоксид серы (SO2) 

     rvk2=0.30

     Mk=0.180 [г/км] 

     Ml2(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.18*1*0.3=0.0000333 [г/сек] 

     Ql(SO2)=(2.37-0.15)/3600*0.18*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0010501 [т/год] 

     Формальдегид 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0020 [г/км] 

     Ml2(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.002*1*0.3=0.0000004 [г/сек] 

     Ql(формальдегид)=(2.37-0.15)/3600*0.002*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000117 [т/год] 

     Бенз(а)пирен 

     rvk2=0.30

     Mk=0.0000020 [г/км] 

     Ml2(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.000002*1*0.3=0 [г/сек] 

     Ql(бенз(а)пирен)=(2.37-0.15)/3600*0.000002*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0 [т/год] 

    ------------------------------------ 

 Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     462.2206607
                
      85.4634430
      13.8878095
                
      70.6668464
       1.1668320
       0.0151688
       0.0589250
       1.6714868
       0.1801472
       0.0000371
	      14.6569210
                
       2.7100280
       0.4403795
                
       2.2408310
       0.0370000
       0.0004810
       0.0018685
       0.0530025
       0.0057124
       0.0000012


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

  Магистраль: Шинников

  Номер магистрали: 2

   Участок магистрали: пр.Шинников

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=1.430 [км] 

    L(och2)=0.1500 [км] 

    Легковые 

    Gk1=604 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     210.0264251
                
      45.8121159
       7.4444688
                
      28.1602920
       0.6668747
       0.0130848
       0.2295269
       1.1557526
       0.0738644
       0.0000158
	       6.6598942
                
       1.4526927
       0.2360626
                
       0.8929570
       0.0211465
       0.0004149
       0.0072782
       0.0366487
       0.0023422
       0.0000005


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

  Магистраль: Химиков

  Номер магистрали: 3

   Участок магистрали: пр. Химиков

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=7.380 [км] 

    L(och2)=0.1500 [км] 

    Легковые 

    Gk1=766 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	    1547.9316460
                
     371.9830141
      60.4472398
                
     204.1635279
      33.3362720
       0.0494011
       1.5428357
      12.2678241
       2.0441813
       0.0001458
	      49.0845905
                
      11.7955040
       1.9167694
                
       6.4739830
       1.0570863
       0.0015665
       0.0489230
       0.3890102
       0.0648206
       0.0000046


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

  Магистраль: Строителей

  Номер магистрали: 4

   Участок магистрали: пр.Строителей

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=2.900 [км] 

    L(och2)=0.0000 [км] 

    Легковые 

    Gk1=644 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 328 
 330 
 1325
 703 
	     268.7349438
                
      48.2736970
       7.8444758
                
      36.8195414
       0.2915109
       0.0655423
       1.0084372
       0.0892976
       0.0000199
	       8.5215292
                
       1.5307489
       0.2487467
                
       1.1675400
       0.0092438
       0.0020783
       0.0319773
       0.0028316
       0.0000006


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.00 [мин] 

    Nц=0.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

  Магистраль: Мира

  Номер магистрали: 5

   Участок магистрали: пр. Мира

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=2.100 [км] 

    L(och2)=0.1500 [км] 

    Легковые 

    Gk1=711 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     357.8605547
                
      75.4190798
      12.2556005
                
      47.7172004
       3.7845171
       0.0133240
       0.1890977
       1.9980815
       0.2837389
       0.0000303
	      11.3476838
                
       2.3915233
       0.3886225
                
       1.5131025
       0.1200063
       0.0004225
       0.0059962
       0.0633588
       0.0089973
       0.0000010


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

 Магистраль: Спортивная

  Номер магистрали: 6

   Участок магистрали: ул. Спортивная

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=5.260 [км] 

    L(och2)=0.0000 [км] 

    Легковые 

    Gk1=144 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	     468.5292325
                
      91.3841378
      14.8499224
                
      61.4330898
       4.9667426
       0.0354281
       0.2316451
       2.6359310
       0.3788161
       0.0000372
	      14.8569645
                
       2.8977720
       0.4708880
                
       1.9480305
       0.1574944
       0.0011234
       0.0073454
       0.0835848
       0.0120122
       0.0000012


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.00 [мин] 

    Nц=0.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

  Магистраль: Юности

  Номер магистрали: 7

   Участок магистрали: ул. Юности

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=5.700 [км] 

    L(och2)=0.1500 [км] 

    Легковые 

    Gk1=67 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 328 
 330 
 1325
 703 
	      44.8778173
                
      17.8214141
       2.8959798
                
       4.8029722
       2.3591884
       0.1137661
       0.6696157
       0.1218318
       0.0000060
	       1.4230663
                
       0.5651133
       0.0918309
                
       0.1523013
       0.0748094
       0.0036075
       0.0212334
       0.0038633
       0.0000002


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

  Магистраль: Корабельная

  Номер магистрали: 8

   Участок магистрали: ул.Корабельная

   Номер участка магистрали: 1

    Источник выброса:  перегон 

    Номер источника выброса: 1

    правое направление 

    ------------------ 

    L=1.500 [км] 

    L(och2)=0.1500 [км] 

    Легковые 

    Gk1=147 [авт/час] 

    V=60 [км/час] 

Номер источника выброса: 1

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 328 
 330 
 1325
 703 
	      23.9668081
                
      10.5856891
       1.7201745
                
       2.5029729
       1.6142490
       0.0745038
       0.4338605
       0.0838274
       0.0000036
	       0.7599825
                
       0.3356700
       0.0545464
                
       0.0793688
       0.0511875
       0.0023625
       0.0137576
       0.0026582
       0.0000001


    Источник выброса:  левый перекресток 

    Номер источника выброса: 2

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

    Источник выброса:  правый перекресток 

    Номер источника выброса: 3

    P=0.30 [мин] 

    Nц=8.0 [циклов] 

    ------------------------------------ 

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ   Дата расчета:  15.05.2006

 ===================================   Время расчета: 16:29:36

	                                     
          Вредное вещество           
                                     
	     
 Код 
     
	 Валовый выброс 
                
     (т/год)    
	  Максимально   
 разовый выброс 
     (г/сек)    

	 Оксид углерода (CO)                 
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:           
   Азота диоксид                     
   Азота оксид                       
 Углеводороды, в т.ч.:               
   Бензин                            
   Керосин                           
   Метан                             
 Сажа (C)                            
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
 Формальдегид                        
 Бенза(а)пирен                       
	 337 
     
 301 
 304 
     
 2704
 2732
 410 
 328 
 330 
 1325
 703 
	    3384.1480881
                
     746.7425909
     121.3456710
                
     456.2664431
      48.1861868
       0.1264068
       2.5058427
      21.8409895
       3.2557047
       0.0002956
	     107.3106319
                
      23.6790522
       3.8478460
                
      14.4681140
       1.5279740
       0.0040083
       0.0794597
       0.6925732
       0.1032377
       0.0000094
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